    山东省武城县育才实验学校阶段质量检测抽考

                  九年级物理试卷         2015/12

1． 选择题

1. 在选择电压表的量程时，正确的是（ ）
A.尽可能选择大一些的量程
B.经试触后被测电压不超过小的量程时，尽可能选择小量程
C.尽管选用的量程不同，但对测量结果毫无影响
D.为使测量结果更精确，量程选得越小越好
2.下列说法中，正确的是（ ）
A.通过导体的电压是形成电流的原因
B.电压是产生电流的必要条件
C.导体中有大量自由电荷，只要构成通路，导体中就会有电流通过
   D.电路中只要有电压，就会有电流

3.某同学在用电压表测电压时，选用了“+”“3”接线柱，读数时却误按照“+”“15”接线柱来读，得到电压值为13.5 V。则实际值为（    ）
      A.4.5 V    B.2.7 V    C.3.5 V     D.1.V

   4．用电压表分别测量电路中两盏电灯的电压，结果它们两端的电压不相等，由此判断两盏电灯的连接方式是：（     ）

 A一定是串联   B．一定是并联  C．串联、并联都有可能 D．无法判断
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5．如图6-13所示，电路中两只灯泡L1和L2均正常发光，则下面说法中正确的是                   

  A．甲是电流表，乙是电压表 

 B．甲是电压表，乙是电流表

 C．甲、乙都是电流表   

  D．甲、乙都是电压表

6．在图6-15所示的电路图中，能用电压表正确测出灯Ll两端电压的是（   ）
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7． 关于导体的电阻，下列说法中正确的是 （ ）
A．导体中有电流，导体才能有电阻

B．导体电阻的大小取决于通过它的电流的大小

C．导体电阻是导体本身的一种性质，与通过的电流无关

D．导体的电阻只与导体的长度有关
8.导体的电阻大小与下列哪个因素无关? (      )

A.导体的长度　　B.导体的横截面积　　C.导体的材料　　D.导体两端的电压

9.关于电阻,下列说法中正确的是 ( )

A.绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻

B.导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关

C.将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大

D.铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

10．下列说法中正确的是( )

A.导体电阻都随温度升高而增大

B.当导体中的电流为零时，导体的电阻不为零

C.温度一定时，又细又长的导体电阻一定大

D.温度一定时，同种材料制成的导线，长导线电阻一定比短导线的大

11.有一段裸导线，下列哪一种方法可以减少它的电阻 (     )

A.把导线对折合在一起           B.减少通过导线的电流

C.增大导线两端的电压           D.把导线拉长一些

12.当温度一定时，比较两根铜导线电阻的大小，下列说法中正确的是(     )

A.导线较粗的电阻大          B.若它们粗细相同，则导线较长的电阻大

C.导线较细的电阻大          D.若它们长度相同，则导线较粗的电阻大

2． 填空题

13.滑动变阻器是利用改变___    _  __来改变电阻大小，从而实现改变电路中的____     __．

14．某滑动变阻器标有“100Ω，5A”字样。它表示这变阻器的电阻变化范围是__________，允许通过的电流最大值是__________。
15.太阳能热水器是将________转化为________的装置；硅光电池是将________转化为________的装置．

16．如图所示电路，电源电压为6V，开关闭合后电压表的示数为2．8V，则灯L1两端的电压为     V，灯L2两端的电压为    V。
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三、作图与实验探究题

17．图中给出了几种元件，在图中用笔画线表示导线把电路元件连接起来，要求L1、L2并联，用滑动变阻器改变通过L2的电流大小，滑片P向左移动时灯L2变亮。
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18.在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关．实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．

	编号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金
	0.5
	0.5


                          

（1）按照下图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察                  来比较导体电阻的大小．

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号_______两根电阻丝分别接入电路进行实验．
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（3）分别将A和D两电阻丝接入图17电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟           有关．

19．小松在做“连接串联电路”的实验中，不慎把电路中一个灯泡的玻璃打碎了。此时，她惊奇的发现：这个小灯泡几乎不发光，可另一个灯泡不仅没熄灭，反而更亮了。小松对此产生了疑问：

① 玻璃碎了以后，小灯泡仍有电流通过，灯丝却几乎不发光，那么玻璃外壳究竟起什么作用呢？请说出你的看法。

        

                               

②引起完好的小灯泡亮度变化的原因是什么呢？请你提出一种猜想，并设计一种验证你猜想的实验方案。

4． 计算题

20、如图所示的电路中，电源电压为6伏，电阻R1的阻[image: image1.png]


值为20欧，电键闭合后，通[image: image11.png]


过R2的电流为0.2安，求：

①通过R1的电流I1；

②电路的总电阻R。

21、 在图中所示的电路中，电源电压为6伏且不变，电阻R2为15欧。
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① 求电流表A2的示数I2。

② 闭合电键S时，有某个电流表的示数变化了0.6安，求此时通过电阻R1的电流I1及R1的电阻。

九年级物理抽考答案

1-12BBBAA  DCDCB AB

 13. 接入电路中电阻丝长度，电流14.  0～100Ω

15.太阳能 内能  太阳能  电能
16．8V、3．2V
三、作图与实验探究题
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　　17．

 

　　

18. 灯丝的电阻与温度有关。8.电流表示数大小，AB 材料

19．①绝缘、减少热量损失、密封防止灯丝被氧化

 　　②猜想：灯泡亮度与通过灯泡的电流大小有关

 　　方案：将一只小灯泡与一只滑动变阻器串联接入电路，改变滑动变阻器的阻值，同时观察小灯泡的亮度

20、本题共4分[image: image2.png]


。

①U = U1 = U2=6伏 
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                                  2分

②I = [image: image4.png]


I1 + I2=0.3安+0.2安=0.5安                         1分
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                                   1分 
21、①     I2=U2/R2=U/R2                                                    1分

=6伏/15欧=0.4安                                              1分

②      I1= 0.6安                     1分
R1= U1/I1= U/I1=6伏/0.6安=10
