2005—2006第二学期八年级物理期末复习题

1、 填空题：（28分）

1、 我们生活在声音的海洋里，松涛、鸟语、流水潺潺、琴声悠悠，让人心旷神怡。这些声音是由于物体的________而产生的。我们能够分辨出鸟语和琴声是根据声音的________不同。

2、 甲同学把耳朵贴在长铁管的一端，乙同学在长铁管的另一端敲一下这根铁管，甲同学听到________个敲打的声音，你能说出其中的道理？

___________________________________________________________。
3、 小明到湖边游玩，他站在岸上看到了：①岸上的树②水中的鱼③空中的鸟④自己在水中的倒影。他看到的景物中，属于光的反射形成的是________；属于光的折射形成的是________。

4、 某同学患有近视眼，医生检查后给该同学讲解病因时，画出了甲、乙两幅来自物体的光经晶状体折射后的光路图。如图㈠所示，其中________是针对该同学的（填“甲”或“乙”）。该同学应配戴________的眼镜来矫正视力。（填“凸透镜”或“凹透镜”）
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图㈠

5、 请你分别举出一个生活中加快和减慢液体蒸发的应用实例：

例１（加快蒸发）____________________________________
例２（减慢蒸发）____________________________________
6、 家庭用电器都采用________连接方式；节日的夜晚采用上千只灯泡装饰建筑轮廓，这些灯泡都是________联的；五光十色的节日小彩灯是________联在电路中的，如果只有一只彩灯不亮，而其它灯亮度稍稍增加，可能是这只彩灯________。

7、 福建日报２００４年３月２５日报道：“评点新闻——抓住暗箭伤人者的黑手”，内容是：３月２３日，在海南澄迈县城环城西路，铁通海南分公司有３口井的通信电、光缆被人恶意割断，造成当地区1４００余用户通信中断。……从物理知识角度分析通信中断原因是________。

8、 大量实验表明________伏的电压一般对人体是安全的。图二中所示标志含义是提醒人们________。
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9、 现有两面三刀个未知电阻Ｒ１和Ｒ２要判断这两只电阻那个大？（方法多种）现老师给学生提供如下所需器材：电源、开关、电压表V1和电压表V2(两表规格相同)、若干条导线。请你在上边虚线内画出实验电路图。实验结果是： ________________________________________。

10、 如图㈢所示的电能表是测量________的仪器，
家庭电路中，该仪器应接在总开关之________（填
“前”或“后”）。某用户电能表３月底的读数为如
	３
	９
	１
	６
	６


图㈢所示，４月底的读数为

那么此用户４月份用了 ________度电。

　　　　　　　                                                 图㈢

11、 电流通过电机产生的热量是有害的，因此要在电动机外壳设计________，在电视机后盖上设计________。但家用电器若长时间停用，应隔一段时间通用一次，这样做对维修家电有好处，你知道其中的原因吗？___________________________________________。

11、 如图㈣所示，电源电压不变，开关闭合后，
当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电压表?V2的
示数将________。（填“变大”“变小”或“不变”）。

2、 单项选择题：（20分）

13、 噪声严重影响着人们的生活和工作，以下防治噪声的办法中可行的是：（ ）

Ａ　通过科学研究，使噪声源不发生振动。

Ｂ　将所有噪声源隔离在真空容器中，以避免噪声干扰。

Ｃ　城市里在穿过住宅的高速公路两旁建隔音墙，一般道路两旁植树种花。

Ｄ　建筑工地不允许使用大型机械。

14、 小明同学和妈妈到江滨公园游玩，他想为妈妈拍一张清晰的照片，妈妈应站在镜头的：（ ）

Ａ　一倍焦距以内                       Ｂ　一倍与二倍焦距之间

Ｃ　焦点位置上                         Ｄ　二倍焦距之外

15 我国每年电池消耗量达成140亿只，有一些城市已设立了废电池收购站，其主要目的是：（ ）

A  重新加工成新电池以节约成本          B  防止电池中的某些物质造成环境污染

C  提炼出有用物质                      D  进行电子性能调查以改进新产品

16 同学们在学习了电压的知识后，对电压有各自不同的认识，下列说法中不正确的是：（ ）

A  电源是提供电压的装置                B  电路中有电流就一定有电压

C  电路中有电压就一定有电流            D  电压是电路中形成电流的原因

17 测电笔是用来辨别火线和零线的电工仪器，关于测电笔的结构及使用说法正确的是：（ ）

A  测电笔内有一个阻值很大的电阻，人使用时，通过人体的电流很小

B  由于人体的电阻非常大，即使测电笔内没有电阻，人也不会触电

C  测电笔笔尾金属电阻极大，手虽然接触，也不会触电

D  人在使用测电笔检查火线时，氖管虽然发光，但人体中无电流通过

18 根据欧姆定律的公式
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及电阻的性质可以判断当：（ ）

A  U变大时，
[image: image4.wmf]I

U

变小        C  U变小时，
[image: image5.wmf]I

U

不变

B  U变大时，
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19 发现电线起火，应采用下列哪种方法救火？（ ）

A  用水扑灭火                        B  找电工处理

C  迅速拉下开关                      D  用小刀或剪刀切断电源

20 将一台“220V 100W”的电风扇，一个“220V 100W”的充电器，一把“220V 100W”的电烙铁，分别接到达220V的电源上，在相同的时间内，电流通过它们产生的热量最多的是：（ ）

A  电烙铁    B  充电器    C  电风扇    D  一样多 

21 在下列现象中：①插座中的两个线头相碰；②开关中的两个线头相碰③电路中增加了大功率用电器；④户外输电线绝缘皮损坏。可能引起家中保险丝断的是：（ ）

A  只有①②  B  只有②③  C  只有②④  D  只有①③

22 下列说法中错误的是：（ ）

A  电铃是利用电流的磁效应来工作的B  奥斯特实验说明了通电导线周围有磁场

C  发电机是利用通电线圈在磁场D  发电机是把电能转化为机械能的装置

3、 作图题：（11分）

23 把图㈤中给定的元件符号连成电路图，要求灯L1、L2并联，S作总开关。


24 在图㈥中，请根据通电螺线管的N、S极标出磁感线的方向和电源的正、负极。（2分）

25 图㈦是小明同学课外活动时，制作水塔水位自动控制装置模型所用的基本器材，其中A、B是与导线相连的金属块，M是小电动机，L是小灯泡，要求当水位尚未到达金属块A的高度时，电动机（带动水泵白水塔注水）；节水位升高到A时，电动机停止工作，小灯泡亮，请按照上述要求，直接在图中连接好电路。


26 小刚是勤学善思的好学生，学生使用的护眼台灯，可以通过调节旋钮改变亮度。小刚很快知道了它的工作原理。试用你学过的电学知识，用适当的元件符号，在图㈧中画出台灯工作原理的简单电路，并正确连在火线和零线上。



4、 实验题：（23）

27 如图㈨所示，请指出图中温度计测液体温度的两处错误：

①　______________________________________________。

②  ______________________________________________。

28 观察右图㈩的电表，然后回答：

如图㈩所示的电表是________表，它应该与被测用电器________联，它有________个接线柱，________个量程，量程分别为________，此时电压表的读数为________________。
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29  在“研究平面镜成像特点”的实验中，在桌面上竖立一块玻璃板作为平面镜，把一支点燃的蜡烛立放在玻璃板前，实验时要另外拿一支相同的蜡烛在玻璃板后面移动。实验总能找到这样一个位置：蜡烛在这个位置时，在镜前看上去与镜前的蜡烛在镜中成的像________________。这个实验步骤说明物体在平面镜中成的像________________。

30  (十一)中，甲是研究电流与电压，电阻关系的电路图，图乙给出了该实验所用的器材________。
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①用笔画线表示导线。将图(十一) 乙中的元件按电路图要求连接起来，使线路完整，并满足当滑轮p放至d端时电阻最大的条件。

②现将该实验的数据分别记录在表1 、表2中。

表1  电阻  R＝15                           表2  电压  U＝2伏
	电阻R（欧）
	5
	10
	20

	电流I（安）
	0.4
	0.2
	0.1

	电压U（伏）
	1.5
	3
	4.5

	电流I（安）
	0.1
	0.2
	0.3


分析表1 数据，可得出结论：____________________________。

分析表2 数据，可得出结论：____________________________。

31  小明利用图（十二）所示装置研究磁与电的关系，请仔细观察图中的装置、操作、和现象，然后归纳得出的初步结论。

比较（a）、（b）两图可知：____________________________。

比较（b）、（c）两图可知：____________________________。


32  在“伏安法测电阻”和“测小灯泡功率”（小灯泡的额定电压为2.5）两个实验中：

①都需要测出三组电压值和电流值，前者的目的是

_____________；后者的目的是 _____________________。

②下表是小明“测小灯泡功率”实验时记录的数据，由此可知小灯泡的额定功率P额＝_______W。

	
	电压U（V）
	电流I(A)

	1
	3
	0.25

	2
	2.5
	0.22

	3
	2
	0.20


③同学们在交流实验体会时，有的同学提出：可以根据小明的测量数据，在非额定电压条件下求出小灯泡的电阻，再由公式P额‘＝
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，求出小灯泡的额定功率P’额   。请这种方法根据表格中的数据算出P 额`（要求有必要的计算过程）。将和进行比较，并分析说明产生这种差距的原因。

5、 阅读下面几段短文，回答空格的内容：

电磁波的海洋

当你打开收音机，听到的是电磁波传来的声音；打开电视机，听到的、看到的是电磁波传来的声音和图像；移动电话也是靠电磁波来传递信息的。电磁波在信息的传递中扮演着非常重要的角色。所以，要研究信息的传递，就要研究电磁波。

33 探究：电磁波的传播是否需要介质。

① 提出问题：声波的传播需要介质，电磁波的传播是不需要介质？

②寻找解决方法：友情提示：寻呼台可以发出电磁波，而寻呼机可以接收电磁波。

③设计实验：把无线寻呼机放在真空罩中，打电话请寻呼台呼叫。

④分析结果：若真空罩的寻呼机接收不到这一信号，则说明电磁波的传播_______介质。若真空罩中的寻呼机能接收到这一信号，则说明电磁波的传播_______介质。

34  2003年10月15日、16日，我国自行研制并发射的“神舟五号”载人飞船，成功地绕地球运行14圈后安全返回。在远离地球343公里的太空，英雄杨利伟的一举一动一眨眼，我们都看得清清楚楚。我们在为祖国感到自豪的同时，还得感谢为 们传递信息的____________________________。

34 当地的电视发射塔一般都建筑在尽可能高的地方，因为电视信号是频率很高的超短波通信，它的传播方式是_______，在山区中要收看电视节目必须设立差转台，现在，人们通过“静止”在赤道上空的同步通信卫星做中断站。目前用_______颗同步卫星就可以实现全球通信。

35 雷达可用于飞机导航，也可用来监测飞机的飞行。假设某时刻雷达向飞机发射电磁波，电磁波遇到飞机经反射后又被雷达接收，整个过程用时52.4（
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=

s

m

×10-6s ）。已知电磁波的速度为3.0×108m/s。则飞机离雷达站的距离是_______m。
6、 计算题

37  在实验室做电学实验时，小明在6V的电路中连入了L1、L2两盏串联的电灯。已知电灯L1的电阻是6Ω，L2的电阻是4Ω。请你帮他计算下列问题：

①L2电流是多大？

②L1、L2两端的电压分别是多大？

③通电5min，电流对L1所做的功是多少？

38 隋着人们生活水平的提高，许多新的家用电器进入家庭。小明学习了电能和电功率后，想调查自已家的用电情况，通过观察用电器的铭牌和统计用电器每天的工作时间，他列出了一张表。现在请你根据表中所列出的数据，将表中空白部分填完整。并算一算小明家这个有（30天）总共消耗电能是多少度？若以0.5元/度的电费计算，小明家这个月应付电费多少？你也可以调查自已家的用电情况。
	电器

名称
	总功率

（w）
	平均用电时数
	月消耗电能（kwh）

	
	
	每天
	每月
	

	照明电路
	480
	4.0
	
	

	厨房电路
	1200
	1.5
	
	

	彩电

VCD
	110
	2.0
	
	

	冰箱
	130
	6.0
	
	

	电扇
	60
	2.0
	
	

	空调
	1100
	2.5
	
	


答案

1、 填空题：（第9小题画电路图与第12小题各2分，其余每空格各1分，共28分）

1、     振动 ， 音色；

2、     2，声音在铁管中传播速度比在空气中传播快；

3、     ④，②；

4、     甲，凹透镜；

5、     有多种答案，合理即得分；

6、     并联，并，串联，短路；

7、     电路断路(或开路)；

8、     不高于36，有电危险；

9、      

                                               若    示数大于    则 R1>R2

10、 消耗的电能，前，2345；

11、 多翼状散热片，散热窗，利用电流的热效应产生的热来驱潮；

12、 变大

2、 选择题：（共20分）

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	C
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	A
	D
	C


3、 图题：（2分、2分、4分、3分＝11分）

23、


24、


25、


26、


4、 实验题：（22分）

27、（2分）

①___________________________________________________________________________

②_____________________________________________________________________________

28、（3分）（每空格0.5分）

电压表，并联，3，2，0~3V与0~15V，0.6V与3V；

29、（2分）完全重合，与物体等大；

30、①3分


②（4分）

表1结论：当导体电阻一定时，通过导体的电流跟这段导体两端的电压成正比。

表2结论：当导体两端电压不变时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。

31、（2分）

（a）(b)可知：电流周围存在着磁场。

(c) (d)磁场方向与电流方向有关。

32、（6分）

①（2分）多次测量，求电阻平均植，减小误差。

（1分）测小灯泡在额定电压下的额定功率和不在额定电压下实际功率，并加以比较。

②（3分）P额=2.5V×0.22A=0.55W

③（3分）R=
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产生这种差异的根本原因是灯泡的电阻受温变影响，电压较低时，灯丝温变低，测得的电阻偏小。P额’=
[image: image16.wmf]R

U

额

2

（用高于额定电压（3V）时的数据计算，分析同样正确）

5、 阅读题（共7分）

33、（2分）  需要，不需要；

34、（1分）  电磁波；

35、（2分）  直线传播，3；

36、（2分）  7860m;

6、 计算题（共12分）

37、（4分）解：U=6V，R1=6Ω，R2=4Ω

          ⑴L1，L2串联

            I2=I1=I=
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=0.6A            (1分)

⑵U1=I1R1=0.6A*4Ω=3.6v                     (1分)

  U2=I2R2=0.6A*4Ω=2.4V                     (2分)

⑶T=5min=300S

  W=U1I1T=3.6V*0.6A*300S=648J              (1分)

38、(8分) 总共消耗的电能为227.7度                     (1分)

 小明家这个月应付电费113.85元                (1分)

	电器

名称
	总功率

（w）
	平均用电时数
	月消耗电能（kwh）

	
	
	每天
	每月
	

	照明电路
	480
	4.0
	120
	57.6

	厨房电路
	1200
	1.5
	45
	54.0

	彩电

VCD
	110
	2.0
	60
	6.6

	冰箱
	130
	6.0
	180
	23.4

	电扇
	60
	2.0
	60
	3.6

	空调
	1100
	2.5
	75
	82.5
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