2005－2006学年度汕头市新溪一中八年级物理
实验操作考核试题（一）
连接串联电路、用电流表测电流

班级          姓名            座号        学号             评分        

1、 完成下列操作：

 1、（30分）按电路图连接电路。

2、（5分）闭合开关S,观察两灯发光情况。

 3、（50分）用电流表分别测量电路中A点和B点电流I1和I2​​，并记录在数据表中。
	电流I/A
	I1=
	I2=

	比较大小
	


4、（5分）比较两次电流的大小。
 5、（10分）整理器材。

监考员签名：           

                                                     年    月    日

2、 实验说明与评分细则：

	1、按电路图连接电路：①按顺序连接正确（10分）；②连接时开关S断开（10分）；③线头绕向正确，接线牢固（10分）。

	2、闭合开关S后，电灯L1和L2能正常发光（10分）。

	3、测A点的电流：①先断开开关S，然后断开电路中的A点，串联电流表（5分）；②电流表正负接线柱接线正确（5分）；③试触，并选择正确的量程（5分）④闭合开关S，电流表正确偏转，读出电流表示数并记录在表格中（10分）；⑤重复以上操作，测出B点的电流（25分）。

	4、比较两次电流的大小，并记录在表格中（5分）。

	5、整理器材：①先断开开关S，后拆去电源（5分）；②摆放好器材（5分）。
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