综合测试一（电路知识）
班别                姓名               座号               成绩                   
一. 填空题：（总分30分，每空1分）
1. 家庭电路中电流过大的原因是__      ___或____        ______。

2. 用电器标有“220V40W”的字样，“220V”表示_______    __           “40W”表示_________                               _______。用电器的电阻是____________欧姆
3. 标有“12V  9W”字样的小灯泡，它的灯丝在正常工作时的电阻是        欧，接到电路中通过它的电流是0.5安，则这盏灯的实际功率是       瓦。
4.有两盏白炽灯，甲灯标有“220V40W”，乙灯标有“220V60W”的字样，灯丝若用同样长度的钨丝制成，灯丝电阻值较大的是____________灯，丝较粗的是____________灯的灯丝，两盏灯都在220伏特电路中工作时________灯较亮，把两盏灯并联在照明电路中则_______灯较暗，把盏灯串联在220伏特的电路中则____________灯较亮。

5. 把一个标有“6V，3W”的灯泡接在10伏的电源上，要使灯泡正常发光，需要       联一个         欧的电阻，此时电阻消耗的电功率是         瓦。
6. 电灯的电阻为30欧，正常发光时通过它的电流为0.1安，现把它接在恒定电流为0.4安的电路中，要使它正常发光，应把          欧的电阻跟电灯         联，此时电阻消耗的电功率是           瓦。
7. 一段粗细均匀的电热丝接入220伏的电路，消耗的电功率为P，若把它分成两等分后并联接入110伏的电路中，消耗的总功率是           ，若把它分成三等分后并联接入220伏的电路中，消耗的总功率是         。
8. 如下图所示，若变阻器的滑片P向a端移动时，电流表示数将          ，电压表的示数将            。（增大、减小或不变）
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9. 如上图所示的电路中，电源电压恒定，电灯L标有“12V，6W”的字样，当开关S1闭合，S2断开时，电流表的示数是0.4安，则电源电压是        伏，若S1、S2都闭合，电流表的示数是1.1安，则通过R的电流强度是        安，电阻R消耗的电功率是      瓦。
10.在图10所示电路中，只闭合S1时，电灯     亮；当S1、S2都断开时，电灯            亮，它们是       连接的；当S1、S2都闭合时，电灯              亮，它们是      连接的．
 二、 选择题：（每小题3分，共30分）
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 11. 两只灯泡串联在电路中，其中一只亮，另一只不亮，这原因可能是（    ）
A. 不亮的灯泡灯丝断了或接触不良                B. 两灯相比，不亮的灯泡其电阻太小
C. 两灯相比，不亮的灯泡其电阻太大            D. 两灯相比，通过不亮灯泡的电流较小
  12. 甲、乙两电炉并联在同一电源上，各有开关控制，甲炉电阻是乙炉的4倍，要两电炉产生同样多的热量则应：（    ）
A. 甲通电时间是乙的4倍


B. 乙通电时间是甲的4倍
C. 甲、乙通电时间一样长


D. 不知道额定电压无法比较
  13. 分别标有“6V，2W”和“12V，8W”的两个灯泡，串联后接在电路中，为使其中一个恰能正常发光，加在电路两端的电压应是（   ）

A、6V
        
B、12V
        
C、18V

             D、24V

 14. 有两个灯泡，L1标有“6V，3W”的字样，L2没有标记测得L2电阻为[image: image3.wmf]W

6

，把它们串联在电路中，两灯均正常发光，那么该电路两端电压和L2的电功率分别是（    ）
    A. 12V，3W

B. 12V，1.5W

C. 9V，3W

D. 9V，1.5W

  15. 小红家的电表允许通过的最大电流是10A，她家有4个标有“220V，60W”的灯泡，1个标“220V，1000W”的热水器1台，制冷时耗电140W的电冰箱和一台耗电80W的电视机，则（    ）
A. 所有用电器可以同时使用
B. 除热水器外其他用电器可以同时使用
C. 关闭电视机后其他用电器可以同时使用
D. 电冰箱制冷时，其他用电器不能同时使用
 16. 有一个额定电压为220伏的电炉，想把它接在110伏的电路上，而不改变电炉的功率，办法是（    ）
A. 把电炉的电阻丝截去一半
B. 把电炉的电阻丝截成相等的两段，再并联起来
C. 用另一根和它相同的电阻丝串联
D. 用另一根和它相同的电阻丝并联
 17. 如图3所示的四个电路中，电压U都相等，并且电阻R1大于R2，电流表示数最小的是
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18．如图5所示的四个电路中，电源电压已知，电阻R的阻值已知，根据电压表或电流表的示数，能间接求出灯泡电功率的电路图是(       ) [image: image5.png]A|s





19．下列物理量的单位是“焦耳”的有(       )

 A．热量                                                       B．功           
 C．功率                                                       D．能量
20. 把标有“220V，40W”和“220V，15W”的甲、乙两盏灯串联接在220V电压下，则下面分析正确的是（    ）
A. 两盏灯的总功率等于55W                              B. 两盏灯的总功率小于15W

C. 甲灯的实际功率大于乙灯的实际功率         D. 乙灯的实际功率大于甲灯的实际功率
三. 实验题  （共14分）                                             

21.某同学依据图12甲所示的电路图，已部分完成了在图12乙中实物的连接，请你用笔画线帮他继续完成该电路的连接。（3分）
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22.用电压表和电流表测小灯泡电阻的实验中
（1）实验原理是___     ____。（1分）        （2）在方框内画出实验的电路图。（4分）
（3）将图14中的电压表连入电路（量程0～15v）。（1分）
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（4）电路连接无误后，闭合开关电压表和电流表的示数如图15所示，则通过灯丝的电流为_______A，小灯泡两端的电压为_______V，小灯泡的电阻为_______Ω。（3分[image: image8.png]A 15




（5）若滑动变阻器的滑片向左移动，电压表的示数将_______（填“变大”、“变小”或“不变”）。小灯泡的亮度将_______（填“变亮”、“变暗”或“不变”）。（2分）
四．计算题：（每小题7分，共21分）



23. 如图7所示，当开关S接到a处时，电压为4伏，电流表示数为0.5安，灯泡正常发光。当开关S接到b处时，电压表示数为6.4伏，电流表示数为0.4安。设电源电压不变，求：(1)灯泡L的额定电功率？
(2)开关接到b处时，灯泡L的实际电功率？
2. 如图所示的电路中，电源电压保持不变，当S断开时，电流表的示数为2安，这时电阻R1消耗的电功率为12瓦，当S闭合后，电流表的示数为3安，
问：（1）电阻R1、R2的阻值是多少？
（2）当开关S闭合后，电阻R2在5分钟内产生的热量是多少？
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3. 如图所示电路，当滑动变阻器滑片P滑至A点时，电流表的示数为0.5安培，当P滑至中点C时，电流表的示数为0.4安培，若此时电源消耗的总电功率为5瓦特。求：
  （1）电源的电压是多少？
（2）电阻R1的阻值是多少？
（3）滑动变阻器的最大阻值是多少？
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五、综合能力题（共5分）

生活中我们常常看到用久的电灯泡会发黑，亮度也较低，请你应用所学知识解释其中原因。 

答案：

填空题：

1、 短路、电路的总功率过大

2、 该用电器的额定电压是200V、在额定电压下工作时的电功率是40W、1210

3、 16、4

4、 甲、乙、乙、甲、甲

5、 串、8、2

6、 10、并、0.9

7、 P、9P

8、 不变、减小

9、 9.6、0.7、6.72

10、 L3、L1L2L3、串联、L1L2L3并联

选择题：

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	ABD
	ABD
	BD


实验题 ：

21图略

22、1）R=U/I 

2） 图略 

3）图略

4）0.9、4.5、5

5）变小、变暗

计算题：

23、1）6W

    2）3.84W

24、1） R1= 3欧、R2=6欧
   2）1800J

25、1）12.5V

    2）25欧

    3）12.5欧

综合题：

26：答：因为电灯在工作时温度很高，由钨做成的灯丝会在高温中发生升华，当遇到较冷的玻璃时又会凝华，所以电灯泡会发黑。由于灯丝升华后会变细，即灯丝的电阻会无前因增大，由P=U2/R可知，灯的电功率会变小，所以亮度会变暗。
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