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一、我来选
1．为了判断一根钢棒是否有磁性，小明做了以下实验，其中不能达到目的的是（      ）

A．让钢棒靠近铁屑，铁屑被吸引，则钢棒具有磁性

B．用细线将钢棒悬吊，使之水平自由转动，若静止时总是指向南北，则钢棒具有磁性

C．让小磁针靠近钢棒，若钢棒与小磁针相互排斥，刚钢棒具有磁性

D．让小磁针靠近钢棒，若钢棒与小磁针相互吸引，则钢棒具有磁性

2．以下有关磁现象的说法中，不正确的是（      ）

A．磁体周围存在磁场      B．磁感线是真实存在的

C．同名磁极互相排斥      D．指南针能指南北是受地磁场的作用

3．实验表明，磁体能吸引一元硬币，对这种现象的解释正确的是（      ）

    A．硬币一定是铁做的，因为磁体能吸引铁

B．硬币一定是铝做的，因为磁体能吸引铝

C．磁体的磁性越强，能吸引的物质种类越多

D．硬币中含有磁性材料，磁化后能被吸引
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4．如右图所示，一同学在通电螺线管周围画出四个小磁针表示磁
感线方向，其中小磁针指向画错的是（      ）

A．a           B．b          C．c          D．d
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5．如右图所示，开关S闭合以后，铁块E吊在弹簧的下端被电磁铁吸引，当变阻器的滑片向左移动时，关于电流表和弹簧的伸长，判断正确的是（      ）

A．电流表示数变大，弹簧将伸长   

B．电流表示数变大，弹簧将缩短

C．电流表示数变小，弹簧将伸长   

D．电流表示数变小，弹簧将缩短

6．下列用电器中，不属于电磁铁的应用的是（      ）

A．电炉    B．电磁起重机    C．电磁继电器    D．电铃

7．通电线圈在磁场里受到力的作用，下列装置中根据这个原理制成的是（      ）

A．发电机    B．电动机    C．电话    D．电磁铁

8．下列关于电磁现象的说法正确的是（      ）

A．放入磁场中的一切导体都受到磁场力的作用

B．交流发电机工作时，是机械能转化为电能

C．只要是导体，周围就存在磁场

D．电动机是根据电磁感应现象制成的

9．下列办法中能改变通电螺线管磁性强弱的是 （    ）

A．改变通过螺线管电流的强弱    B．改变螺线管的匝数

C．调换通电螺线管两端的极性    D．调节铁心在通电螺线管中的深浅
10．将一条形磁铁用细线捆在一辆小车上，放置在
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螺线管左侧（如右图示）。合上开关小车将（   ）
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 A.靠近螺线管         B.离开螺线管

 C.原地旋转           D.原地不动
二、我来填
11．每个磁体有两个极，分别叫______、_____。同名磁极互相________，异名磁极互相_______。

12．以下一些物体：铁悄、钢锯片、铜线、回形针、银币、缝衣针、铝片，根据能否被磁化可以分为两类。可磁化类：___________________________；不可磁化类：___________________

13．通电螺线管外部的磁场与_______________的磁场一样，通电螺线管的两端相当于_______________的两极。

14．通电导体在磁场中受到________的作用，力的方向跟___________和__________都有关系。

15．地球是一个巨大的磁体，地磁场在南极在地理_________极附近。地磁的两极跟地理的两极并不重合，我国宋代学者_______________是世界上最早注意到这一现象的人。

16．磁悬浮列车已率先在我国上海运行。它的地面轨道中铺有_______________，与列车底部安装的电磁体产生___________力的作用，使列车能够悬浮在轨道上方，提高列车运行的速度。

17．如右图所示，在通电螺线管的上方放置一个可以自由转动的小磁针，请根据电

源的正负极判断：小磁针静止时左端为_______极，通电螺线管的左端为______极。

18．如右图所示，要使磁铁M的磁性最强，应将滑动变阻器滑片P

移至____________端，并将开关S接到____________位置。

19．发电机是利用_______________现象制成的。直流电动机是利用通电线圈在_____________里受力转动的原理制成的。

20．电话是由美国的科学家贝尔在1876年发明的，它的基本原理是：人对着话筒说话，话筒把人的_________转化成_________；电流流经听筒时，听筒又把传来的_________转化为声音。
三、我探究
21．请根据“通电导体在磁场中受到力的作用”这一现象提出两个问题：

（1）___________________________________________________________________________

（2）___________________________________________________________________________

22．小丽要研究电磁铁的磁性强弱跟什么因素有关。现有线圈匝数分别为50匝和100匝的外形相同的电磁铁，她先后将这两个电磁铁接入如右图的电路中。闭合开关S后用电磁铁吸引大头针，并移动滑动变阻器的滑片P。重复了多次实验，记录如下：

	
	50匝的电磁铁
	100匝的电磁铁

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	电流表示数（A）
	0.8
	1.2
	1.5
	0.8
	1.2
	1.5

	吸引大头针的最多数目（枚）
	5
	8
	10
	10
	16
	25


分析上面的数据，你能得出什么结论：

（1）____________________________________________________________________________

（2）____________________________________________________________________________
四、作图题
23．请画出下列各给出磁极的磁感线

24．请标出下列各图中小磁针磁极或螺线管电源“+”“-”极和电流方向


25.根据下列各小磁针“N”极所指的方向，画出螺线管上线圈的绕线方向



五、大家谈
26．小明奶奶在缝衣时不小心把钢制缝衣针掉在了在上，请你想一个办法帮她找到它，并说出理由。

六、阅读材料
27．                             磁记录
铁棒和钢棒本来不能吸引钢铁，当磁体靠近它或者与它接触时，它便有了吸引钢铁的性质，也就是被磁化了。软铁被磁化后，磁性很容易消失，称为软磁性材料。而钢等物质在磁化以后，磁性能够保持，成为硬磁性材料。硬磁性材料可以做成永磁体，还可以用来记录信息。

录音机的磁带上就附有一层硬磁性材料制成的小颗粒。

录音时，声音先转变成强弱变化的电流，这样的电流通过录音磁头，产生了强弱变化的磁场。磁带划过磁头时，磁带上的小颗粒被强弱不同地磁化，于是记录了一连串有关磁性变化的信息。

请回答：（1）磁性材料分为哪两类？磁记录应选用哪一类磁性材料？

       （2）哪些地方用到了磁记录？
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二．我来填
11．北极；南极；排斥；吸引  12．铁屑、钢据片、回形针、缝衣针；铜线、银片、铝片  13．条形磁铁；条形磁铁  14．力；磁场的方向；电流的方向  15．北；沈括  16．磁体；排斥  17．N；S  18．b；c  19．电磁感应；磁场  20．声音；变化的电流；电流
三．我探究

21．（1）通电导体在磁场中一定受到力的作用吗？（2）通电导体在磁场中受力的方向与什么有关？

22．（1）线圈匝数相同时，电流越大，磁性越强。（2）电流相同时，线圈匝数越多，磁性越强。
四．我来画
23．略  24．略  25．略
五．大家谈

26．用一块磁铁靠近地面慢慢移动，就会把缝衣针吸起来。因为磁体具有吸引钢、铁等物质的性质。
六．阅读材料
27．（1）分为软磁性材料和硬磁性材料。磁记录应选用硬磁性材料 （2）录音
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