九年制义务教材

八年级新课程标准实验教材单元目标测试物理试卷

第二学期期末测试
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一、我来选
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1．如右图是李华连接的“电流跟电压、电阻关系”实验的电路图，闭合开关S、电流表、电压表可能出现的现象是（      ）

A．电流表和电压表读数为零    
B．电流表和电压表指针迅速发生最大偏转，电表损坏

C．电流表示数为零，电压表示数为2.8V   
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 D．电流表示数为0.4A，电压表示数为2.8V

2．如右图所示的电路中，已知电源电压为6V，且保持不变，当开关S闭合后，

发现一只灯泡发光，电压表的示数为6V，存在这一现象的原因可能是（      ）

A．灯L1短路      B．灯L2短路
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C．灯L1断路      D．灯L2断路

3．如右图所示的电路中，a、b端电压保持不变，已知R1:R2=1:4，则开关

S闭合前后通过R2的电流之比及R2两端的电压之比分别是（      ）

A．4:5，5:4    B．4:5，4:5    C．5:4，4:5    D．5:4，5:4
4．一段导体两端电压是4.0V时，导体中的电流是1.0A，如果将其两端的电压减少到2.0V，导体中的电流变为（      ）

A．2.0A    B．0.25A    C．3.0A    D．0.50A
5．下列说法中，正确的是（      ）

A．家庭电路中的保险丝熔断，一定是家庭电路中发生了短路

B．三孔插座中比两孔插座多的那个孔是跟零线连接的

C．发电机是利用电磁感应现象制成的

D．电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成，是把机械能转为电能的装置

6．有两个小灯泡L1和L2，其额定电压均为2.5V，额定功率分别为P1=1W，P2=0.8W，现把它们串联后接入电压为4V的电路中，结果它们的两端电压分别为U1、U2，它们所实际消耗的电功率分别为P1′、P2′，温度对电阻的影响不计，下列说法中正确的是（     ）

A．U1=U2；P1′> P2′    B．U1=U2；P1′< P2′

C．U1>U2；P1′> P2′    D．U1<U2；P1′< P2′
7．下列各波不属于电磁波的是（      ）

A．红外线    B激光    C．超声波    D．无线电波

8．可以用来做微波中继站的是（      ）

A．月球    B．地球    C．地球的同步通信卫星    D．任何星球都行
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9．如右图所示电路中，电源电压保持不变，开关S由闭合到断开，电

路消耗功率之比为4:3，若R1=12Ω，则R2的电阻为（      ）

A．36Ω    B．16Ω    C．9Ω    D．4Ω

10．关于电磁波，下列说法正确的是（      ）

A．频率越大的电磁波传播的速度越快    B．波长较长的电磁波传播的速度较快

C．周期较长的电磁波传播的速度较快    D．不同的电磁波传播的速度相同
二、我来填
11．指南针能指南北，是由于___________作用的缘故，地理的南极在地磁场的______极附近。
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12．如图所示，AB是闭合电路中的一部分导体，将它竖直放在水平放置

的螺线管旁，闭合开关S后，螺线管的右端是________极，当导体AB垂

直纸面向里运动时在回路中________产生感应电流（填“能”或“不能”），

发电机工作时把_____________能转化为电能。

13．有两段导体R1和R2，并联接在电路中，通过R1的电流较大，则__________电阻大。
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14．如右图所示，根据通电螺线管的磁感应线方向，可判断通电螺线管的左

端为_______极，电源的a端为_______极，小磁针的b端为_______极。

15．一个30Ω的定值电阻接在6V的电路中，1min内放出的热量为__________J
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16．英国物理学家法拉第经过10年不懈努力，终于在1831年发现了________现象，导致发电机的发明，实现了电能的大规模生产。我国兴建的长江三峡发电机组，是通过________能转化为电能。

17．如右图所示电路，电源电压不变。闭合开关S，当滑片P向右移

动时灯泡L的亮度__________（选填“变暗”或“不变”），电流表示

数__________（选填“增大”“减小”或“不变”）

18．随着生活水平的不断提高，小明同学家准备重新装修。他家原来的所用电能表的规格是“220V 10A”，原有250W电冰箱一台、800W电饭锅一只、200W洗衣机一台，其余照明灯和电视机的功率总计约有180W，这些用电器在电路上相互__________联的，若它们同时正常工作，通过电能表的实际电流是__________A；现在准备再增加2000W的空调两台以及功率为400W的装饰灯组，于是，这次重新装修时，除了更换室内所有导线和保险丝外，还必须更换的主要电路元件是____________________。

19．电磁波的波长为λ、频率f和波速c三者之间的关系为_______________，从这个关系式中可以看出电磁波的频率越高，其波长越_______________。
	0
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20．一同学家中的电能表，月初的示数为：月末的示数为：那么这个同学家本月用的电能为____________________度。
三、我探究
22．如图是测量额定电压为3.8V小灯泡功率的实物连线图。

（1）请用笔画线代替导线把滑动变阻器和电压表正确接入电路中（导线不交叉），使开关闭合后，变阻器的滑片向左移动时，电流表示数变大。

（2）实验中，当电压表示数为3.8V时，电流表示数为0.30A，则小灯泡的额定功率为______W；请在图中标出此时电流表指针的位置。
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21．一个电磁学实验箱内有如图所示器材，请写出利用这些器材可做的三个电磁学实验名称（或目的）及相应器材的字母代号，填在下表中。
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四、我来算

22．某养鸡场自制了一台电热孵卵器用来孵鸡雏，孵卵器工作时通过电阻丝的电流是10A，每分钟产生1.32×105J的热量。求

（1）这台孵卵器的电功率；（2）电阻丝工作时的电阻；（3）电阻丝工作1h时消耗的电能
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23．如右图所示，电源电压不变。闭合开关S，当滑动变阻器R1的滑

片P位于b端时，电流表的示数是0.2A，电阻R与滑动变阻器R1两

端电压之比是3:5，此时R消耗的功率是1.2W，已知RL<R。求

（1）R的电阻值。

（2）滑动变阻器R1的最大电阻值。

（3）当滑片P在a端时，请通过计算说明电流表的示数如何。

五、我来画
24．（1）在图1中，根据磁感线方向，标出磁体的N、S极

   （2）通电螺线管通电时，小磁针指向如图2所示，标出通电螺线管的N极及电源的正极。
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六、大家谈
25．下面是一道电学计算题，后半部分尚未编写完整，请你续编。要求：

	荆钟牌电烙铁

	额定电压/V
	220

	频率Hz
	20

	额定功率/W
	30


（1）条件要充分，表达要准确；

（2）必须提出三个不同的问题

（3）不要求写出解题过程和最后答案。

[题目]在一份关于电烙铁的说明书上印有如图所示的表格，求
（1）_______________________________________________

（2）_______________________________________________

（3）_______________________________________________
七、看你解决问题的能力

26．现在，小宇不小心将数百个小铁钉撒落了一地。他手中有小铁棍，铜丝一捆，干电池数个，请你帮他想出一个较好的办法很快将小铁钉收集起来，并说明其中的道理。
第二学期期末
一．我来选

	1
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	C
	A
	B
	D
	C
	D
	C
	C
	D
	D


二．我来填
11．受地磁场；北极  12．N；能；机械  13．R2  14．N；负；N  15．72  16．电磁感应；机械能；内能  17．不变；变小  18．并；7.15；电能  19．c=fλ；短  20．19
三．我探究

21．
	实验名称（或实验目的）
	选用器材（填字母代号）

	奥斯特实验
	C、E、G、H

	电磁感应
	A、D、E、F、I、J、H

	磁场对电流的方向
	A、B、E、F、G、H、I、J

	蹄形磁铁磁场的方向
	A、C


22．（1）略（2）1.14
四．我来算

23．（1）2200W（2）22Ω（3）7.92×106J

24．（1）30Ω（2）50Ω（3）0.37A<I2<0.53A
五．我来画

25．略

六．大家谈

26．本题答案并不惟一。提供5个参考答案如下：（1）电烙铁正常工作时通过它的电流（2）电烙铁正常工作时的电阻（3）电烙铁正常工作1h消耗的电能（4）电烙铁正常工作1h产生的热量（5）当实际电压为200V时，电烙铁的实际功率
七．看你解决问题的能力
27．利用通电螺线管有磁性吸引小铁钉

