实验报告

实验：研究电磁铁
初三（　）班　姓名：_____________  座号：____              

一、实验目的：探讨电流的通、断、强弱对电磁铁的影响；探讨增加线圈匝数对电磁铁

磁性的影响。
二、实验器材：电磁铁、电源、开关、滑动变阻器、电流表和一小堆大头针。

三、实验步骤：

1、 将电源、开关、滑动变阻器、电流表与电磁铁连成串联电路。

2、 将开关合上或打开，观察通电、断电时，电磁铁对大头针的吸引情况，判断电磁
铁磁性的有无。

3、 将开关合上，调节滑动变阻器，使电流增大和减小(观察电流表指针的示数)，

从电磁铁吸引大头针的情况对比电磁铁磁性强弱的变化。

4、 将开关合上，使电路中的电流不变(电流表的示数不变)改变电磁铁的接线，增

加通电线圈的匝数，观察电磁铁磁性强弱的变化。

四、实验记录：

	
	通电
	断电
	电流增大
	电流减小
	线圈匝数增多

	电磁铁的

磁性强弱
	
	
	
	
	


五、实验结论：

（1）电磁铁通电时_____磁性，断电时_____磁性。

（2）通入电磁铁的电流越大，它的磁性越_____。

（3）在电流一定时，外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越_____。
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