解答题

1．现有一节旧电池，仍能向外供电，但正负极标志已模糊不清，请说明采用什么办法可以辨别它的正负极．

答案：（1）可以把电流表和一个小灯泡串联在它的两极上，通过电流表的指针偏转方向来确定电流的方向，从而推出电源的正负极是哪端．（2）可以把一个电压表接到电源的两极上，通过电压的指针偏转情况来判定的正负极的位置．

2．有30只小灯泡串联后接在220V的电路里，作节日彩灯用，使用中，由于某一灯泡的灯丝烧断而致使全部小灯泡熄灭．因为彩灯上染着颜色，所以无法看清哪只灯泡灯丝断路．（1）现在给你一只电压表，如何查找故障？（2）如果给你一只电流表，如何查找故障？（3）如果只有一根导线，如何查找故障？

答：（1）用电压表去同每只小灯泡并联，有电压表有示数，则说明被并联的小灯泡灯丝断开了；若电压表无示数，则说明被并联的小灯泡灯丝是完好的．（2）用电流表同每只小灯泡并联，若其它小灯泡发光，则说明被并联的小灯泡灯丝断开了，若其它小灯炮不发光，则说明被并联的小灯泡灯丝是完好的．（3）用导线的检测办法跟用电流表时的方法相同．

