探究串并联电路电压的规律
●作 业 导 航

串联电路中各部分的电压之和等于电路的总电压

一、填空题

1.某同学将两节干电池串联起来作为电源使用，用这个电源组成的电路中的最大电压是_____.

2.某同学按图2—1所示的电路图连接电路后，将开关S与1接通后，电压表的示数为    3 V;当他将开关S与2接通时，电压表的示数为6 V.由以上测量结果该同学可以得出灯L1两端的电压为_____；灯L2两端的电压为_____；所用电源电压为_____.
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图2—1

3.使用电压表测量某灯泡的电压，读数时首先要看清选用了哪个量程，从而知道满偏度所表示的_____；其次是要看清每一大格分成几个小格，每一个小格表示的_____；然后要看清测量时表针停在哪个大格，哪个小格上，从而正确读出电压值.

4.某同学连接的电路如图2—2所示，他所用的电源是四节干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为2 V，则L1两端的电压为_____；L2两端的电压为_____.
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图2—2

二、选择题

5.萧晓同学按图2—3所示的电路图连接无误后，闭合开关，两只电压表的示数分别如图2—4中所示，关于灯L1两端的电压，下列选项中正确的是
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图2—3
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图2—4

A.1.0 V                  





B.3.5 V

C.5.0 V                  





D.2.5 V

6.张燕同学连接的电路如图2—5所示，她使用的电源是12 V的蓄电池，当她闭合开关后，电压表的示数为4 V，关于电动机两端的电压，下列说法中正确的是
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图2—5

A.4 V            







B.8 V

C.12 V            







D.16 V

7.几位同学连接的电路如图2—6所示，当他们闭合开关后，两个灯泡均正常发光，下面的几种说法中，你认为正确的是
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图2—6

A.表1、2、3均是电压表

B.表1、2、3均是电流表

C.表1、3是电流表，表2是电压表

D.表1、3是电压表，表2是电流表

8.在图2—7所示的电路中，两个灯泡完全相同，电压表的读数是3 V，关于电源电压和灯L2两端的电压，下列说法中正确的是
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图2—7

A.3 V，3 V               

B.1.5 V,3 V

C.3 V,1.5 V            

D.6 V,3 V

三、实验题

9.实验课上，老师给出了两个电压表，两个灯泡，一个开关，一个电池组，若干导线，要求测出两个灯泡串联时各自的电压和电池组的电压，请你在图2—8中将所给的器材连接起来，并将你设计的电路图画在方框内.
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图2—8


参考答案

一、填空题

1.3.0 V   

2.3 V,6 V,9 V

3.电压值，电压值

4.4 V，2 V

二、选择题

5.C   6.B   7.D   8.D

三、实验题

9.如图甲、乙所示
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图甲
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图乙
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