解答题

1．若将1
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的金属丝均匀拉长为原长的3倍时，电阻又是多少？

答案：由于金属丝被拉长，电阻将要增大到原来的3倍，而在拉长的同时，金属丝的横截面要变细到原来的1／3，因此电阻仍要增大到3倍，合计是9倍．所以被拉长后的金属丝电阻是9
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．

理解题目中的“均匀拉长”的真正含义．当金属丝被均匀拉长时，我们看到不仅长度变化，同时横截面也要发生变化，都会影响电阻的大小．

2．用一根导线从甲地到乙地拉一根电话线，如果不是用一根而是把这两根导线并到一起使用，这时电话线的电阻是增大了还是减小了？

答案：

使用一根导线或把两根导线并到一起使用，它们的长度相同，都等于甲、乙两地间的距离，材料也相同，那么两根导线并到一起使用时，横截面积增大了，而电阻反而减小．本题答案是电阻减小．因为导体的长度和材料均不变，把这两根导线并到一起使用时，横截面积增大为原来的两倍，所以电阻反而减小．

电阻大小限导体模截面积的关系是横截面积越大，电阻也越小；电阻在材料、粗细不变的情况下，导线的长度越大，其电阻越大．
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