三、电阻

●作 业 导 航

电阻的概念   图形符号   单位及其换算

变阻器的结构   作用   最大电阻   允许通过的最大电流   连接

一、填空题

1.导体对电流的______作用叫电阻，通常用字母_____代表电阻，电阻的单位是_____，简称_____，符号是_____.变阻器的图形符号是_____，它是利用导体电阻的大小与导体长度______的原理制成的.

2.有一些元素的导电能力介于______之间，比_____差，比_____强，常常称做_____.利用______对它的性能的影响，可制成热敏电阻；利用_____对它的性能的影响，可制成光敏电阻.

3.图3—1是滑动变阻器的示意图，如果将C、D接入电路中，电阻值为_____；将A、B接入电路中，电阻值为_____，起_____作用；将B、D接入电路中，电阻值为_____，起_____作用，滑动片P位于_____时接入电路中的电阻最大，滑动片P向右滑动时，接入电路的电阻将_____.
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图3—1

4.20世纪初，科学家们发现，某些物质在温度低到一定程度时，电阻就变成了零，这就是_____现象，用具有这种性质的材料可以制成_____材料.这种材料如果能应用于实际，将会给人类带来很大的好处，如远距离送电时，可以大大降低由于电阻引起的电能_____，制造电子元件时，由于没有电阻，不必考虑散热问题，元件可以______，实现微型化.

二、选择题

5.（多选）如图3—2所示的电路中，某同学用滑动变阻器控制电路中的灯泡的亮度，想使滑动片向右滑动时灯泡变亮，关于将变阻器接入电路的方法，下列说法中正确的是
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图3—2

A.M接D、N接B
B.M接B、N接A
C.M接D、N接C
D.M接B、N接C
6.在温度一定的情况下，关于两根粗细、长短都相同的铜导线和铝导线的电阻，下列几种说法中正确的是

A.铜导线的电阻大

B.铝导线的电阻大

C.两种导线的电阻一样大

D.无法确定

7.有几位同学拿来一个滑动变阻器，看到铭牌上标有“20 Ω  1 A”的字样，这几位同学讨论时说出了以下几种对铭牌意义的理解，你认为正确的是

A.电阻的最小值是20 Ω，允许通过的最大电流是1 A

B.电阻的最小值是20 Ω，允许通过的最小电流是1 A

C.电阻的最大值是20 Ω，允许通过的最大电流是1 A

D.电阻的最大值是20 Ω，允许通过的最小电流是1 A

8.几位同学看到如图3—3所示的电路图后，有以下几种看法，你认为不正确的是
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图3—3

A.灯丝电阻为零

B.电压表示数为零

C.电流表示数为零

D.开关两端电压不为零

三、实验题

9.实验课上，老师给出的器材如图3—4所示.
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图3—4

（1）要求用滑动变阻器改变小灯泡的亮度，请你用线连接实物，并画出电路图.

（2）开关闭合前，滑动变阻器的滑动片P应滑到_____端.

（3）想使小灯泡变亮，滑片应向_____端滑动，这时电流表的示数将_____.

★10.小儒同学想在家中安装两盏电灯，为了学习和生活的方便，用一个开关控制两盏灯的同时，其中的一盏灯的亮度可以调.请你帮她想一想，怎样设计电路，都需要哪些器材，画出你设计的电路图.

参考答案

一、填空题

1.阻碍，R，欧姆，欧，Ω，略，有关

2.导体和绝缘体，导体，绝缘体，半导体，温度，光照

3.0，定值，电阻，可变，变阻器，左（或A）端，变小

4.超导，超导，损耗，减小体积

二、选择题

5.AD   6.B   7.C   8.A

三、实验题

9.（1）如图甲、乙所示.
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图甲
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图乙

（2）右（或B）（3）左（或A），变大

10.略
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