人教版《6.3电阻》同步教辅练习及答案
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1．电阻的性质及单位．

2．影响电阻大小的因素．
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   1．导体对电流的


         
叫电阻，电阻是本身的一种


，它的大小跟


，


，


和


有关。

2．A、B是两根材料相同，长度相同的导体，如果A导体的横截面积是0.5cm2，B导体的横截面积是5mm2，则导体A的电阻


导体B的电阻。
3．有三根相同材料制成的导体A、B、C，在相同的温度下，A比B长，粗细相同；C与B长度一样，C粗些．这三根导体的电阻由大到小的排列顺序为　　　　　　　　　　　。

 4．小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：

    猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；

    猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；

    猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关．

     供她选择的导体如下表所示：

	序号
	材料
	长度（m）
	横截面积（mm2）

	A
	镍铬合金
	0.8
	0.5

	B
	锰铜
	0.8
	1

	C
	锰铜
	0.8
	0.5

	D
	锰铜
	1.2
	0.5


她画出了实验电路图，并按要求正确地连接了电路．请完成下列填空（只填序号）：

 (1)要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是      和       ；
(2)要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是       和      ；
(3)要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是        和      ；

（4）这种物理研究方法，通常叫做                  。  
  5．横截面积相同，电阻也相等的铝导线和镍铬合金导线，导线较长的是（     ）

A．铝导线



               B．镍铬合金线

C．两条导线一样长

               D．以上情况都可能
6．下列说法正确的是

A．铁导线的电阻一定比铜导线的电阻大

B．两根长度相同的镍铬合金导线，横截面积较小的电阻一定大

C．长度相同的两根导线，细的导线电阻一定大

D．长度相同，材料相同，横截面积也相同的导线，在任何情况下，电阻都一样大
7．a是长1m，粗0.1mm2的康铜线；b是长1m，粗0.2 mm2的康铜线；c是长0.5m，粗0.2mm2的康铜线；d是长1m，粗0.1m 2的镍铬线，要研究导体的电阻与材料是否有关，应选取做实验的金属线是(    )

A．a和b    B．b和c    C．a和c     D．a和d
8．两段长短、粗细和材料都不相同的导体分别接在电压相同的电路中，则下列判断正确的是（   ）

A．长导体中的电流一定大些      C．无论哪段导体被拉长后，通过的电流都一定变小

B．短导体中的电流一定大些      D．无论哪段导体被冷却后，通过的电流都一定变小

9．一根铜导线的电阻为R，要使电路中的电阻变为2R，以下方法可行的是（     ）

A．将铜导线对折起来，接在电路中

B．将同样长，同样粗的铝导线代替铜导线接在电路中
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C．将铜导线用拉丝机拉长至原来2倍

D．将铜导线用拉丝机拉长至原来

倍
10．在如图6-20所示电路中，开关闭合后，电流表的示数是0.6A，当缓慢地给线圈加热一段时间后，观察电流表的示数，可以看到电流表的示数将(    )

A．小于0.6A    B．等于0.6A    C．大于0.6A    D．无法判断
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11．如图6-21所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中．比较通过它们的电流的大小，有（     ）

    A． IAB＜IBC   　               B． IAB＝IBC
    C．IAB＞IBC　　　　　　                   D．无法确定
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1．现有各种规格的不锈钢丝和铜丝，请你设计实验研究方案，比较不锈钢丝和铜丝这两种材料的导电性能。
（1）实验研究中对不锈钢丝和铜丝的选取有什么要求？
（2）你用什么方法显示材料的导电性能？（可画出相应的电路图加以说明）
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1． 用导线把一节干电池、一只工作电压是2.5 V的小电珠和一段长约7cm的铅笔芯按图6-22所示连成电路．调节铅笔芯串入电路中的长度，刚好使小电珠不发光．现在你可划燃一根火柴并加热铅笔芯，待会儿小电珠就能点亮；火柴一旦熄灭，小电珠也会慢慢地熄灭．这里，火焰犹如一只开关，为什么火焰竟然能起这样的作用呢？

参考答案
基础运用

1.阻碍作用、性质、材料、长度、横截面积、温度；2. 小于； 3. RA＞RB＞RC
4．（1）A、C；（2）C、D；（3）B、C；（4）控制变量法5. A 6.B 7.D 8.C 9.D 10.A 11.B

能力拓展

（1）长度和横截面积相同；（2）分别将两种金属丝与一个小灯泡串联在同一电源上，比较灯的亮度，即可判断两种材料的导电性能。

探究创新

1.加热铅笔芯,其温度升高,电阻减小,而电源电压不变,所以电路中电流增大, 电灯发光. 停止加热铅笔芯,其温度降低,电阻增大，所以电路中电流减小，电灯熄灭。
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