选择题
1．若不考虑温度对电阻的影响，下列关于电阻的说法，正确的是（）．

    A．铜导线的电阻比铝导线的电阻小

    B．短导线的电阻比长导线的电阻小

    C．粗导线的电阻比细导线的电阻小

    D．长度相同而粗细不同的两条铜钱，其中较粗铜线的电阻小

答案：D

2．甲、乙两条同样粗细的导线，甲长20cm，乙长1.3m，比较它们电阻大小的关系，正确的是（）．

    A．甲大B．乙大C．一样大D．无法确定

答案：D

3．粗细相同的铜、铁两根导线，当温度相同时，它们的电阻相同，则（）．

A．铜钱比铁线长

B．铁线比铜线长

C．铜铁两根导线长度相同

D．无法判断

答案：A

4．以下有关电阻的观点中，你认为错误的是（）．

A．不同的导体，电阻一般不同

B．导体被加热后，电阻一般会随温度升高而增大

C．一个导体两端的电压越大，电流越大，则它的电阻就越小

D．导体的电阻大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度

答案：C

5．相等的铜丝和铁丝，它们的横截面积和温度都相等，则铜丝与铁丝的电阻相比较（）

A．铜丝的电阻小

B．铁丝的电阻小

C．电阻一样大

D．无法比较

答案：A．

因为铜的密度大于铁的密度，所以在质量相同的前提下，铜丝的体积比铁丝小；又因为它们的横截面积相等，则铜丝的长度小于铁丝的长度．由于铜的电阻率比较小，且横截面积相同的铜丝又比铁丝短，所以钢丝的电阻一定比铁丝小．

6．把一根导线均匀的拉长为原来的4倍，则电阻（   ）．

A．变为原来的4倍  

B．变为原来的
[image: image1.wmf]4
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C．变为原来的8倍  

D．变为原来的16倍

答案：D

把一根导线均匀拉长4倍，长度变为4倍，在体积不变的情况下，横截面积会变为原来的
[image: image2.wmf]4
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，这样电阻会变为原来的16倍．

7．把一段电阻线（粗细均匀）对折后使用，则电阻（   ）．

A．不变  

B．变为原来的
[image: image3.wmf]2
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C．变为原来的
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1


D．变为原来的2倍

答案：C

一段导线对折后长度变为原来的
[image: image5.wmf]2
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，横截面积变为原来的2倍，所以电阻变为原来的
[image: image6.wmf]4
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．

8．下图是小灯泡和滑动变阻器连入电路的四种不同情况，能利用滑动变阻器调节小灯泡从亮到灭的正确电路是（）．

[image: image7.png]NGl




答案：D

A图、B图、C图中滑动变阻器同电灯串联，滑片的移动只会使灯泡变暗或变亮，而不会使灯泡从亮到灭．而在D图中，当滑片移动到变阻器的最左端时，灯泡被短路而灭，在滑片在最左端时，灯泡同电阻并联而最亮，故D图正确．

9．如图所示，电阻
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．当S断开时，a、b两点间的总电阻为
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；当S闭合时，a、b两点间的总电阻为
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．则有（）．
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  D．无法制定

答案：A

当s断开时，
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先串联再相互并联，
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当s闭合时，
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因为
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10．在如图所示电路中，滑动变阻器的最大阻值为R，当滑片p由从向N端移动的过程中，a、b间总电阻最大值为（  ）．
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答案：D

设滑片在某一位置时，电阻丝PM的阻值为
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．因电阻丝PM与PN并联，故有
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11．三个阻值为
[image: image35.wmf]3

2

1

R

R

R

、

、

的电阻并联在同一电路，若阻值之比为
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，则三个支路的电流之比
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A．1：2：3  B．3：2：1  C．6：3：2  D．2：3：6

答案：C

因为并联，所以电压相等，阻值之比为
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12．下列4对电阻并联，总电阻最小的是（   ）．

A．一个2
[image: image40.wmf]W

和一个8
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的  

B．一个1
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和一个9
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C．一个3
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和一个7
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的  

D．一个4
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答案：B

并联电路的总电阻总小于最小的电阻，因为并联导体，相当于增大了导体的横截面积，从而减小了电阻．在B选项中有个最小电阻1
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，所以并联后的电阻小于1
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