六、课后练习

1.要改变通电导体在磁场里受力的方向，可以通过改变      或改变       来实现.

2.下列现象中，把电能转化为机械能的是

A.用电炉烧水

B.利用发电机发电

C.通电线圈在磁场里发生转动

D.用变压器把交流电的电压升高

3.在图中a为通电直导线的横截面，通入如图甲所示电流时，导线受力方向如箭头所示，试根据此实验结果，画出其他各图中通电导体的受力方向.
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4.为了保证直流电动机朝一个方向转动，能自动完成这一任务的是

A.继电器          





B.电刷 

C.变阻器          





D.换向器

5.要改变直流电动机的转向，下列办法可行的是

A.改变电流的大小

B.对调电源正负极，改变电流方向

C.对调磁铁的两极，改变磁感线方向

D.同时改变电流方向和磁感线方向

6.通电线圈在磁场中转过一个角度，最后停在某个位置是

A.它不受磁场力的位置

B.它处在受平衡力的位置

C.电路中无电流的位置

D.线圈所在平面与磁感线垂直的位置

7.要想使一台直流电动机的转速增大一些，下列方法中不可能达到目的的是

A.增大线圈中的电流强度

B.更换电源，用输出电压较高的直流电源

C.将磁体的磁极对调一下

D.再增加一个磁体，使该磁体产生的磁场与原有磁场方向一致

8.如图所示的实验装置是用来演示
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A.电流的磁场

B.电磁感应现象

C.磁场对通电导体的作用

D.电磁铁原理

9.下列说法中正确的是

A.电动机是利用电磁感应原理制成的

B.发电机是把电能转化为机械能的装置

C.直流电动机是通过换向器实现持续转动的

10.如图所示的甲、乙两图中的矩形线圈，现在给它们通电，则下列说法正确的是
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A.甲中线圈转动，乙中线圈不转动

B.乙中线圈转动，甲中线圈不转动

C.甲、乙中的线圈都会转动

D.甲、乙中的线圈都不会转动

［参考答案］

1.电流方向；磁感线方向

2.C

提示：用电炉烧水是电能转化为内能；发电机发电是机械能转化为电能，所以选项C正确.

3.如图
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提示：甲、乙相比，磁感线方向相同，电流方向相反，受力方向与甲方向相反；甲、丙电流方向相同，磁感线方向相反，受力方向与甲相反；乙、丁电流方向相同，磁感线方向相反，丁受力方向与乙相反.

4.D  5.BC  6.BD  7.C

8.C

提示：该实验装置有电源，闭合开关后，AB为通电导体，且AB放在磁场中，因此是研究通电导体在磁场中受力情况，所以选项C正确.

9.C

提示：电动机是利用通电线圈在磁场中受力原理制成的；发电机是机械能转化为电能；交流电是发电机通过电刷对外输送电流.

10.A

提示：乙图线圈平面与磁感线垂直，它处在平衡力的位置，乙线圈不转动，甲线圈受力转动，所以选项A正确.
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