填空题

1．对外形相同的螺线管，决定它的磁性强弱的因素是：____________、____________、________________．

答案：电流的大小、匝数的多少、有无铁芯

2．电磁铁的铁芯应该用铁来做，而不用钢来做，原因是：断电后，被磁化的铁棒的磁性_____________，而钢棒磁性____________．

答案：容易消失、不容易消失

3．如图所示，弹簧秤下吊一铁块，下方是电磁铁，当电键K接通后，铁块受_______个力，分别是________、__________、___________此时弹簧秤示数将_________．
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答案：当开关闭合时，电磁铁有磁性，铁块受到向下的吸引力，同时铁块受自身重力和弹簧向上的拉力，因此受3个力，分别是重力、弹簧的拉力，电磁铁的吸引力，此时弹簧秤的示数将变大．

