电功率

1．下列器材中能直接测出电功的是（      ）

A．电流表    B．电压表    C．电能表    D．验电器

2．小东家有一台微波炉，正常工作时电流为4A，则它的额定功率为（      ）

A．8.8kW    B．800W     C．880W     D．无法计算

3．某家用电器正常工作时，测得通过它的电流为4A，则此电器可能是下列中的（      ）

A．家用空调机    B．电视机    C．家用洗衣机    D．电风扇

4．有5Ω和10Ω两个定值电阻，先将它们串联，后将它们并联在同一个电源上，则它们两端的电压和消耗的电功率的关系是（      ）

A．串联时，电压之比是1:2，电功率之比是2:1
B．串联时，电压之比是2:1，电功率之比是1:2
C．并联时，电压之比是1:1，电功率之比是2:1
D．并联时，电压之比是1:1，电功率之比是1:2
5．两盏相同的“220V  100W”的电灯，串联后接在220V的电路中，则两灯总的电功率为（      ）

A．200W    B．100W    C．50W    D．25W

6．关于电热的利用，下列说法中正确的是（      ）

A．电热对我们来说总是有用的              B．电热对我们来说是没用的

C．电饭锅是利用电流热效应的原理制成的    D．电视机工作时没有产生电热

7．下列各组电器中，不全是利用电热工作的是（      ）

A．电饭锅、电烙铁、电热毯       B．电熨斗、电风扇、电冰箱

C．电炉、电热水器、恒温箱       D．电焊机、电暖器、电吹风

8．一盏灯标有“36V  40W”的字样，将它接入电路时，通过它的电流为1A，则灯的实际功率将（      ）

A．小于40W    B．大于40W    C．等于40W    D．无法判断

9．a、b、c三盏灯分别标有“110V  20W”、“220V  40W”、“36V  350W”的字样，三盏灯都正常发光，比较它们的亮度（      ）

A．a灯最亮    B．b灯最亮    C．c灯最亮    D．三盏灯一样亮

10．某同学家的保险丝经常熔断，可能的原因是（      ）

A．电路中所用导线过细药     B．电路中导线老化，接头处接触不良

C．保险丝太粗了             D．家中使用的用电器总功率过大

11．电功率是表示___________快慢的物理量。一个用电器电功率的大小等于它在___________内所___________。

12．有一盏标有“220V  40W”的白炽灯，其中“220V”表示___________，“40W”表示___________。灯正常发光时，通过灯丝中的电流为___________A。

13．有一盏标有“220V  40W”的白炽灯，正常发光10h，消耗的电能是___________kW·h；1度电可供它正常发光___________h。

14．把两盏灯串联接在电路上，如果它们两端的电压之比为2:3，则通过它们的电流之比为___________，它们的电功率之比为___________。

15．有一盏标有“220V  25W”的白炽灯，若把它接入240V的电路上，它的实际功率___________额定功率；若把它接入210V的电路上，它的实际功率___________额定功率；若把它接入220V的电路上，它的实际功率___________额定功率，此时灯泡将正常发光（本题的空内均填“大于”、“等于”或“小于”）。

16．有两个电阻R1=6Ω，R2=9Ω。若把两个电阻R1、R2串联在电路中，在相同的通电时间内，电流通过R1、R2产生的热量之比是___________；若把两个电阻R1、R2并联在电路中，在相同的通过时间内，电流通过R1、R2产生的热量之比又是___________。

17．用一个“热得快”（电加热器）给杯中的水加热，加热时间越长，“热得快”放出的热量越___________；如果供电电压减小，在相同的时间内，放出的热量会___________。

18．一只小灯泡的额定电压为8V，正常发光时通过的电流为0.4A。现将该小灯泡接在12V的电源上，为使其正常发光，应______联一个_______Ω的电阻，小灯泡的额定功率为_____W。

19．很多家用电器都有待机功能，比如，电视可以用遥控器关机而不必断开电源。这一功能虽给人们带来方便，但电器在待机状态下仍有能耗。下表是小明家两台电器的数据统计。这两台电器每天待机共耗电___________度。若能及时断开电源，他家每月可以节约电费___________元。（电价为0.45元/度，每月按30天计算）

	家用电器
	待机功率P/kW
	每天平均待机时间t/h

	彩色电视机
	0.008
	20

	VCD
	0.012
	22
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20．小明家电能表的表盘如图所示，他家能同时工作的用电器的总

功率不宜超过___________W。若将一台额定功率为1000W的冷暖
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空调接入电路中，当它正常工作2h后，他家电能表上计数器的示数

为____________________

21．某小组同学探究灯泡发光时的亮度与哪些因此有关。他们用九只不同规格的灯泡分别接入电路，使它们都正常发光，并用电压表和电流表分别测得灯泡正常发光时的电压和电流。该小组的同学仔细观察灯泡的亮暗程度，把九只灯泡分成三组，每组的亮暗程度相同，且第一组最亮，第二组其次，第三组最暗。实验中记录的有关数据分别如表1、表2、表3、所示。

	表1（第一组）
	表2（第二组）
	表3（第三组）

	实验序号
	电压/V
	电流/A
	实验序号
	电压/V
	电流/A
	实验序号
	电压/V
	电流/A

	1
	6
	2.00
	4
	6
	1.00
	7
	3
	1.00

	2
	12
	1.00
	5
	12
	0.50
	8
	6
	0.50

	3
	24
	0.50
	6
	24
	0.25
	9
	12
	0.25


（1）分析比较实验序号1与4、2与5、3与6的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：_______________________________________________________________________________

（2）分析比较实验序号_____________________________的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：当通过灯泡的电流相等时，灯泡两端的电压越大，灯泡越亮。

（3）请进一步综合分析比较表1、表2、表3中的数据及观察到的现象，并归纳得出结论。

（a）分析比较表1、表2或表3中的数据及观察到的现象，可初步得出_________________

_______________________________________________________________________________；

（b）分析比较表1、表2和表3中的数据及观察到的现象，可初步得出_________________

_______________________________________________________________________________；

22．有一个标有“6V  3W”字样的小灯泡，如果要接在电压为9V的电源上，并使小灯泡正常发光，应怎样连入一只电阻，请画出电路图，并计算出这只电阻的阻值及其消耗的功率。

23．哈尔滨的冬季冰天雪地，雾凇、冰雕、雪雕吸引着国内外游客，可谓冬季旅游的最佳选择。但是，寒冷也给人们的生活带来诸多不便。玲玲的爷爷常年患有慢性支气管炎，天气一冷就觉得呼吸困难。所以，玲玲同爸爸一起去商店给予爷爷买一台“凯迪牌台式电暖器”。这台电暖器的铭牌如下：

	凯迪BE—180台式电暖器

	型号：NSB—290
	电压：~220V

	频率：50Hz
	电流：3.6A

	出厂日期：2003年5月18日
	编号：030576


请你根据这个铭牌进行下列计算：

（1）这台电暖器的额定功率是多少？

（2）在额定电压下工作10h消耗的电能是多少？如果每天工作10h，每度电按0.4元收费，使用这台电暖器，每天应付电费多少元？

（3）玲玲的爷爷在使用过程中发现电暖器两端的电压为200V，此时通过电暖器的电流多大？消耗的电功率多大（设电暖器电阻不变）？

24．商场中，一位顾客和一位卖微波炉的售货员出现了不同意见。售货员说，微波炉很省电，用它加热食品花不了多少电费；顾客说，微波炉很费电，他家的微波炉一开就“烧保险”，他们各是从什么角度说的？应该怎样用科学术语表达他们的意思？你能解决他们的矛盾？

25．                         没电的日子，真的好难！

越来越频繁的停电，给居民带来的烦恼，已远远超出了人们的意料。这一切全源于在日益现代化的都市中，对电的依赖已大到无可形容的程度。没电的时候，高速运转的城市戛然而止，那种无所适从的感觉让人眩晕。

昨日，汉口新华路登月大厦某经济发展公司内，望着因停电而突然停摆的所有办公设备，全体职员只能望机兴叹。该公司经理说，因打听不到具体的停电时段，一屋子人走也不是，不走也不是。

3日，武昌一家超市，因为停电，在电炸锅里刚炸了一半的“夹生肉丸子”只得倒掉。虽然店方一小时后搬来了一台小型发电机，但也仅能满足店内基本照明和收银台电脑用电。电子秤不能称重、防小偷的门警系统也停摆，店方不得不对顾客宣布“只出不进”。店长对记者说，上午半天，明暗相间的店堂使顾客购物大打折扣，销售额锐减一半。

同样是在3日晚，武汉科技大学800多名考生精心准备的期末考试也因为突然停电而泡汤。该校老师抱怨，试卷作废造成的物质浪费不说，因考试日程排得非常紧，那场考试只能等到该校所有考试考完才能进行。

（1）文中提到没电的日子，人们不能把电能转化为哪些形式的能量（至少说出两例）

（2）除了文中提到的，你认为没电的日子还会给你带来哪些麻烦（至少三例）

第八章  电功率

一．我来选

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	C
	A
	C
	C
	C
	B
	A
	C
	D


二．我来填
11．消耗电能；1s；消耗的电能  12．额定电压；额定电功率；0.18A  13．0.4；25  14．1:1；2:3  15．大于；小于；等于  16．2:3；3:2  17．多；减小  18．串联；10Ω；3.2  19．0.424；5.7  20．2200；00336

三．我探究

21．（1）当灯泡两端的电压相等时，通过灯泡的电流越大，灯泡越亮  （2）4与7、5与8、6与9  （3）（a）灯泡两端的电压与通过灯泡电流的乘积相等，灯泡的亮度相同  （b）灯泡两端的电压与通过灯泡电流的乘积越大，灯泡越亮

四．我来算

22．串联一个阻值为6Ω的电阻；消耗的功率1.5W
23．（1）792W  （2）7.92kw·h；3.168元  （3）3.3A；660W

五．大家谈

24．售货员是从微波炉消耗电能的多少的角度来说的，而顾客是从微波炉功率大小的角度说的；售货员应说：微波炉消耗的电能少，加热食品花不了多少电费。顾客应说：我家微波炉的功率大，一开就容易“烧保险；可以使用功率稍小的微波炉或换额定电流稍大的保险丝。

六．阅读材料

25．略


























































