六、单元测试

一、填空题（每小题4分，共36分）

1.某同学连接的电路如图6—1所示，灯泡上标有“3.5 V 0.7 W”的字样，该同学所用电源是由三节干电池串联组成的.闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，当电流表的示数为_____A时，小灯泡恰能正常发光.这时滑动变阻器接入电路中的电阻是_____Ω.
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图6—1

2.张东方同学在一次实验中，所用的电阻R2的阻值为30 Ω,按图6—2所示的电路连接器材后.闭合开关，发现电流表的示数是0.3 A，如果电阻R1消耗的电功率是6 W，经计算电阻R1的阻值为_____.
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图6—2

3.平时我们所说的“用电器正常工作”是指用电器两端所加的电压正好等于_____，此时用电器消耗的电功率就是它的__________.当电路中有几个用电器时，无论是串联还是并联，电路中的总功率等于___________.

4.小良同学在如图6—3所示的电路中，所用的电源电压恒定.当他闭合开关，移动变阻器的滑片，到a点时使R1接入电路的电阻为1 Ω，到b点时使R1接入电路的电阻为4 Ω，并且在a、b两点时R1消耗的电功率相等；他还观察到在a、b两点时电压表的示数变化了2 V.通过以上的测量数据，他计算出R2的阻值是_____，当滑片在b点时，电流表的示数为_____.
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图6—3

5.某用电器的额定电压是220 V，正常工作时的电流是800 mA，这个用电器正常工作时的电功率是_____，电阻是_____；如果该用电器每天使用5 h，则每天消耗的电能是_____J，一个月耗电_____度（一个月按30天计算）.

6.如果某用电器工作时5 min做功1.5×105 J，这个用电器的电功率是_____.

7.某同学将一盏标有“220 V  40 W”的灯泡接到电路中，测出通过灯泡的电流是0.1 A，这盏灯消耗的实际功率为_____.

8.郑冉同学家中有一台空调，接在家庭照明电路中，他测出空调工作时通过的电流是   5 A，如果该空调每隔15 min工作一次，每次工作5 min，在3 h的时间内这个空调消耗的电能是_____，电流做的功是_____.

9.某用电器的铭牌上标着“220 V 1200 W”的字样，当将该用电器接在家庭照明电路中时，正常工作10 min消耗的电能是_____度，电流1 s做功_____J.

二、选择题（每小题4分，共36分）

10.有几位同学将两只灯泡接入电路中，让它们同时工作，下面是它们的几种说法，其中正确的是

A.较亮的灯泡中通过的电流一定大

B.较亮的灯泡两端的电压一定大

C.较亮的灯泡额定功率一定大

D.较亮的灯泡消耗的电能一定多

11.某实验小组的同学在一次实验中，将一个标有“12 V 2.4 W”的灯泡和一个电阻R串联起来接在电路中，如图6—4所示，闭合开关灯泡恰能正常发光；如果它们将灯泡换成一个标有“12 V 3.6 W”字样的，下面的说法中正确的是（电源电压不变）
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图6—4

A.“12 V  3.6 W”灯泡消耗的实际功率比3.6 W小

B.“12 V  3.6 W”灯泡消耗的实际功率比3.6 W大

C.“12 V  3.6 W”灯泡消耗的实际功率等于3.6 W

D.无法判断“12 V  3.6 W”灯泡消耗的实际功率的大小

12.有两个电阻R1、R2（已知R1＜R2），如果将它们串联起来接入电路中，在相等的时间内它们消耗的电能分别为W1、W2，下面的说法中正确的是

A.W1＜W2
B.W1＞W2
C.W1=W2
D.无法判断

13.小明同学在一次实验中，将灯泡两端的电压从12 V增加到14 V，他观察到和灯泡串联的电流表的示数变化了0.2 A，下面的说法中正确的是（灯丝电阻不变）

A.该灯泡消耗的电功率变化了0.4 W

B.该灯泡消耗的电功率变化了2.8 W

C.该灯泡消耗的电功率变化了2.4 W

D.该灯泡消耗的电功率变化了5.2 W

14.某同学连接的电路如图6—5所示，闭合开关后，发现电流表甲的示数为0.2 A，电流表乙的示数为0.8 A，下面的说法中正确的是
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图6—5

A.电阻R1与电阻R2消耗的电功率之比是1∶3

B.电阻R1与电阻R2消耗的电功率之比是1∶9

C.电阻R1与电阻R2消耗的电功率之比是3∶1

D.电阻R1与电阻R2消耗的电功率之比是9∶1

15.张雨同学连接的电路如图6—6所示，当他将滑动变阻器的滑片P从a点滑到b点时，电压表V1前后两次示数之比是3∶4，电压表V2前后两次示数之比是2∶1.如果滑片P在a点时，变阻器在2 s的时间内消耗的电能是4 J，当滑片P在b点时，关于变阻器消耗的电
功率，下面的说法中正确的是
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图6—6

A.3 W









B.2.7 W

C.2 W









D.1.3 W

16.某同学家中有一个电炉，上面标有“220 V 1000 W”的字样，下面关于这个电炉的说法中正确的是

A.使用这个电炉时应连接额定电流为10 A的保险丝

B.这个电炉在正常工作时的电阻为484 Ω

C.这个电炉工作时消耗的电功率是1000 W

D.这个电炉正常工作0.5 h消耗的电能为1.8×106 J

17.某同学有一个灯泡，将它与8 Ω的电阻串联，当将它们接在24 V的电源上时，灯泡恰好能正常发光，该同学测得通过电阻的电流为1.5 A.下面的说法中正确的是

A.这个灯泡的额定电功率为36 W,额定电压为24 V

B.这个灯泡的额定电功率为18 W，额定电压为12 V

C.这个灯泡的额定电功率为20 W，额定电压为12 V

D.这个灯泡的额定电功率为12 W，额定电压为12 V

18.张研同学有两段电热丝，电阻分别是R1、R2（R1＞R2)，他将这两段电热丝在电路中串联起来，分别放入两个相同的容器中，两个容器中装有相同质量的水，如图6—7所示.当他将开关闭合后，关于甲乙两个容器中水温的变化，下面的说法中正确的是
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图6—7

A.甲容器中的水温度上升的快

B.乙容器中的水温度上升的快

C.甲、乙容器中的水温度上升的一样快

D.条件不足，无法判断

三、实验题（19题、20题各9分，21题10分，共28分）

19.某实验小组有一个小灯泡，上面只能看清“2.5 V”的字样，他们想知道小灯泡的功率是多少，找来的器材如图6—8所示.

(1)将图中所给器材，按照实验的要求用线连接起来.
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图6—8
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图6—9

(2)在闭合开关以前，应将滑动变阻器的滑片滑到_____端.

(3)实验中的电源用_____节干电池串联即可.如果灯泡的电阻约为9 Ω，电流表选用的接线柱应为_____和_____.

(4)当灯泡正常发光时，请你在图6—9（甲）中的表盘上画出指针的位置.

（5）当灯泡正常发光时，电流表的指针位置如图6—9（乙）中的表盘所示，这个小灯泡的电功率为_____.

20.陈红同学家中有40 W的日光灯5盏，平均每天开灯3 h；100 W的电视机一台，平均每天看电视3 h；200 W的洗衣机一台，每月使用10 h；1800 W的电磁炉一个，平均每天使用1 h.

(1)他家的保险丝应选用哪种规格的？

（2）陈红同学家一个月（按30天）用电多少度？

（3）如果他家每天少开灯30 min，少看电视20 min，电磁炉少用10 min，每月可省电多少度？

★21.赵阳同学有一只电热器，他不知道这个电热器的功率，他想利用家中的电能表进行测量，他把家中其他电器都关闭，只让电热器工作，经过3 min他观察到电能表转了12转，他家的电能表上标有“220 V  5 A  300 r/kWh”的字样.请你帮他算出这个电热器的功率是多少？

参考答案

一、填空题

1.0.2，5

2.13.5 Ω

3.额定电压，额定功率，各用电器的功率之和

4.2 Ω，1 A

5.176 W，275 Ω，3.168×106,26.4

6.500 W

7.12.1 W

8.2.97×106 J,2.97×106 J

9.0.2,1200

二、选择题
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三、实验题

19.（1）略（2）依连线位置而定.（3）2，“-”，“0.6”（4）略（5）0.75 W

20.(1)直径为 1.51 mm.（2）83度.（3）13.2度.
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