中考试题选　　 

　　一、选择题
　　1．判断钢条是否带有磁性，下面方法正确的是 [ ]
　　A．用钢条靠近磁性，磁针被吸引，则钢条一定有磁性
　　B．用钢条靠近铁屑，铁屑被吸引，则用条一定有磁性
　　C．观察钢条周围没有磁力线，则钢条无磁性
　　D．把钢条放入通电螺线管中，螺线管磁性加强，则钢条一定有磁性 （桂林）
　　2．如图6所示，在一通电环形线圈内放一小磁针，小磁针的指向是 [ ]
　　A．N极垂直纸面指向纸内
　　B．N极垂直纸面指向纸外
　　C．N极指向右
　　D．N极指向左 （山东）
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　　3．下面关于磁力线的叙述正确的是 [ ]
　　A．磁力线是在磁场中实际存在的线
　　B．磁力线方向跟放在该处的磁针北极所指的方向相反
　　C．直线电流周围的磁力线方向跟电流方向一致
　　D．磁极周围的磁力线，是从磁铁北极出来回到磁铁南极 （廊坊）
　　4．在描绘磁现象的各图中（图7），哪个是错误的？ [ ]
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　　5．闭合电键后，甲、乙两个小磁针静止在图8所示的位置，它们的北极分别是 [ ]
　　A．a端和b端
　　B．b端和d端
　　C．a端和c端
　　D．b端和c端 （湖南）
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　　6．通电螺线管两端的磁极性质决定于 [ ]
　　A．螺线管匝数 　　　B．电流方向
　　C．螺线管内有无铁芯 D．电流强度 （吉林） 

　　7．靠得很近的两只悬挂着的电磁铁如图9所示，通电后，它们相互 [ ]
　　A．吸引
　　B．排斥
　　C．静止不动 （广州）
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　　8．两个外形完全相同的条形铁条a、b，如图 10所示，如按甲图位置，用手拿住a，铁条b掉下来，这现象说明 [ ]
　　A．a不是磁铁，b是磁铁
　　B．a是磁铁，b不是磁铁
　　C．a和b都不是磁铁
　　D．a和b都是磁铁 （山西）
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　　9．使用两物体（不带电）靠近但它们不接触，下列说法中正确的是 [ ]
　　A．没有相互作用，两物体都不是磁体
　　B．相互吸引，只能有一个是磁体　
　　C．相互吸引，两物体都是磁体
　　D．相互排斥, 两物体都是磁体 （宁夏）
　　10．图11中的几个图，分别表示通电直导线和通电螺线管周围的磁针静止时的指向（小磁针黑端是N极），其中磁针指向画得正确的是 [ ]
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　　11．下列哪种电器是根据电磁感应现象制成的？ [ ]

　　A发电机 B电动机
　　C电磁铁 D电磁继电器 （山东）
　　12．世界上第一个清楚地、准确地论述磁偏角的科学家是[ ]
　　A．哥仑布 B．法拉第
　　C．张衡　 D．沈括 （上海）
　　13．发现电流周围存在磁场的物理学家是 [ ]
　　A奥斯特 　B焦耳
　　C张衡 　　D安培 （上海）
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　　14．如图12所示的甲、乙、丙、丁四个图，表示通电螺线管的极性与电流方向的关系，正确的是 [ ]
　　A．图甲所示的 B．图乙所示的
　　C．图丙所示的 D．图丁所示的 （广州）
　　15．将一支可自由转动的小磁针放在水平桌面上，等它静止后，在靠近小磁针的正上方放量一根垂直于磁针指向的水平直导线，并在导线中通以如图13所示的电流I，从上往下看 [ ]
　　A．小磁针将逆时针方向转动
　　B．小磁针将顺时针方向转动
　　C．小磁针将不停地摆动
　　D．小磁针将不动 （广州）
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　　16．图14中的磁力线方向和磁铁的N、S极是根据小磁针的止时N极所指的方向画出的，其中正确的是 [ ]
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　　17．关于电磁铁的下列说法中，正确的是： [ ]
　　A．电磁铁是利用电流的磁场来工作的
　　B．通过电磁铁的电流方向改变，磁性强弱也随之改变
　　C．电磁铁的磁性强弱跟线圈匝数无关
　　D．电磁铁的磁性强弱跟有无铁芯无关 （重庆）
　　18．如图15所示，要使闭合回路中的电流计有电流通过，应使 [ ]
　　A．ab导线保持不动
　　B．ab导线上下移动
　　C．ab导线前后移动
　　D．ab导线左右移动 （兰州）
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　　19．使通电螺线管的南、北极位置互换的办法是 [ ]
　　A．把线圈的匝数增加一倍 B．改变电流方向
　　C．把电流强度减少一半 　D．把螺线管中的铁芯抽出来（湖南）

　　20．产生感生电流的条件是 [ ]
　　A．导体在磁场中做切割磁力线运动
　　B．闭合电路的一部分导体在磁场运动
　　C．闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁力线运动
　　D．闭合电路在磁场中运动 （石家庄）
　　21．下述各种情况中，能够产生感生电流的是 [ ]
　　A．一段导体在磁场中做切割磁力线运动．
　　B．闭合电路的一部分导体在磁场中顺着磁力线运动
　　C．闭合电路的一部分导体静止在磁场中
　　D．闭合电路的一部分导体在磁场中做切出磁力线运动 （四川）
　　22．如图16所示，上下两个正对的磁极，四个线框面都是竖直放置的，A线框在磁极间由下向上运动；B线框在磁极间由前向后运动；C线框由磁场外向磁场里运动；D线框由磁场外向磁场里运动；则哪些线框中不能产生感生电流 [ ]（山西）

[image: image11.wmf] 

　　
　　23．如图17所示，可以使电流表的指针发生偏转的情况是[ ]
　　A　电键K断开，导体ab竖直向下运动
　　B．电键K断开，导体ab从纸里向纸外运动
　　C．电键K断开，导体ab从纸里向纸外运动
　　D．电键K闭合，导体ab从纸外向纸里运动 （浙江）
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　　24．闭合线圈在磁场中做切割磁力线运动时，判断产生感生电流的方向用：[ ]
　　A．右手定则
　　B．安培定则
　　C．左手定则 （甘肃）
　　25．当闭合电路的一部分导体在磁场中运动时，导体中[ ]　
　　A．一定有感生电流和感生电压
　　B．一定有感生电压，但不一定有感生电流
　　C．一定有感生电流，但不一定有感生电压
　　D．无法判断有无感生电压和感生电流 （河南） 

　　26．电话机听筒里发生的主要能量转化是 [ ]
　　A．电能变成机械能 B．机械能变成电能
　　C．内能变成电能 D．电能变成内能 （河南）
　　27．安装一台直流电动机模型，接入实验电编后能正常转动，如果分别作下述调整，哪一种做法不能改变直流电动机转动方向？ [ ]
　　A．对调直流电动机磁铁的两极
　　B．改变线圈中电流的方向
　　C．调节滑动变阻器，改变电流的大小
　　D．对调电源的正、负极 （山东）
　　28．下面关于直流电动机和发电机的几种说法中，正确的是[ ]
　　A．电动机是把机械能转化为电能的装置
　　B．电动机是利用通电线圈在磁场中转动的原理工作的
　　C．发电机是把电能转化机械能的装置
　　D．发电机是利用电磁感应原理工作的 （北京）
　　二、填空题
　　29．在磁场中某一点______的指向规定为这一点的磁场方向，磁铁周围的磁力线都是从磁铁的______极出来． （海南）
　　30．直线电流的磁力线，是以导线上各点为圆心的______，它的方向用______定则规定，和放在磁场中的小磁针______极指向一致．（吉林）

　　31．通电螺线管的磁性强弱与_____、和______有关．（北京）
　　32．是_____首先测出了大气压的值；是______首先确定了热功当量的值；是______发现了电磁感应现象． （兰州）
　　33．磁铁周围的磁力线都是从磁铁______极出来，回到磁铁的_____极． （大连）
　　34．在导线的下方放一磁针，磁针静止在与导线平行的位置上如图18中所示方向的电流时，磁针的N极将______偏转（选填向内或向外），这个现象表明通电导体的周围存在着______． （四川）
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　　35．图19是一根通电直导线，电流方向如箭头所示，如果从右边向左看，电流的磁力线环绕方向应为______时针方向． （湖南）
　　36．有两根外形完全相同的磁棒，一根有磁性，另一根没磁性，要确定哪根磁棒有磁性，某同学用一根钢棒的一端去接触另一根钢棒的中间部分，如图20所示，项两根棒互相吸引，可以断定______钢棒有磁性，若两根钢棒互相不吸引，可以断定______钢棒有磁性． （内蒙古）
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　　37．如图21所示，将滑动变阻器接入电路MN处，当K闭合且变阻器滑动片P向右滑动时电磁铁的滋性减弱，则应将变阻器的接线柱或接入电路，这时小磁针的左端是_____极．（福建）
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　　38．地球是个大磁体，地球北极附近是地磁的______极． （新疆）
　　39．电动机工作时，把______能转化为______能，在转化过程中能的总量保持______． （宁夏）
　　40．电磁铁是利用电流______效应工作的，电炉是根据电流______效应帛成的，给蓄电池充电是应用了电流的______效应． （吉林）
　　41．闭合电路的一部分导体，在磁场中做______运动时，导体中就会产生感生电流，感生电流的方向不仅跟______的方向有关，而且跟______的方向有关． （南京）
　　42．周期性改变方向的电流叫做______，直流电动机的换向器主要作用是______． （北京）
　　43．电磁铁的磁性有无可以由______来控制，电磁针的磁性强弱可以由______来控制；电磁铁的南北极可以由______来控制． （吉林）
　　44．要使直流电动机的线圈持续转动，必须设法使线圈一到______位置，就自动地改变线圈里的______，能够完成这一任务的装置叫做______． （西安）
　　45．图22中所示的为电磁选矿机的示意图，其中M为矿石，D为电磁铁，落入A中的是______，落入B中的是______． （河南）
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　　46．图23为直流电动机的示意图，图中的装图①是______．②是______．线圈的ab边受力方向向______，cd边受力的方向向______，所以线圈发生转动． （西安）
　　三、作图题
　　47．螺线管中通电后，小磁铁稳定在如图24所示的位置，试标出小磁针的N、S极． （天津）
　　48．在图25中标出通电螺线管的N、S极． （哈尔滨）
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　　49．磁铁旁小磁针静止时所指的方向如图26所示，试画出磁力线的方向，并标出磁铁的S、N极． （武汉）
　　50．根据图27中小磁针静止时的指向，标出蹄形磁铁的N、S极，图中虚线表示某一条磁力线，在虚线上用箭头表示出磁力线的方向．（北京）

　　51．放在通电螺线管附近的小磁针静止时所指的方向如图28所示，请标出通电螺线管的N极和S极，并用箭头标出通电螺约管导线中的电流方向． （大连）
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　　52．如图29所示，当螺线管通电后，小磁针稳定在图中所示位置，在图中画出螺线管的绕线． （天津）
　　53．图30中导电体的横截面和通过电流I的方向垂直增向纸外，它在磁场中所受磁力的方向如图中F所示，标出上、下两磁极的名称．（天津）

　　54．图31所示为U形电磁铁，根据通入的电流方向，标出它的N、S极． （北京）
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　　55．在水平直导线AB的正下方放一小磁针，如图32所示，当AB中通电后小磁针的N极转向读者，用箭头标出AB中电流方向．（石家庄）

　　56．在图33的U形磁铁上画出导线的绕线方法． （山西）
　　57．在图34中根据通电直导线周围的磁力线方向，在导线上标出电流方向． （上海）
　　答案与提示
　　1．B．　2．B．　3．D．　4．C．　5．D．　 6．B．
　　7．A．　8．B．　9．D．　10．D． 11．A．　12．D．
　　13．A． 14．B． 15．D． 16．A． 17．A．　18．C．
　　19．B． 20．C． 21．D．
　　22．A，B， C，D．
　　23．D． 24．A． 25．D． 26．A． 27．C．28．B，D．
　　29．放置的小磁针静止时N

　　30．同心圆安培N

　　31．电流强弱 线圈匝数多少
　　32．托里拆利 焦耳 法拉第
　　33．北南34．向内磁场35．逆
　　36．乙甲 37．AC AD N 38．南
　　42．交流电 改变电流的方向
　　43．通断电 电流的强弱 变换电流方向
　　44．平衡 电流方向 换向器
　　45．非铁矿石（或非铁磁性物质）铁矿石（或铁磁性物质）
　　46．磁体（磁极） 线圈 下 上
　　47．小磁针告近螺线管的一端应为N极．
　　48．左端为N极．
　　49．如图35所示．
　　50．如图36所示．
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　　51．如图21-37所示．
　　提示 由已知条件可知，螺线管的右端应为S极，左端应为N极，再由右手螺旋管定则可判断出电流的流向．
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　　52．如图38所示．
　　53．如图39所示．
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　　54．如图40所示．
　　55．如图41所示．
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　　56．如图42所示．
　　57．如图43所示．
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