力和机械单元测试卷

[image: image1.emf]ρ 1 ρ 2 ＝ L 0 B L 2 L 0 A L 1 ＝ 1 0 c m × 5 c m 6 c m × 3 c m ＝ 2 5 9

1、某同学在用已调零的弹簧测力计测量一个物体的重力时，误将物体挂在了拉环上，当物体静止时，弹簧测力计的示数是5.0N，则物体的重力（     ）

A、一定等于5.0N

B、一定大于5.0N

C、一定小于5.0N

D、不一定小于5.0N

2、如果用弹簧测力计和天平称量同一物体，把物体从地球拿到月球上再称量时，测量结果会（     ）

   A、天平和弹簧测力计的测量结果都变小

B、天平和弹簧测力计的测量结果都不变

C、弹簧测力计的示数变小，天平的测量结果不变

D、天平的测量结果变小，弹簧测力计的示数不变

3、下列图像中，能表示物体所受重力与质量关系的是（     ）
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4、下列事例中，能减小摩擦力的是（     ）

   A、运动鞋鞋底有花纹           B、行李箱下安装两个轮子

C、骑自行车刹车时用力捏闸     D、在冰冻路面上撒沙子

[image: image3.png]


5、如图所示，杠杆在水平位置处于平衡状态，杠杆上每格均匀等距，每个钩码都相同。下列四项操作中，会使杠杆继续保持平衡的是（     ）

   A、在杠杆的两端同时各减掉一个钩码

B、在杠杆的两端钩码下同时各加挂一个相同的钩码

C、将杠杆两侧的钩码同时各向外移动一格

D、将左端的钩码向左移动三格，同时将右端的钩码向右移动两格

6、如图所示，下列工具中属于费力杠杆的是（     ）

[image: image4.jpg]
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7、用定滑轮拉物体，不计摩擦，当沿不同方向将物体拉起时，拉力分别为F1、F2、F3，如图所示，则这三个力之间的大小关系正确的是（     ）

   A、F1<F2<F              B、F1>F2>F3

C、F1=F2=F3             D、无法判断

8、一只鸡蛋所受的重力的大小约为           (     )

A．0.49N     B．4.9N    C．0.49 kg     D．4.9 kg
[image: image6.jpg]


9、盘山公路修成环绕山坡的盘山路线，车辆向上行驶可以(    )

A．缩短—上山时间                   B．减小重力

C．减小所必需的牵引力               D．以上均不正确

10、右图中，若要让杠杆在如图位置平衡，要使所加力最小，该力应（   ）
A. 沿 F1方向；                B. 沿 F2方向；
C. 沿 F3方向；               D. 以上各个方向都可以。

11、在北方，下雪后，山路上行驶的汽车轮胎上缠有铁链，这样做的目的是为了（　 ）
　　A、增大摩擦力　 B、减小摩擦力　 C、保护轮胎　 D、使雪快速熔化
12、下列实例中，为了减小摩擦的是：（     ）                                

A．要把拧得很紧的瓶盖扭开，在手和瓶盖间垫一块毛巾

B．手表上用于调节指针的旋钮刻有凹凸不平的条纹

C．为把玻璃窗擦得更干净些，要用更大一点的力压抹布

D．移动较重的货箱时，在货箱下面垫上几根圆木

13、图所示是一个指甲刀的示意图；它由三个杠杆ABC、OBD和OED组成，用指甲刀剪指
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甲时，下面说法正确的是(
     )。 

A．三个杠杆都是省力杠杆；

B．三个杠杆都是费力杠杆；

C．ABC是省力杠杆，OBD、OED是费力杠杆；

D．ABC是费力杠杆，OBD、OED是省力杠杆

[image: image8.emf]

14、如图4是自卸车的示意图，车厢部分视为杠杆，则下

列分析正确的是（      ）

A．B点是支点，液压杆施的力是动力，货物重是阻力

B．B点是支点，物体A放在车厢前部可省力

C．C点是支点，物体A放在车厢后部可省力

D．C点是支点，物体A放在车厢前部可省力

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	答案
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15、如图所示是列车上出售食品的手推车，当前轮遇到障碍物时，

售货员向下按扶把，若把手推车视为杠杆，这时杠杆的支点是___________；此时手推车可视为___________杠杆（选填“省力”“费力”）。 
[image: image10.png]


16、如图所示，用F=6N的水平向右的拉力匀速拉动物块A时，物块B静止不动， 此时弹簧测力计的示数为4N，则物块B所受摩擦力的大小为__________N，摩擦力的方向向___________。 
17、放在水平地面上重500N的木箱，受到水平向右100N推动时，恰好做匀速直线运动，木箱受到的摩擦力是              ；在木箱下垫上几根圆木后仍然匀速水平向右推，此时木箱受到的摩擦力         。（选填“增大”、“减小”或“不变”）。

18、水往低处流，是因为水都受到      的作用。这种力是由于          而产生的，所以施力物体是       ，物体所受到的这种力的大小与它的       成正比。

19、重力的方向是          。重力的作用点叫         。

20、在"研究杠杆平衡条件"的实验是中：实验前调节杠杆两端的_______，使杠杆水平位置平衡，这样做的好处是________________     ___；一个同学在研究杠杆平衡条件之后，在支点上挂了3个钩码，他这样做，将______杠杆的平衡（填"影响"或"不影响"）.

21、在自行车的转动部分，要加上滚珠轴承并注上润滑油，这样做的目的是___________；
骑自行车刹闸时越用力捏闸把，则车越容易停下，这是用______________来增大闸皮和车
圈间的摩擦；从刹车到车完全停下来，自行车仍要向前滑行一段距离，这说明自行车具有
________。

22．下列几种简单机械中既能省力又能改变施力方向的有　　___                    ；
只能改变施力方向而不省力的有　　　　　                        （填写字母）。

A．杠杆 　B．定滑轮　C．动滑轮　 D．斜面　E．轮轴   F．滑轮组
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23．如图5表示人的肱二头肌收缩使前臂曲肘时的情况，

图中已标出了支点的位置、桡骨

及茶杯的受力方向。人的前臂是一个____________力杠

杆，这种结构给人带来的好处是                    。

24、作出下列杠杆的动力臂和阻力臂。
25、如图乙所示，小物体A在固定的斜面B上恰能匀速下滑，请在图中画出A下滑时受到斜面的摩擦力和重力的示意图。
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26、按照图所给的省力要求串绕滑轮组。图中G'为动滑轮的重量，F表示拉力，G表示物重（绳与滑轮之间的摩擦不计）。

[image: image13.png]


27、肖庆自己设计了一个高度可调节的斜面来探究斜面的省力情况跟斜面与 水平面夹角之间的关系，他像图甲那样用弹簧测力计测得小车的重量为5N，接着他将小车放在斜面上，如图所示，通过弹簧测力计拉小车，小断调节斜面与水平面的夹角θ，得到一组拉力的数据如下表：
	夹角/度
	10
	30
	50
	60
	80

	拉力/N
	2
	2.7
	3.4
	4
	4.8


（1）在肖庆设计的斜面的顶端装有一个动滑轮，这对肖庆所进行的实验有什么帮助？
（2）通过分析实验数据，你能得出的结论是：______________________________________________________。
（3）如果你是一位建筑设计师，需要设计一幢老年人俱乐部的大楼，根据上面的实验启发，在设计楼梯时，你要替老人们考虑到一个什么重要因素？
28、某物理实验小组的同学在探究“物体所受重力大小与物体质量的关系”的实验记录如下表：

	  实测
  物体
	物体质量
   m(kg)
	   重力
   G(N)
	  比值G／m
   (N／kg)
	比值G／m的平均值
       (N／kg)

	  物体1
	    0.1
	  0.99
	    9.9
	

	  物体2
	    0.2
	  1.96
	    9.8
	

	  物体3
	    0.3
	  2.91
	    9.7
	


（1）在实验过程中，需要的测量工具有　　　　　　和　　　　　　　；

（2）在上表空白处填出比值G／m的平均值；

（3）分析表中实验数据，得出结论是：　　　　　　　　　　　　　　　　。
29．关于“研究滑动摩擦力”的实验，回答以下问题：

	实验次数
	接触面与材料
	压　力
	摩擦力

	1
	木板与木板
	4N
	0.8N

	2
	木板与木板
	6N
	1.2N

	3
	木板与毛巾
	6N
	2.5N


 (1)实验依据的原理是什么？滑动摩擦力的大小是怎样测出来的？

(2)某次实验的数据已填在下面的表格中，

由1、2两次实验可得出的结论________________________________________________。

由2、3两次实验可得出的结论________________________________________________。

30、两根粗细均匀，横截面积相同但材料不同的金属棒焊接在一起，共长16cm[image: image14.png]


用第一种

金属制成的部分长6cm，如果在两根金属棒焊接处O点支起它，

恰好能保持平衡。求：    

（1）这两根金属棒的质量是否相等?

（2）两种金属密度之比是多少?
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