第十三章力和机械单元测试

一、填空题

1.物体的重力是由于_____而产生的，重力在物体上的作用点叫做物体的_____.

2.水总是从高处流向低处是因为水受_____的作用，推桌子很难推动，是因为桌子受到_____的作用.

3.物体所受的重力与它的质量_____，表达式为_____，一个质量是30 kg的物体所受重力是_____ N.一只熊猫的体重是490 N，它的质量是_____.

4.体重为400 N的某学生站在静止的电梯里受到______力和______力，它们的施力物体分别是______和______，该同学受到电梯地板对他向上的作用力等于_____N.

5.汽车的轮胎上和鞋底上都有花纹，这是为了_____，起到_____的作用，机器的转动部分要加油，这是为了_____起到_____的作用.

6.一个质量是10 kg的物体，沿水平面做匀速直线运动，已知物体受到的摩擦力是20 N，则物体受到的拉力是_____ N；如果将该物体用绳悬挂起来，绳对物体的拉力是_____ N，若拉住绳子使物体匀速上升，则绳子对物体施加的拉力是_____ N.
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7.动力臂大于阻力臂的杠杆叫_____杠杆，使用这种杠杆必定_____距离；动力臂小于阻力臂的杠杆叫______；使用这种杠杆可以_____距离；等臂杠杆就是_____和_____相等的杠杆.既_____又_____的杠杆是没有的.
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8.如图12—26所示，物体G重60 N，挂在匀质杠杆的一端，要使杠杆平衡可以在A点加一个方向为_____的_____ N的力；也可以在B点加一个方向为_____的_____ N的力.
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9.如图12—27所示，在水平拉力F的作用下重100 N的物体A，沿水平桌面做匀速直线运动，弹簧秤B的示数为10 N，则拉力F的大小为_____N，物体A与水平桌面的摩擦力大小为_____ N.

10.如图12—28所示，一个轻质杠杆可绕O点转动，甲、乙两物体分别用细线悬挂在杠杆的A、B两端，若甲物体重10 N，则乙物体重_____N时杠杆才能在水平位置平衡.
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11.一个弹簧长200 mm，下端挂5 N物体时长250 mm，挂2 N的物体时，弹簧伸长____ mm，当弹簧长245 mm时，弹簧受到的拉力是_____ N.

12.把重为20 N和30 N的重物分别挂在轻质杠杆的两端，杠杆处于平衡状态，则它们的力臂之比为_____，两个力和它们各自的力臂乘积之比为_____.

二、单选题

13.在下列摩擦的事例中，属于滚动摩擦的是

A．拿在手中的瓶子不会滑落

B．滑冰时冰刀与冰面间的摩擦

C．滑旱冰时旱冰鞋与地面间的摩擦

D．用铅笔写字时，笔尖与纸的摩擦

14.无论是木锯还是钢锯，它们的锯齿都是东倒西歪，不在一个平面上，这是因为

A．这样使锯齿更锋利

B．这样使锯更受撞击

C．锯用得太久，齿被撞歪

D．可以使锯口加宽，减小材料对锯的摩擦力
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15.某人用力抬起放在水平地面上的一匀质杠杆的A端，F始终与直杆垂直，如图12—29所示，则在抬起直杆的过程中
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A．F逐渐变大

B．F逐渐变小

C．F保持不变

D．无法确定
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16.要使如图12—30的杠杆水平平衡，可采取的做法是

A．支点两端各减少一个钩码

B．支点两端各增加一个钩码
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C．支点左端增加一个钩码

D．支点左端减少一个钩码

[image: image13.png]


17.如图12—31所示的均匀木条AOB，AO=OB，在O点系一绳并挂起，先使AO保持水平，然后放手，则在刚放手的瞬间，木条将会

A．A端向上运动

B．A端向下运动
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C．保持平衡不动

D．不能确定
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18.如图12—32所示，AB质量分别为20 kg和15 kg，弹簧秤重力不计，用手抓住弹簧秤时弹簧秤的读数是(  )，用手抓住A时，弹簧秤读数为(   )，用手抓住B时弹簧秤读数是（  ）（秤钩在左侧）.

A．196 N






B．343 N

C．147 N






D．49 N
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19.有一把弹簧秤，秤钩上不受力时，指针不是指在零刻度位置，而是指在0.2 N的位置上，此时用手拉弹簧秤的秤钩，使弹簧秤的示数为4 N，则手拉弹簧的力是

A．4.2 N







B．4 N

C．3.8 N







D．无法判断

三、多选题

20.下列说法中正确的是

A．弹簧秤可直接测量重力的大小，但测得的是该物体作用在秤钩上的力

B．弹簧秤可直接测量物体的质量

C．弹簧秤可间接测量物体的质量

D．天平或杆秤不能间接测量物体的重力

21.关于摩擦和摩擦力，下面说法中错误的是

A．用圆珠笔写字时，笔和纸之间产生滑动摩擦

B．自行车刹车时车轮与地面间的摩擦是有害摩擦

C．摩擦力的方向都跟物体相对运动的方向相反

D．自行车闸皮内混有棉线是为了增大摩擦

22.要用15 N的力刚好提起20 N的重物，如果不计机械本身的重力，可以应用的下列简单机械是

A．一个定滑轮

B．一根杠杆

C．一个动滑轮

D．一个轮轴

23.一个平衡的等臂杠杆，下述四种措施中，不会破坏杠杆平衡的是

A．使动力和阻力都增加相同大小的力

B．使动力和阻力都增加相同的倍数

C．移动支点，使动力臂增大为原来的一半，同时将阻力减少为原来的一半

D．移动支点，使阻力臂增大为原来的1.5倍，动力臂减小为原来的一半，同时将阻力减小为原来的[image: image19.png]
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24.如图12—33所示，重为G的均匀硬棒悬于O点成竖直，现在下端施一水平拉力让棒缓慢转过θ角，在棒转动的过程中

A．动力臂逐渐变大

B．阻力臂逐渐变大
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C．动力逐渐变大

D．动力逐渐减小

四、作图与实验题

25.画出12-34各图中的动力臂L1和阻力臂L2.
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26.图12—35中，物体A的质量都是5 kg，画出图中A物体受到的重力.
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27.某同学用一支最大刻度是5 N的弹簧秤来测量质量不同的物体受到的重力，实验测得的数据如下表所示，他去掉最后一次600 g砝码后，指针回到了0.5 N的读数处.

	砝码质量（g）
	100
	200
	300
	400
	500
	600

	弹簧秤读数（N）（砝码重力）
	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	已无刻度
可  读


问：（1）指出该同学做实验的错误之处；

（2）去掉错误部分，你从这个实验的数据中能得出物体的重力跟质量之间有什么关系.

五、计算题

28.一根粗细均匀的木棒重500 N，一头着地，求抬起另一端所需多大的力？

29.甲、乙两个同学体重之比是5∶4，其中甲同学质量为60 kg，则乙同学的质量和体重各是多少？

30.已知作用在某杠杆上的动力是2 N，阻力是5 N，阻力臂长10 cm，为使杠杆平衡动力臂长多少cm？若将阻力增大2.5 N仍使杠杆平衡，不改变力臂长短，动力应增大多少？

答案

一、填空题

1.地球的吸引  重心

2.重力  摩擦力

3.成正比  G=mg  294  50 kg

4.重  支持  地球  电梯  400

5.增大接触面的粗糙程度  增大摩擦  使接触面光滑  减小摩擦

6.20  98  98
7.省力  费  费力杠杆  省  动力臂  阻力臂  省力  省距离
8.竖直向下  80  竖直向上  80

9.20  10  
10.20

11.20  4.5  
12.3∶2  1∶1

二、单选题

13.C  14.D  15.B  16.A  17.B   18.C,C,A  19.C

三、多选题

20.AC  21.AB  22.BD  23.BD  24.BC

四、作图与实验题

25.略  26.略

27.（1）使用弹簧秤测量超过其量程的物体.（2）物体所受的重力跟它的质量成正比.

五、计算题

28.250 N
29.48 kg  470.4 N

30.25 cm  1 N
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