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教科版九年级《2.1热机》同步测试
知识点一: 利用内能来做功
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1. 内能的主要应用一是                  ，如                。
二是                     ,如                   。
2.如图所示，用酒精灯加热试管中的水，当水沸腾一段时间以后，塞子被试管内水蒸气推出，水蒸气的       能转化为塞子的机械能。热机是通过燃烧燃料将_______   _能转化为_____     能，并最终转化为_____   能的装置
3.热机的基本工作原理是：燃料的           
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机械能。
知识点二:形形色色的热机
4. 热机按历史的发展程序依次为:             、              、             、

              、                       和                    . 
5. 需要用大气中的氧气来助燃的喷气式发动机叫                          。
6．阅读下列短文                       火箭

如图是火箭发动机，火箭前部是储运仓，装载仪器或弹头等，后部箭体内装有燃料箱，氧化剂箱，均有输送泵与之相连，输送泵类似家用煤气炉的减压阀，一方面可控制流量，另一方面还可以减压，通过输送泵后的两管道都进入燃烧室，燃烧室尾部有喷口.　
原理：燃料(主要是液氢)和氧化剂(主要是液氧)按2∶1的比例输入密闭的燃烧室剧烈燃烧，产生大量高温高压的水蒸气，急剧向后喷出时推动箭体高速飞行.
请回答下列问题：
（1）火箭中为什么使用的是液态的氢和氧而不是气态的氢和氧呢?
（2）在空气喷气发动机的基础上，火箭有哪些改进与提高?

教科版九年级《2.1热机》参考答案
1. 做功  热机  热传递   烧水
2.内   化学   内   机械  
3.化学能 内能
4. 蒸汽机   蒸汽轮机   内燃机    喷气发动机   火箭发动机  
5. 火箭喷气发动机
6． 
（1）主要是因为液化后便于贮存且装机容量更大.
（2）一是自带氧化剂，可以不受大气限制，二是燃料是燃烧值最大的氢，氧是纯的，具有极大的能量和更彻底的燃烧优势，三是将燃气用燃烧室密封起来可以克服空气发动机这方面的缺点，因此火箭的活动范围大为拓展，工作效率也有了很大的提高.
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