


教科版九年级《2.2内燃机》同步测试
知识点一: 汽油机
1. 下面是汽油机工作的四个冲程，其中将内能转化为机械能的是  (     )

A．吸气冲程

B．压缩冲程

C．做功冲程

D．排气冲程
2. 汽油机的一个工作循环是由四个冲程组成的，图4中表示压缩冲程的是 (     )
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3.汽油机〔或柴油机〕的铭牌上都标有型号,型号中的第一位数字表示气缸数,后几个数表示气缸直径.如:190型柴油机表示单缸,缸径为90毫米.试分别说明4115型和4125型汽油机的汽缸数和缸径各是多少?
知识点二: 柴油机

4. 汽油机与柴油机的异同
	项目
	汽油机
	柴油机

	不
同
点
	燃料
	
	

	
	气缸构造
	
	

	
	工质
	
	

	
	压缩比
	
	

	
	点燃方式
	
	

	
	效率
	
	

	优缺点
	
	

	相同点
	


教科版九年级《2.2内燃机》参考答案
1. C     2. A
3. 4缸115毫米 4缸125毫米 
4. 略
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