九年级物理（六）测试卷 （欧姆定律）

满分：100分       考试时间：60分钟       命题人：曹云尚

	题号
	一
	二
	三
	四
	总分

	得分
	
	
	
	
	


一、选择题（每小题3分，共30分）

1、根据下列一组实验数据，可以得到的结论是                        （       ）

	导体两端电压
	导体的电阻
	通过导体的电流

	2V
	5Ω
	0.4A

	2V
	10Ω
	0.2A

	2V
	20Ω
	0.1A


A、导体电阻一定时，电压跟电流成正比 B、导体电阻一定时，电流跟电压成正比

C、电压一定时，电阻跟电流成反比       D、电压一定时，电流跟电阻成反比

2、由欧姆定律导出公式R=U/I，下列说法中正确的是                 （       ）

A、导体的电阻和它两端的电压成正比     B、导体的电阻和通过它的电流成反比

[image: image7.jpg]


C、当导体两端电压为零时，它的电阻也为零   D、以上说法都不正确

3、通过导体a、b的电流随电压的变化情况如图1所示，比较导
体a、b的电阻大小，可得到的结论为（       ）

A、Ra＞Rb         B、Ra＜Rb     

[image: image8.png]


C、Ra＝Rb         D、条件不足，无法确定

[image: image9.jpg]


4、在测电阻实验，如图2所示，a、b电表分别表示（       ）

A、a是电流表，b是电压表        B、a是电压表，b是电流表  
[image: image10.jpg]


C、a、b都是电压表               D、a、b都是电流表

[image: image11.jpg]


5、图3所示，为测定电阻的电路图。如果某同学在操作中两电

表的量程选择正确，但不慎将两电表的位置对调了一下，

则开关闭合后                     （     ）

[image: image12.jpg]


A、电流表、电压表均损坏        B、电流表损坏 

[image: image13.jpg]


C、电压表损坏                  D、电流表、电压表都不损坏      

6、在如图4所示的电路中，电压U不变，开关S闭合后，

下列说法中正确的是（      ）

[image: image14.jpg]


A、电流表的计数增大           B、电流表的计数减小    

C、电压表的计数增大           D、电压表的计数减小

[image: image15.jpg]


7、如图5所示，把一个5Ω和10Ω的电阻串联起来，

接到电源电压为8V的电路中，则渡过电阻R1的电流为（     ）

[image: image16.jpg]


A、1.6A      B、0.8A       C、0.53A        D、0.6A

8、三个阻值完全相同的电阻串联在同一个电路中，若该电路中的电源电压为12V，则每个电阻两端的电压为（       ）

A、12V          B、6V       C、4V         D、3V

9、两个阻值相同的电阻，将它们串联，其总电阻为R1；将它们并联，其总电阻为R2，则R1：R2等于（      ）

A、1：2      B、1：4        C、2：1               D、4：1

10、将电阻搂R1=3Ω的导体与电阻为R2的导体串联后总电阻为9Ω，则R1与R2并联后总电阻是（            ）

A、6Ω       B、4Ω         C、2Ω         D、1Ω

二、填空题（每空1分，共31分）

11、在探究电流与电压、电阻的关系时，若要探究电流与电压的关系，需控制___________不变；探究电流与电阻的关系时，需控制___________不变，这种方法叫做_______________方法。

12、在电压不变的情况下，___________和___________成反比；在电阻一定的情况下，_______________和_________________成正比

13、一段导体两端电压为5V时，导体中的电流强度为0.5A，若导体两端电压增加一倍，导体中的电流为___________；当电压变为零时，导体的电阻为___________。

14、在研究欧姆定律的实验中，我们先保持___________不变，得出导体中的___________跟这段导体两端的电压关系；然后保持___________不变，得出导体中的___________中这段导体电阻的关系。

15、要测定某一导体的电阻，只要测出导体两端的___________和导体中的___________，即可用公式___________计算出待测电阻。这种测电阻的方法叫做___________法。

16如图6所示是某同学设计的“伏安法”测电阻实验电路图，图中a是___________，b是___________，为使a表示数变小，滑动变阻器的滑片应向___________端移动，为使b的示数变大，滑片P应向___________端移动，另外，电压表、电流表的示数如图7所示，则待测电阻R的阻值为___________。
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             图6                                    图7

17、有两个电阻阻值分别为4Ω和6Ω，串联后接到某电源上，那么两电阻中的电流之比为___________，两电阻两端的电压之比为___________，电路的总电阻为___________Ω。如把这两个电阻改为并联后接到原电路中，那么两电阻中的电流之比___________，两个电阻两端的电压之比为___________，电路的总电阻为__________Ω。

18、在“创新素质教育实践行动”的活动中，小明同学修理电器时，需要一个150Ω的电阻，现在身边有阻值600Ω、200Ω、120Ω、80Ω、70Ω及30Ω电阻各一个，他可为选择其中___________和___________的两个电阻___________联来获得。

三、简答与作图题（共16分）

[image: image19.png]


19、有人在使用电熨斗时，为了熨烫方便和不使温度升得太高，通常将电熨斗接在如图8所示的电路中，试问：开关S应何时闭合，何时打开？这样做有什么好处？（4分）

                                                             图8

20、在图9中，L1、L2两灯电阻相同，电源电压6V，S闭合后，两灯均正常发光，问此时电压表V示数为多少？如L2灯突然开路，则电压表示数为多少？（4分）


                                                       图9

21、在图10所示电路的○里填上适当的电表符号，填上后要求灯L1和L2并联连接，且都能发光。（4分）


22、如图11是验证欧姆定律的有关实物元件。某同学已用导线连接了一部分实物元件。

（1）请在图中用笔画线将实物元件连接完整。

                                                              图11

（2）为了研究电流与电阻的关系，实验中要保持____________________不变。（4分）

四、探究与计算题（共23分）

23某同学用伏安法测电阻，拟出下列实验报告：(7分)

[实验目的]  学习运用电压表、电流表测量电阻。

[实验步骤]  1、根据实验目的画好电路图。

            2、按照电路图连接好电路，调节滑动变阻器R，使电路中电阻最大

3、接通开关，读出电压表、电流表的示数，并记于下表。           
	电压（V）   
	电流（A）
	电阻（Ω）

	3.5
	0.5
	7.0


    4、断开开关，计算出Rx=7Ω。试回答下列问题：

（1）本实验报告不完整，应添上的基本项目是

a__________________________________，b__________________________________
（2）从“实验步骤”看，主要缺陷是__________________________________

（3）滑动变阻器在实验中所起的作用是

a__________________________________，b__________________________________
（4）假如该同学实验时，刚一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆到最大刻度，其原因可能是

a__________________________________，b__________________________________
24、小明想用一只3.8V小灯泡做一个玩具台灯，电源用小型收录机的电源，由于这个电源的输出电压为6V，于是他便找到了物理老师，物理老师经过实验告诉小明，这只灯泡发光时的电阻约为3Ω，同时又给了他一段每厘米电阻为1Ω的电阻丝，要求他自己想出解决问题的方法，对于这个问题，你知道怎么办吗？（6分）

25、如图12所示，将一粗细均匀，阻值为R的电阻丝弯成一圆环，A、B、C三点将圆环三等分，求A、B两点间的电阻值。（4分）

                                                                  图12

26、如图13所示，R1=10Ω，R2=20Ω，R3=30Ω，电源电压恒定不变，若开关S1闭合，S2断开时，电流表的读数是0.3A，求：（6分）

（1）电源电压多大？

（2）当S1和S2都断开时，电流表的读数多大？

（3）当S1和S2都闭合时，电流表的读数是多大？


（欧姆定律）答案

一、选择题

（1—5）DDBBD           （6—10）ACCDC

二、填空题

11、 电阻（R）    电压（U）      控制变量

12、 电流   电阻   电流   电压

13、 1A     10Ω

14、 电阻   电流   电压    电流

15、 电压、电流   [image: image1.wmf]I
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16、 电流表、电压表、右、左、86Ω

17、1：1 ，2：3 ，10Ω ，3：2 ，1：1 ，2.4
18、120Ω 、30Ω 、串（或80Ω 、70Ω串）

三、简答与作图

19、答：电烫斗需要温度较高时，开关S应闭合；电烫斗需要温度较低时，开关S应断开，使电烫斗与灯L串联，通过电路中的电流较小，电烫斗温度下降。所以可方便调节温度高低。

20、3V 、6V

21、略

22、①略 ②电压

四、探究与计算题

23、①实验原理、实验器材

②没有多次测量，求平均值

③改变电路中的电流大小，改变电阻两端电压大小

④电路短路，电流表量程选小了

24、答：根据串联电路的特点可知I1=I2   V1+V2=V

        由欧姆定律可得I1=I2=[image: image2.wmf]1
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由于所给电阻丝每厘米电阻为1Ω，因此每要获得7.5Ω的电阻只需截取长7.5cm的电阻丝串入电路中，就可使3.8V的小灯泡接在6V的电源上正常发光。

25、[image: image6.wmf]R
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26、①6V   ②0.2A      ③0.3A 




















































































































































































图13





图10





图5





图2





图1











图4





图3








PAGE  

