电路计算测试卷

一、填空题：（共43分，其中1—7题每空2分，8—11题每空3分）

1、一段导体两端电压为2伏特时，导体中的电流强度是0.5安培，该导体的电阻为_______欧姆。

2、把四节新干电池串联起来，这个电池组的电压是________伏。当用此电池组给一个小灯泡通电时，通过小灯泡的电流强度为0.1安培，小灯泡灯丝的电阻是________欧姆。

[image: image1.wmf] 

3、如右图所示直流电动机工作电路，想使电动机转速变快，则Ｐ应向  　　　  端滑动。
4、一段导体两端的电压为2伏时，导体中的电流是0.4安；当加在它两端的电压增加到3伏时，通过它的电流是________安，它的电阻是_________欧。
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5、如右图所示的导线，A处导线的直径大于B处导线的直径，那么通过A处和B处电流强度的关系I1____I2（填大于、小于或等于）。

6、10 欧和 15 欧的两个电阻，将它们串联后的总电阻是_______欧,将它们并联后的总电阻是__________欧。
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7、电阻R1与R2并联,已知R1∶R2=2∶3,通过R1和R2的总电流为0.6安,那么通过R1的电流是__________安，通过R2的电流是_________安.
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8、如右图所示，设电源电压不变，已知R1＝10欧姆，当开关断开与闭合时，电流表的两次读数之比为2：3，则电阻R2的阻值为_______欧姆。
9、如右图所示的电路中，电源电压恒为6伏，滑动变阻器最大电阻为50欧，定值电阻R＝10欧，当滑动变阻器滑片P从a移至b点，定值电阻两端电压变化范围是        。
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10、如下图所示电路，电源电压保持不变，当滑片P向下移动时，伏特表示数将       ，安培表示数将        。（填“变大”、“变小”或“不变”）
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10、如下图所示电路中，滑动变阻器R的最在阻值为100欧姆，负载电阻R′的阻值为100欧姆，AB间电压为10伏特，保持不变，当滑动头P左右移动时，R′两端的电压范围应是           ；若C点导线折断，则R′两端的电压范围是           。
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11、一量程为0.6安培的电流表，其刻度盘如图所示，今在此电流表的两端间并联一个电阻，其阻值等于该电流表内部电阻的1/3，使之成为一个新的电流表，则图示刻度盘上的每一小格表示          安培。
二、选择题：（共20分，2分/题）

1、两条粗细相同的镍铬合金电阻线，长度分别为3米和1米，20℃时它们的电阻之比为3：1，当温度上升到40℃，它们的电阻之比是（横截面积变化不计）—————（      ）
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　　A．大于3：1     B．等于3：1　　C．小于3：1    D．等于1：3
2、如图所示是滑动变阻器的结构示意图，当把滑动变阻器接入电路中并要求当滑片P向D端移动时，电路中的电流变大，则应该把电路的两个接头接在滑动变阻器的——————————————————（      ）
A．A和B接线柱    B.C和D接线柱       C．A和C接线柱    D、B和D接线柱  

3、如下图所示，a、b、c表示的是伏特表或安培表，当K1、K2都闭合时，三个电表都能正常工作，则下列正确说法是 ———————————————————————（      ）
[image: image9.png]


　A．a、b、c都是安培表

B．a、b、c都是伏特表

C．b、c是安培表，而a是伏特表 

D．a、b是伏特表，而c是安培表

4、全校照明电路电阻：—————————————————----—————（      ）
Ａ、在全都关灯时最小        Ｂ、在全都开灯时最小  

Ｃ、在全都开灯时最大        Ｄ、说不准
5、有两个可改变阻值的电阻，开始时两个电阻的阻值相等，阻值都是 R . 现将其中一个电阻值增大，将另一个电阻值减小，则两个并联后的总电阻将：——-----——（      ）
Ａ. 一定大于 R ；    Ｂ. 一定等于 R ；    Ｃ. 一定小于 R ；    Ｄ. 无法判断。

6、一根粗细均匀阻值为R的电阻丝，若从正中间截成两段，再把得到的两段并联起来使用，其阻值的大小等于 ————————————————-------——————（      ）
A.4R        B.2R        C.R/2         D.R/4
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7、如图所示，电源的电压为6伏特，定值电阻R为10 欧姆，滑动变阻器R0的最大阻值为50欧姆。当滑动变阻器的滑片P 由a 端滑到b 端，伏特表示数的变化是: —————————————-----------———（      ）
Ａ： 0伏特～6伏特        Ｂ： 0伏特～5伏特    
Ｃ： 0伏特～1伏特        Ｄ： 1伏特～5伏特
8、有关导体电阻的说法，正确的是———————————————--————（      ）

A．粗细相同的两根导线，长度大的，电阻一定大
B．长度相同的两根导线，横截面积小的，电阻一定大
C．同种材料制成的长短相同的两根导线，横截面积小的，电阻大
D．铝导线的电阻一定比铜导线的电阻大
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9、下图为电阻箱结构示意图，要使连入电路的电阻为7欧姆，应将铜塞插入插孔的是—————————————————————————（      ）
A．C和B 　　B．A和C　　C．A和D 　　D．B和D
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10、某同学做实验时，如下图连接电路，闭合开关后，灯泡正常发光，但安培表指针不动，伏特表有读数，那么有可能是————————————（      ）

A．安培表已被烧坏，致使电路不通
B．安培表完好，但未与导线接牢
                     C．灯L的灯座接线处短路
                     D．安培表接线处碰线（安培表被短路）

三、计算题：（共12分，6分/题，公式、数据代入过程、结果各占1/3）

1、把一个阻值为10欧姆的电阻R1，与另一个电阻R2串联后接入电路。已知电源电压是 12 伏特，R2 两端的电压是 9 伏特。求：(1) 通过R1 的电流强度；   (2)  R2 的阻值。

2、在图所示的电路里，电源的电压是6伏特，R2 的阻值是10欧姆，通过R1 的电流强度是0.4安培，求：(1) 通过电阻R2 的电流强度。(2) 干路的电流强度。 (3) 电路的总电阻。
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