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教科版九年级《5.2电压:电流产生的原因》同步测试
知识点一:-认识电压
1.电压的作用是                                   ;电压的单位是            。
知识点二:-测量电压
2. 下列电路中测灯L1两端的电压，正确的是（     ）
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知识点三:-电路中的电压
3. 串联电路中电压的特点是：                                               ；
并联电路中电压的特点是：                                              。
4.在如图（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为  （      ）



A．5.6V  1.4V     

B．7 V  1.4V     

C．1.4V  7V     

D．1.4V  5.6V

5. 试设计一个电路，二个灯泡串联，用一个电流表测量通过其中一个灯泡的电流，用电压表测它两端的电压。并画出相应的电路图。
教科版九年级《5.2电压:电流产生的原因》参考答案
1.产生电流  伏
2. D
3. 串联电路的总电压等于各串联部分电压之和
并联电路各并联支路的电压相等
4.D
5. 略
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