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2016—2017学年度第一学期期末质量检测试题（卷）
理科综合   物理部分
(考试时间80分钟  满分80分)
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	扣卷面分
	总分

	分数
	
	
	
	
	
	
	


一、选择题(在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请将正确选项的字母标号填入下表相应的空格内。每小题3分，共30分)
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1．下列几种估测中符合实际情况的是
A．一节干电池的电压是2V                 B． 对人体的安全电压是36V　
C．家用空调正常工作时的电流约为5A       D．普通教室一盏日光灯的额定功率约为200W
2．下列关于磁场的描述，正确的是
A．磁感线是磁场中真实存在的曲线       B．磁体间的吸引或排斥作用是通过磁场实现的

C．磁体周围的磁感线从磁体S极发出，回到磁体N极

D．地磁的N极在地理北极附近，地磁的S极在地理的南极附近

3．家庭电路中，下列操作符合要求的是
A．输电线进户后，应先接电能表           B．家庭电路的开关，接在零线或火线上都可以

C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故

D．空气开关跳闸后，应立即合上
4．下列关于信息、能源及可持续发展，判断正确的是
A．电磁波与声波都可以在真空中传播

B．手机之间信息的传递是电磁波在空中的传播来完成的

C．质量较大的原子核发生分裂能释放出惊人的能量，人类由此制成核电站，有百利而无一害

D．电磁波在真空中的传播速度为3×104km/s

5. 下列说法不正确的是
A．电功率是表示电流做功快慢的物理量

B．电流做功的过程就是电能转化成其他形式的能的过程

C．千瓦、瓦都是电功率的单位             D．消耗电能多的用电器电功率大

6. 关于如图所示的电和磁知识描述错误的是
[image: image13.png]kiR

me‘

HEE 4 e



[image: image1.png][ —-—
o I P





A．甲图说明同种电荷相互排斥               B．乙图说明电流周围存在磁场

C．丙图是电动机工作原理示意图             D．丁图是有金属外壳的家用电器使用的插座

7. 甲、乙两个用电器的电压之比为2：1，电流之比为1：2，通电时间之比为5：4，则两个用电器消耗的电能之比为
A．5：1
        B．5：4           
C．4：5          
D．5：8
8.王老师把标有“PZ220V 40W”和“PZ220V 60W”的甲、乙两盏灯串联接在220V的电源上（设灯丝电阻不变），则下列判断正确的是
A．两盏灯的总功率等于100

9.如图甲所示，R1的阻值是20Ω，滑动变阻器R2
消耗的功率P与其电阻R2的关系图象如图乙所示，
则R2消耗的最大功率是
A．0.45
2016——2017学年度第一学期末教学质量检测试题

理科综合   物理部分参考答案
一、选择题（30分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	选项
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	C


二、填空题（每空1分，共8分）
11、  奥斯特    电磁感应       12、. 增大电源电压    负
13、热传递    0.02         14、0.1     300      
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三、分析交流（16小题2分，17小题4分，共6分）
15、如图所示
16、（1）问题：磁悬浮列车的工作原理是什么？

回答：磁悬浮列车是利用同名磁极相互排斥的原理来实现悬浮的．

（2）问题：磁浮列车“首秀”的平均速度是多少？

回答：磁[image: image3.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




浮列车的平均速度v=[image: image4.png]
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≈61.8km/h；

（3）问题：看着疾速掠过的风景所选的参照物是什么？

回答：选择的参照物是疾速行驶的列车．

四、实验与探究题（17小题6分，18小题4分，19小题6分，20小题4分，21小题5分，22小题3分，
共28分）
17、（1） 如图所示    （2）小灯泡断路，       （3）左    2.5    0.24     0.6      


18、（1）电流     左瓶； （2）电阻    左瓶
19、（1）电     机械；    （2）在电压与电流一定时，通电时间越长，电流做功越多；    （3）0.2

1 ；  （4）  电压、电流、通电时间； 

20、（1）磁场  （2）小磁体   摩擦力；（3）在通电螺线管内放置小磁针，观察小磁针N极的指向
21、（1）电流表指针是否偏转　（2）　ac     bc （3）换用磁性更强的磁体        加快导体

移动的速度　．

22. 解：（1）实验器材：电源、开关、电磁铁、滑动变阻器、电流表、导线若干、大头针一盒；

（2）实验步骤：

①：把电磁铁、电流表、滑动变阻器组成串联电路，闭合开关，调节滑动变阻器，使电流表的示数为I1．把电磁铁靠近大头针，观察电磁铁吸引大头针的个数．

②：在第一步的基础上，调节滑动变阻器，使电流表的示数增大为I2，观察电磁铁吸引大头针的个数．

（3）当电流增大时，电磁铁吸引大头针的个数增多，说明在电磁铁匝数一定时，通过电磁铁的电流越大，它的磁性越强．

故实验结论为：在电磁铁匝数一定时，通过电磁铁的电流越大，它的磁性越强．

五、综合应用（共8分）
23. 解：（1）充电时输入功率：

P=UI=220V×20A=4400W=4.4kW，

由P=[image: image6.png]


可知，充满电的时间：
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=10h；

（2）因汽车匀速行驶时处于平衡状态，受到的牵引力和阻力是一对平衡力，

所以，汽车受到的牵引力：

F′=f=1440N，

该汽车匀速行驶100km过程中牵引力做的功：

W′=F′s=1440N×100×103m=1.44×108J；

（3）蓄电池充满电后，由η=[image: image9.png]Wi



×100%可得，获得的机械能即牵引力做的功：

W机械=Wη=44×3.6×106J×80%=1.2672×108J，

s′=[image: image10.png]Wi
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=8.8×104m=88km；

（4）汽车匀速行驶100km过程中牵引力做的功W′=1.44×10J，
由η=×100%可得，汽油完全燃烧释放的热量：

由Q放=Vq可得，消耗汽油的体积： V===1.2L
x.k.b.1
学校               姓名            班级           考场              考号         1
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