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九年物理参考答案

一、选择题（共21分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	答案
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	B


二、填空题（每空1分,共25分）

8．内能；机械能；做功    9．增大；做功   10．可能；一定   11．串联；S1、S3 ；S2；短路     12．L1；L2；4；6；0；6     13．3；2：1      14．36；8216.5  15．变大；变亮；0.2；0.45   

三、作图题（每小题3 分，共6分）

16．                                17．
[image: image9.png]



四、简答题（4 分）

18．答案：微波炉的功率较大，因而工作时通过的电流较大，容易使保险丝熔断，这就是顾客所说的“费电”。通常情况下，微波炉的工作时间较短，因而消耗的电能不多，这就是售货员所说的“省电”。

五、计算题（第19题8分，第20题10分，共18分）

19．Q水吸=c水m水（t-t0）=4.2×103J/（kg·℃)×3Kg×（30℃-20℃）=1.26×105 J ……（3分）

Q放=vq=2.4×107J/Kg×0.01m3=2.4×105 J  …………………………………………（3分）
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……………………………………………………（2分）
20．（1）由P额=U额2/R灯得灯泡的电阻：R灯=U额2/P额=62/3=12欧………………（2分）

  由P额=I额U额得灯泡正常工作时的电流I额=P额/ U额=3/6=0.5A……………………（1分）

（2）当S闭合，S1、S2都断开时，灯L和滑动变阻器串联且灯泡正常发光………（1分）

则U滑=U-U额=12V-6V=6V……………………………………………………………（1分）

所以得R滑=U滑/I额=6/0.5=12欧………………………………………………………（1分）

（3）当闭合S、S1、S2时，滑动变阻器与R0并联，…………………………………（1分）

由P=U2/R总可知要使整个电路消耗的功率最小，要电路的总电阻最大，
即滑片应调到b端。……………………………………………………………………（1分）

此时，I最小=I0+IR=12/24+12/18=7/6A……………………………………………………（1分）

故得P最小=IU最小=12V×7/6A=14W………………………………………………………（1分）

六、实验、探究题（24分）

21．相等、D、大（每空1分）
22．（1）当某导体两端的电压一定时，通过该导体的电流和其电阻成反比 （2）当一导体的电阻不变时，加在它两端地电压与通过它的电流成正比。（每空2分）
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23．（1）①滑动变阻器接为定值电阻 ②电流表正负接线柱接反了（每空1分） （2）如图（2分） （3）待测电阻RX短路；电压表接线柱接触不良（每空1分） （4）多次改变滑动变阻器滑片的位置（1分） （5）实验步骤：闭合开关，使滑动变阻器接入电路的阻值为零，记下电流表示数I1；使滑动变阻器接入电路的阻值为20Ω，记下电流表示数I2。
表达式： [image: image2.png]



24.（1）图略（2分）（2）C（2分）（3）2.5；0.28；0.7（每空1分）（4）调节滑动变阻器保证电压表的示数低于或等于小灯泡的额定电压（2分）
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