2005—2006学年第二学期八年级物理单元检测题（七）

第八章
力和机械
B卷

(100分钟)

一、选择题（共33分，1—12为单选题，每小题2分；13—15小题为多选题，全对得3分，选对但不全的得1分，不选或错选的不得分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、在国际单位中，力的单位是：

A. 千克   

 
B. 安培    


C. 牛顿   


 D. 欧姆

2、下列摩擦中,属于滚动摩擦的是：

A.擦黑板时,黑板擦与黑板之间的摩擦  


B.用园珠笔写字时,笔头与纸之间的摩擦  


C.用卷笔刀刨铅笔时,铅笔与卷笔刀之间的摩擦 
D.滑冰时, 滑冰鞋与冰面之间的摩擦

3、下列说法正确的是：
A．支点一定在杠杆上






B．力臂一定在杠杆上
C．动力作用点与阻力作用点一定在支点的两侧
D．杠杆的长度一定是动力臂与阻力臂之和
4、各式各样的剪刀都是一对对杠杆，如图7-1所示，要剪开较硬的物体，使用哪种剪刀最合适       
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5、当骑着自行车向前运动时，前轮和后轮所受的摩擦力的方向是：                                    

   A．前、后轮受到的摩擦力都向后
   B．前、后轮受到的摩擦力都向前
   C．前轮受到的摩擦力向前，后轮的向后

   D．前轮受到的摩擦力向后，后轮的向前
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6、
如图7—2，等臂杠杆处于水平静止状态，若杠杆本身的重力和摩擦力均忽略不计，则拉力
F与物重G的关系是：

A.F＞G


B.F＝G

 C.F＜G

 D.无法确定
7、
茶杯放在桌面上时，茶杯对桌面的压力和桌面对茶杯的支
持力，这两个力的三要素中相同的是：


A. 作用点    
B. 大小　　　C. 方向     D. 都相同。
8、
甲、乙两同学的质量之比是9 :10，若甲同学的体重是441N，
则乙同学的体重是：

A．450N


B．490N

 C．500N
 D．544N 

9、
摩擦与我们的生活息息相关，假如没有摩擦，下列现象中不可能发生的是：


A.
绳子打结后很容易拉开


B. 自行车刹车失灵



C. 火柴头不能划燃




D. 人走路更轻松、更快

10、一刻度准确的杆秤,若其秤砣上粘上一块重物,那么用它称东西时,其读数：
A.将比实际质量大
B.与实际质量相同   C.将比实际质量小  D.大小难以确定

11、一位同学双手的最大拉力为500N，现在他用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组，若不
计滑轮重和摩擦，最多能提起的物重为：                  


A. 500N　　　　

B. 1000N　


C. 1500N　　　 
  D. 250N 

12、下列工具或仪器中属于省力杠杆的是：
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13、关于力的说法中，正确的是：

A. 一个物体也可以产生力的作用   


   B. 不接触的物体之间也可以有力的作用

C. 相互接触的物体之间一定有力的作用  
   D. 施力物体同时也一定是受力物体
14、下列做法中,用来增大摩擦的是：

A．汽车轮胎的外表刻有花纹   



 B.给自行车的轴承中注润滑油

C. 二胡的弓弦上涂擦松香
  




 D.把皮带张紧一些
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15、如图7-4所示，是自卸车的示意图，车厢部分可视为杠杆，则下列分析错误的是：                
A．B点是支点


B．液压杆施的力是动力，货物重力是阻力


C．物体A放在车厢后部可省力


D．物体A放在车厢前部可省力

二．填空题（每空1分，共33分）

16、力作用在物体上，可以改变物体______的大小或______方向，也就是改变物体的




。此外，力还可以改变物体的



。
17、排球运动员扣球时，球被打出，这时施力物体是______，受力物体是______。扣球时，手

会感到疼，这是由于手受到__

的作用，此时施力物体是______。这说明力的作用是
___
_的。
18、写出下列改变摩擦的方法
   （1）自行车刹车时，手捏紧闸：           ；

   （2）擦黑板时，用力压黑板擦：           


 ；

   （3）给机器的转动部分加润滑油：             

 ；

   （4）皮带传动时，皮带松了，要把皮带绷紧：    





  ；
   （5）下雪后的路面，有的地方洒上炉灰渣子：     





 ；

   （6）磁悬浮列车：






。

19、我们通常把物体在支持面上的稳定程度叫稳定性。稳定性越好，物体就越不容易翻倒。如

建筑物、机器、车船、飞机、仪表等都存在稳定性问题。提高稳定性的方法主要有两种：

一是增大支承面；二是降低重心．如图7-5所示展示了几个提高稳定性的实例。图示的几

个实例中，用增大支承面的方法提高稳定性的是_______________；用降低重心的方法提高
稳定性的是_______________；(填序号)
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20、在如图7—6所示的杠杆中，O是

，若F1是动力，则F2是


，动力臂是



，阻力臂是

  。


21、用手握住1.5千克的瓶子，则瓶子所受的摩擦力的大小为


N，方向


。

22、一根杠杆的阻力臂是动力臂的5倍，当杠杆平衡时，若动力是20N，则阻力为


N，
它是一种

 杠杆（填杠杆的种类）。
23、长为80cm的直杠杆，支点离右端20cm，左端挂20N的重物，在右端应挂____N的重物杠
杆才能平衡，如果两端各加10N的重物，则杠杆____端向上抬起，若要杠杆恢复平衡，支

点应向__
_移动__
__cm。
24、质量为400g的物体，它受到的重力为

N，重为882N的物体，其质量为   
㎏。
25、一重为20N的物体，它受到的重力与它的质量的比值为        ，当它的质量增大两倍时，
它的重力与质量的比值为          。

三．作图或简答题（共15分，每小题3分）

26、如图7-7，斜面上有一物体A，试在图中画出A物所受重力的示意图。

27、如图7-8甲所示的钢丝钳，A为剪钢丝处，B为手的用力点，0为转动轴，

图乙为单侧钳柄及相连部分示意图。请在图乙中画出剪钢丝时的动力F1、
阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2。

28、在图7-9中画出最省力的绕线方式，若不计滑轮自重与摩擦，此时的线端拉
力与物重G的关系式为：


。



29、剪铁皮用的剪刀是省力杠杆还是费力杠杆？工人剪铁皮时，有   时用两根铁管套在剪刀柄上（如图7-10），这是什么道理？

30、自行车是我们熟悉的交通工具。从自行车的结构和使用来看，它涉及不少有关摩擦的知识。
例如，A、轮胎上有花纹；B、塑料套紧套在车把上；C、转动部分添加润滑油；D、脚踏

板凹凸不平；E、刹车时用力捏闸；F、车轴处装有滚珠；G、车的把手上有凹槽。

上述各项内容中属于（只填字母）
①通过改变接触面的粗糙程度而增大摩擦的是                               。
②通过增大压力而增大摩擦的是                                           。

③为了减小摩擦的是                                       。
四．探究或计算题（共19分，3分+3分+4分+4分+5分）

31、某同学在用一根弹簧制做弹簧测力计的实验时，在弹簧的下端挂不同重力的钩码，对应的

弹簧的长度也不同，具体数据见下表：
	钩码重力G/N
	0
	1
	2
	3
	
	8

	弹簧长度L/cm
	3
	5
	7
	9
	13
	



⑴若该弹簧测力计的量程是10N，请在表中空格处填上合适的数据。

⑵分析表中这些数据，你可以得到的一个结论是：







。

32、根据杠杆的平衡条件，在下表空格处填上恰当的数值：
	实验

次数
	动力

F1/N
	动力臂

L1/㎝
	动力×动力臂

F·L1
	阻力

F2/N
	阻力臂

L2/㎝
	阻力×阻力臂

F·L2

	1
	4
	20
	
	16
	
	

	2
	
	5
	
	15
	
	30


33、有一根长1.5m的杠杆，左端挂50N的重物，右端挂100N的重物，要使杠杆平衡，支点应
距右端多少m？若两端各加50N的物体，支点应向哪边移动？移动多少m？

34、一根绳子能承受的最大拉力是240N，用它能否直接提起体积为10 dm3的实心铝块？


（ρ铝=2.7×103㎏/ m3 ,g取10N/㎏）


35、如图7-11所示，解放军战士抗洪救灾时，需要将一质量为
100Kg的石碌滚上一台阶,已知石碌的半径为0.5m，台阶高0.2m,
请在图中画出战士所用最小力的示意图，并计算这个力。


( g取10N/㎏)
参考答案

检测题（七）

一、选择题：
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	C
	A
	BD
	ACD
	AD


二．填空题：

16、速度，运动，运动状态，形状；   
17、手，球，球，球，相互的；
18、⑴增大压力；


⑵增大压力；⑶使接触面变光滑；⑷增大压力；⑸增加接触面的粗糙程度；⑹使接触面分离。

19、甲丙 ，  乙；

20、支点，阻力，OB，OA；



21、14.7N，竖直向上；

22、4、费力；


23、60，右，左，4；


24、3.92，90；

25、9.8，9.8；

三．作图或简答题

26、27、（如图）
28、（如图）F与G的关系式为：F=  eq \f(1,5) G



29、是省力杠杆。这样做是为了增大动力臂，从而减小动力，即为了更省力。
四．探究或计算题
30、①A、D、G，
②B、E，③C、F；

31、⑴ 5，19；  ⑵在一定范围内，弹簧的伸长与所受的拉力成正比（或：在一定范围内，拉力越大，弹簧伸得越长）

32、80，5，80；  6，30，2

33、① 0.5m ②支点向左端移，移动0.1m                             

34、不能。（∵G铝=mg=270N＞240N）

35、战士所用最小力F如图所示。


这个力的大小为400N。（∵AB·F=AC·G，G=1000N，AB=1m，AC=0.4m）
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台灯有个大底座  立在手指上的铅笔   下大、上小的茶壶
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