八年级（下）物理强化训练

期中复习

山东省曲阜市实验中学    张华 （273100）
基础知识巩固：

1、 填空。
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1、图1是大自然中水循环现象的示意图.江、河、湖、海以及大地表面层中的水不断               变成水蒸气，这一过程要吸热.当含有很多水蒸气的空气升入高空时,水蒸气的温度降低凝成小水滴或小冰晶，这就形成了云，云是水蒸气液化或          形成的.在一定条件下，云中小水滴和小冰晶越来越大，就会下落，在下落过程中，小冰晶又变成了小水滴，与原来的水滴一起落到地面，就形成了雨，小冰晶的熔化过程需     热.

2、夏天的早晨，室外的花草、树叶上常常有晶莹的小露珠，这是            现象；寒冷的冬天，清晨起床时常常看到窗户上有一层白色的冰花，这是              现象．
3、某段金属导体，两端电压为6V时，5min内通过它的电荷量是60C，导体的电阻是       Ω；当该导体两端电压降为0时，电阻为         Ω.
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4、如图2是一种可以改变收音机音量大小的电路元件结构示意图，a、b、c是固定的铜片，d是一段弧形电阻，e是一端连接在b上、另一端可在d上滑动的铜片。为了使滑片e顺时针转动时音量增大（通过该元件的电流增大），应该将该元件的铜片b和铜片     接入电路。
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5、两小滴水银靠在一起，就会变成一大滴水银，这说明水银分子间存在________力；水银不易被压缩，这说明分子间存在________力．把鸭蛋放在盐水里一段时间，鸭蛋就变咸了，这是________现象．

6、常用温度计是根据液体的      性质制成的。图3中温度计的示数是      ℃。

7．图4中的灯泡在通电时，灯泡能被点亮。请在下面横线上填写当开关K1、K2处于以下状态时，灯泡A、B的亮熄情况：（1）K1断开K2闭合时                ；（2）K1闭合K2断开时                   ；（3）K1和K2都闭合时                  。
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8、在图5所示的电路中，电源电压为3．0v，开关闭合后，电流表和电压表的读数分别是0．10A和2．0v，则通过R2的电流
是      A，R2两端的电压是       v，Rl的电阻是      Ω。

二、选择题
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9、我们做电学实验时应学会检查和排除电路故障。如图6是一位同学研究串联电路电流、电压特点的电路图。当闭合开关时，L1亮，L2不亮，A和V均有示数，故障的原因可能是（   ）
A．L1短路           B．L2短路

C．L1断路           D．L2断路

10、如图所示电路，闭合开关后，比较a、b、c、d四处电流的大小，
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其中不正确的是（   ）
A.Ia=Id                                    B.Ia＞Id

C.Ia＞Ib                                   D.Id＞Ic
11、下列现象中利用了熔化吸热的是（    ）

A ．运输食品时利用干冰降温防止食品腐烂

B．天热时向地上洒水会感到凉快
C．在发烧的病人头上涂酒精以缓解症状

D．向可乐饮料中加冰块会使饮料变得更凉

12、下列对自然现象成因的解释错误的是（   ）

A．早春黄河中渐渐消融的冰凌——熔化

B．夏天的清晨草坪上附着的露水——液化

C．深秋的霜冻——凝华

D．冬天空中飘落的雪花——凝固

13、下表是一些物质的熔点和沸点(标准大气压)，根据下表，在我国各个地区都能测量气温的温度计是（    ）
    A．水温度计    B．水银温度计    C．酒精温度计    D．乙醚温度计
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14、酒精温度计和煤油温度计能测量的最高温度是不同的，这主要是由于酒精
和煤油的（    ）

    A.沸点不同    B.凝固点不同    C.比热容不同    D.密度不同

15、下列措施能使蒸发变快的是（    ）

    A.用瓶子装酒精时要加盖      B.把树苗放在温度较低而又潮湿的地方

    C.把湿衣服晾在通风向阳处    D.把用塑料袋包装的蔬菜放入冰箱内

16、关于楼道照明灯的自动开关，下列说法错误的是（   ）

A．它是由声和光共同控制的

B．声控开关和光控开关是串联的，白天光控开关断开，故无论怎么叫喊都不能使灯发光，而能节电

C．声控开关与光控开关是并联的，所以能共同控制

D．晚上时，光控开关是闭合的，没有人经过时，声控开关是断开的；当有人经过发声使声控开关闭合时，灯就亮
17、如图8所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就能知道油箱内油量的多少．
则（　）．
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　A．油量增加，R增大，油量表指针偏转变小

　B．油量增加，R减小，油量表指针偏转变大

　C．油量减少，R增大，油量表指针偏转变大

　D．油量减少，R减小，油量表指针偏转变小

18、某同学做“研究影响蒸发快慢的因素”实验，
[image: image10.png]


如图9所示，他在两块相同的玻璃片上分别滴上一滴水，观察图中情景可知该同学主要研究蒸发快慢是否与（   ）

A.水的温度有关                   B．水的表面积有关

C.水上方空气的流速有关           D．上述三个因素都有关
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19、在如图10所示的电路中，哪种接法是会烧坏电流表的错误接法？（   ）
三、实验、作图题。

20、请你根据图11甲所示的电路图,用笔画线代替导线,将图11乙中未连接好的器材连接起来(连线不能交叉)。
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21、如图12所示是海波的熔化图像，根据该图像能够获得的合理的信息有：
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信息一：海波的初温为25OC；

信息二：

信息三：

能力训练

1、在测量某一定值电阻Rx阻值的实验中，张楠同学选定了如图13 所示的
器材进行实验．实验过程中，由于张楠同学的疏忽，做完实验后他才发现，把测量的电流值都写在草稿纸上而忘记填人记录表格中．
	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电压U／V
	0．5
	1．0
	1．5
	2．0
	2．5

	电流I／A
	
	
	
	
	


(1)请你帮助张楠同学把记录在草稿纸上的电流值对应填人表格中，并写出你所依据的物理规律是                 ．
(2)根据测量数据计算该定值电阻的阻值为          Ω(小数点后保留一位数字) ．
(3)根据实验所需电路，用笔画线代替导线完成图12中的实物连接．
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(4)滑动变阻器在实验中除能起保护电路的作用外，另一个主要作用是               

                                            ．
2、固体熔化时温度的变化规律

炎热的夏季，家中的蜡烛、柏油路上的沥青会变软。而冰块熔化时，没有逐渐变软的过程。由此推测，不同物质熔化时，温度的变化规律可能不同，我们选用碎冰和碎蜡研究物质的熔化过程。为让碎冰和碎蜡均匀和缓慢地熔化，我们把碎冰放到盛有温水烧杯中，把碎蜡放到盛有热水的烧杯中分别进行实验并记录数据，实验装置如图14所示。


[image: image2]
（1）图15是       （填“冰”或“蜡”）的温度随时间变化的图象。图16所示温度计显示的是蜡某时刻的温度，它的示数是          ℃。

（2）在冰和蜡熔化过程中，如果将试管从烧杯拿出来，冰和蜡停止熔化。将试管放回烧杯后，冰和蜡又继续熔化。说明固体熔化时需要           。

（3）如果让你自己实验探究冰和蜡熔化时温度的变化规律，你在实验中会想到注意哪些问题呢？请你至少写出一条注意事项。

                                                              。
3、为了探究电流与电压的关系，小华设计了图17所示的实验电路图．
    （1）实验选用的器材如图18所示，其中电源为2节干电池，定值电阻为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω 2A”字样，则实验时电压表应选用的量程为          V，电流表应选用的量程为           A．

[image: image16.png]



    （2）请根据电路图用笔画线代替导线，将图18中的元件连成电路．要求：滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数变大．
    （3）右表是小华探究电流与电压关系时记录的几组实验数据，通过对表中数据的分析，可得到的初步结论是：                                                                        
	实验
次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电压/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	2.8

	电流/A
	0.10
	0.15
	0.20
	0.25
	0.28


参考答案：

基础知识巩固

1、 填空

1、 蒸发，凝华，吸； 2、液化，凝华； 3、30 ，30； 4、C;  5、引，斥，扩散；

6、热胀冷缩，-6；  7、只有A亮，都不亮，都亮；   8、0.1,1，20;

2、 选择题。

9B ,  10B,  11D,  12D,  13C,  14A,  15C,  16C,  17B,  18B,  19A;

3、 实验、作图题

20、 略；

21、  信息二：溶化过程（BC段）吸收热量，温度不变; 

         信息三：溶化前吸热，温度一直升高； 

能力训练

1、（1）0．10、0．18、0．30、0．42 、0。50 ；电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比；（2）5.1；（3）略； （4）改变电路中的电流与用电器两端的电压

2、（1）冰，52； （2 ）吸热； （3）取相同质量的冰和蜡进行实验

3、（1）0-3V, 0-0.6A; (2)注意下端接线柱要接在左端；（3）当电阻一定时，导体中的电流与导体（两端）的电压成正比
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