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  （本卷满分100分，时间100分钟）
一、选择题（每题2分，共24分。每题只有一个正[image: image2.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




确答案）

1．如图所示的器具，属于省力杠杆的是（　　）
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2．在如图所示的四位科学家中，以其名字命名机械功单位的是（　　）
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3．如图所示的四种情景中，人对物体做功的是：（　　）
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4．某人骑着一辆普通自行车，在平直公路上以某一速度匀速行驶，若人和车所受的阻力为20N，则通常情况下，骑车人消耗的功率最接近（　　）                           
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19．在如图所示的四幅图中，甲、乙是两个演示实验示意图；丙、丁是四冲程汽油机工作过程中的两个冲程示意图．与压缩冲程原理相同的是　    　图所示的演示实验；汽油机利用内能来做功的冲程是　       图．

20．如图所示电路中，要使电灯L1和L2接成串联电路，应闭合开关      ；若要[image: image6.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




使电灯L1和L2接成并联电路，应闭合开关       ；同时闭合开关         是绝不允许的。
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21．在如图所示的电路中，灯L1和L2是        联连接，若电流表A1的示数为0.3A，电流表A2的示数为0.5 A，流过灯L2的电流为      A；电源为2节蓄电池串联，则电压表V的示数为       V．

22．如图所示的电路，若电源电压保持不变，当开关由闭合变为断开时，电流表的示数将         ，电压表的示数将         ．（选填“变大”“变小”或“不变[image: image7.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




”）

三、应用题(第23～25题，每图2分，其余每空1分；共33分) 
23-1．如图甲所示的钢丝钳，其中A是剪钢丝处，B为手的用力点，O为转动轴（支点），图乙为单侧钳柄及相连部分示意图．请在图乙中画出钢丝钳剪钢丝时的动力臂L1，和阻力F2．

23-2．如图所示，在杠杆AB上挂了一个重为G的物体．为使杠杆在图中的位置静止，请在杠杆上画出最小的动力F和它的力臂L；
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23-3．用如图所示的滑轮组提升一重物有两种绕绳方法，请画出最省力的一种．
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24．如图所示，在方框内分别填入小灯泡和电流表的元件符号，使电路正常工作．

25．现有一个电源，一个开关，两个灯泡，一只电压表，一只电流表，导线若干．

    (1)请你在图甲的方框中设计电路图，要求：①开关同时控制两盏电灯；②电灯L1、L2并联；③电流表测通过L1的电流；④电压表测L2的电压．

    (2)连接电路时，开关应处于      状态．根据图甲中的电路图，连接图乙中的实物图，已知通过L1、L2的电流都约为0.2A左右，要求所画导线不能交叉．

    (3)闭合开关前，电流表的指针均指在零刻度处；当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图丙a、b所示的两种情况，请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题？（填在下面横线上）

    图a：                          图b：                             
(4)某同学在实验中观察到如图丙c所示的一组示数，则U=     V，I=     mA
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26．某实验小组利用如图所示的装置研究杠杆的机械效率，实验的主要步骤如下：

  ①用轻绳悬挂杠杆一端的O点作为支点，在A点用轻绳悬挂总重为G的钩码，在B点用轻绳竖直悬挂一个弹簧测力计，使杠杆保持水平；
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②竖直向上拉动弹簧测力计，使其缓慢匀速上升（保持O点位置不变）．在此过程中弹簧测力计的读数为F，利用刻度尺分别测出A、B两点上升的高度为h1、h2．

回答下列问题：

  (1)杠杆机械效率的表达式为η＝ __        _____．

  (2)在本次实验中，若提升的钩码重一定，则影响杠杆机械效率的主要因素是______               _．

  (3)若把钩码的悬挂点由A点移至C点，点O、B位置不变，仍将钩码提升相同的高度，则杠杆的机械效率将______  [image: image8.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




   _（填“变大”、“变小”或“不变”）．

27．如图所示，是用来研究“动能大小跟哪些因素有关”的实验装置图．让体积相同的不同小球在光滑斜面上由静止开始下滑，到达底端的速度只与起点高度有关：起点越高，到达底端的速度越大。小球滚到水平面对木块做功，通过比较做功的多少来比较小球的动能大小。（b）（c）小球所处高度相同。
[image: image26.png]@
D

# 23348



(1)在如图的三幅图中，       图中从高处滚下的小球具有的动能最大，这是因为：                                                      。  
（2）欲探究动能与速度的关系，应选择（a）（b）两图进行研究，这是因为:      

（3）分析比较实验(b)与实验(c)，可得出结论：                  ．

28．某同学 “测滑轮组机械效率”的实验中，用图1所示的装置[image: image9.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




匀速提起重物，并做了如下实验记录：

	钩码重G（N）
	钩码上升高度h（m）
	测力计拉力

F（N）
	测力计移动距离
S（m）[来源:Z*xx*k.Com]

	2
	0.1
	0.4
	0.3
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（1）对该同学的实验记录进行分析，就会发现他的实验结果是违背物理规律的，其表现是：                            
（2）图2是实验时测力计的放大图.结合图2你会发现导致实验结果违背物理规律的原因.其原因是                 .纠正错误后，可计算出该滑轮组的机械效率为         . 
（3）若增加提升钩码的个数，该滑轮组的机械效率将           （填“增大”、“不变”或“减小”）.影响该滑轮组机械效率的因素还有                         .
29．如图是“探究串联电路电流特点”的实验电路图：

⑴实验中，选择两个小灯泡的规格应该是_______的。(填“相同”或“不相同”)。
⑵下表是某同学实验中的一组数据：
	电流表的位置
	A
	B
	C

	电流I/A
	0.3
	0.3
	0.3


  由表格所记[image: image10.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




录的数据可得出结论：                                 。

(3)请你分析说明小明同学这一实验方案中的不足：                                  
(4)实验中某同学发现两个串联的小灯泡中，一个发光，一个不发光，造成其中一个小灯泡不发光的原因是【    】
A．通过这个灯泡的电流比另一个灯泡的电流小

 

B．灯泡的灯丝断了

C．该小灯泡灯座处可能短路了


  
    

D．小灯泡靠近负极

四．计算题（共20分）

30．（8分）工人用如图所示的装置将重物提高5m，所用时间为10s．已知物重为800N，人对绳的拉力为500N（不计绳重和摩擦）．求此过程中：

(1)做的有用功．

(2)人对绳[image: image11.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




的拉力做功的功率．

(3)滑轮组的机械效率．

(4)若将1000N重物提升4m，则拉力做功为多少？

31．（6分）现有重800N的木箱A，小明同学想把它搬到高为6m、长为10m的斜面上，如图所示，他站在斜面上，沿斜面向上用600N的拉力在时间50s把木箱匀速从斜面底端接到斜面顶端．求：

(1)小明同学拉木箱的功率是多大？

(2)该斜面的机械效率是多少？

(3)木箱A在斜面上匀速运动时受到的摩擦力是多大？
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（本卷满分100分，时间100分钟）       得分：_________
一、选择题（[image: image14.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




每题2分，共24分。每题只有一个正确答案）

	题目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题(每空1分，共23分)
13．          、                14．           、            
15．          、                16．            、            
17．          、                18．           、          、          
19．          、                20．           、          、          
21．           、          、                22．           、          
三、应用题(第23～25题，每图2分，其余每空1分；共33分) 
23．


24．                25

25．（2）             
（3）图a：                          图b：                             
    （4）U[image: image15.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




=         V，I=          mA

26．（1）             （2）                             （3）              
27．（1）           、                                       
（2）                                           

（3）                                                
28．（1）                                   

（2）                                       、             
（3）            、                                  
29．（1）          （2）                             

（3）                                （4）【    】
四、计算题(共20分)
30．
31．

32．
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