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长春外国语学校2016-2017学年第一学期期末考试初三年级
物理试卷

    本试卷包括四道大题，共27道小题。共4页。全卷满分70分。考试时间为60分钟。考试结束后，将答题卡交回。

注意事项：
    1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信

       息条形码粘贴区。

    2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书

       写，字体工整、笔迹清楚。

3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；

   在草稿纸、试题卷上答题无效。
4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5. 保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、单项选择题（每小题2分，共20分）
1.5月31日是世界“无烟日”，自己吸烟，旁人也被动吸二手烟，据世界卫生组织统计，每年因吸烟导致近600万人失去生命，造成他人吸二手烟是由于（    ）

A．烟分子间存在着引力              [image: image41.png]na

upy




B．烟分子间同时存在引力和斥力

C．烟分子在不停地做无规则运动      D．烟分子间存在着斥力

2.从欧姆定律可导出
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，下列说法正确的是（    ）

A．当电压为零时，电阻为零           B．当电流增大2倍时，电阻减小2倍

C．当电压增大2倍时，电阻增大2倍   D．不管电压或电流如何变化，电阻不变

3.将标有“220V 100W”的电风扇、“220V 100W”电视机、“220V 100W”[image: image3.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




电热杯分别接入家[image: image4.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




庭电路中，在相同的时间内，电流流过它们产生热量最多的是（    ）

A．电风扇    B．电视机    C．电热杯    D．一样多

4.关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（    ）

A．保险丝必须装在零线上            B．使用电冰箱时，金属外壳必须接地

C．当保险丝熔断后，可以用铜丝代替  D．发现有人触电后，应立即用手把他拉开
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5.如图所示，小阳在“探究串联电路的电压规律”实验时，闭合开关S，用电压表分别测出AB、BC、AC两端的电压分别为UAB=2.5V，UBC=1.5V，UAC=4V，在表格中记录数据后，接下来的实验步骤是（    ）

A．整理器材，结束实验                      B．分析数据，得出结论
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C．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值  D．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

6.如图所示，电源电压9V保持不变，当开关S闭合时，灯泡L1、L2均正常发光，电压表示数为3V，则灯泡L2两端的电压是（    ）

A．3V  [image: image5.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




  B．6V    C．4.5V    D．9V
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7.电吹风由电动机和电热丝等组成。为保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作。如图所示电路中符合要求的是（    ）

8.一盏“22[image: image6.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




0V 25W”的电灯甲和一盏“36V 25W”的电灯乙，当它们都正常发光时（    ）

A．甲灯亮    B．乙灯亮    C．两灯一样亮    D．无法判断
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9.如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是（    ）

A．电压表的示数减小，电流表的示数增大

B．电压表的示数增大，电流表的示数减小

C．电压表示数与电流表示数的比值不变

D．电压表的示数不变，电流表的示数增大

10.标有“12V 12W”、“12V 6W”的灯L1和L2（假设灯丝电阻不变），若将它们串联在某电源上，两灯都发光，下列说法正确的是（    ）

A．灯L1和L2的电阻之比为2：1         B．灯L1比[image: image7.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




灯L2亮

C．灯L1和L2的实际功率之比为1：2     D．通过灯L1和L2的电流之比为2：1

二、填空题（每空1分，共12分）

11.把图钉帽在课桌上来回摩擦几下后，图钉帽热得烫手，这是用        的方法改变了物体的内能；把瓶装水放在冰箱里，一会儿变凉了，这是用        的方法改变了物体的内能。
12.我国家庭电路的电压为      V。各[image: image8.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




班教室内的有线扬声器（广播）的连接方式是      联。
13.2016年5月，长沙市开通了商业运营磁悬浮列车线路。其所用的磁体大多是通有强大电流的电磁铁，利用       （选填“同名”或“异名”）磁极相互排斥的原理，减小了车轮与轨道之间的摩擦力。
14.在“用电流表测电流”的实验中，某同学接成如图甲所示的电路。当开关闭合后，两灯都发光，两个电流表的指针所指位置均为图乙所示，则通过灯L1的电流为     A，通过灯L2的电流为    A。

15.现有两个灯泡L1、L2，分别标有“10V 10W”和“9V 5.4W”的字样。当将它们串联使用时，电路中允许的最大电流为______A，电路两端允许加的最大电压[image: image9.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




是______V。
16.电阻A和B的电流与其两端电压的关系如图所示。由图可知，电阻A的阻值为    Ω；将A和B并联[image: image10.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




后接在1V的电源上，电路中的总电流为    A。
[image: image25.png]


17.某型号电饭锅有高温档和低温档两个档位，原理如图所示。当开关S处于      （选填“断开”或“闭合”）状态时为高温档。
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三、计算题（每小题5分，共10分）

18．如图所示，R[image: image11.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




1=20Ω，闭合开关后，电流表A的示数为0.3A，R2的电功率为1.2W。求：（1）电源电压；（2）通电100s，R2产生的热量。
[image: image29.png]


19．在如图所示电路，电源电压为6V，小灯泡标有“2.5V”字样，闭合开关后，灯泡正常发光，电流表的示数为0.5A。
求：（1）电阻R的电功率；（2）通电1min，小灯泡消耗的电能。
四、综合题（19题每图2分，其它题每空1分,共28分)
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20.作图题：（1）用笔画线代替导线，将电灯和控制它的开关正确地接入如图所示的家庭电路中。（2）如图所示，能自由转动的小磁针静止在通电螺线管的上方，请在图中括号内标出通电螺线管的N极或S极以及电源的正极或负极。
21.在“探究不同物质吸热升温的现象”实验中，将甲、乙两种不同的液体分别放入两个相同的烧杯内，用相同的电加热器同时加热记录相关数据，并绘制出如图所示的图象（不计热量损失）。
（1）实验时，选用初温和______均相等的甲、乙两种液体。
（2）加热10min，甲吸收的热量______（选填“大于”、“小于”或“等于”）乙吸收的热量。
（3）若甲、乙两种液体吸收的热量相等，______液体升高的温度大些。[image: image12.png]b2 SRR (ZXXK.COM)





（4）甲、乙两种液体中，___[image: image13.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




___液体的比热容较大。
22.比较甲、乙两图可知：电流的周围存在      ；比较甲、丙两图可知：电流磁场的方向与      的方向有关。
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23.如图所示是“探究什么情况下磁可以生电”的装置，导体ab、灵敏电流表用导线连接，组成电路闭合开关，让导体ab在磁场中上下运动，发现电流表指针       ；让导体a[image: image14.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




b 静止，磁铁水平向右运动，则电流表指针       （选填“偏转”或“不偏转”）。
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24.某同学用如图所示的电路做探究影响电阻大小因素的实验，图中甲、乙、丙是镍铬合金丝，甲、乙长度相同，乙、丙粗细相同。如果想要探究“导体电阻的大小与其横截面积的关系”，应选用电阻丝甲和    分别接入M、N两点间。
[image: image35.png]


25.如图所示，甲、乙、丙三个密闭容器中密封着等量的空气，U型管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。三个容器中的电阻丝串联起来接到电源两端，其中在丙容器的外部，将一个电阻和这个容器内的电阻并联，要研究电热与电阻的关系应该观察     两个容器中液面高度差的变化；要研究电热与电流的关系应该观察     两个容器中液面高度差的变化。
26.小明利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系。已知电源电压为7V且保持不变，实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。
[image: image15.png]510 15 2025 ko




（1）请根据图甲所示的电路图将图乙中的实物电路连接完整（导线不允许交叉）。
（2）闭合开关前，滑片应该位于            端（选填“A”或“B”）。
（3）若闭合开关后，小明观察电路时发现电流表有示数，但电压表无示数，出现这种现象可能的原因是                                     。
（4）排除故障后，进行实验，实验中多次改变R的阻值，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记下电流表的示数，得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象；

①上述实验中，小明用5Ω的电阻做完实验后，将5Ω的电阻换成10Ω进行实验，接下来的操作是将滑动变阻器的滑片向     移动（选填“A”或“B”），使电压表示数保持      V不变，读出电流表的示数。 

②上述实验中，由图象可以得出结论：当电压一定时，通过导体的电流与电阻成      。
（5）为完成整个实验，应该选取最大阻值不小于      Ω的滑动变阻器。
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27.在“测定小灯泡电功率”的实验中，电源电压为6V，小灯泡L的额定电压为2.5V，电阻大约为10Ω，可[image: image16.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




供选用的滑动变阻器R1和R2的最大阻值分别为10Ω、50Ω，[image: image17.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




实验电路如图甲所示。
（1）实验原理是              。（用公式表示）
（2）实验应该选用的滑动变阻器是______(填“R1”或“R2”)。
（3）电路正确连接后，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表有示数，接下来应进行的操作是(    )
A．更换小灯泡 B．检查电路是否断路 C．向左移动滑动变阻器滑片 D．向右移动滑动变阻器滑片

（4）如图乙是根据实验数据绘成的U­I图象。根据图象提供的信息，可计算出小灯泡的额定功率是________W。当滑动变阻器的滑片向左移动时，小灯泡的电阻将变__________。
（5）当小灯泡两端的实际电压为额定电压一半时，小灯泡的实际功率
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答案：

一、选择题

1-10

CDCBD   ADCCC

二、填空题

11、做功  热传递

12、220   并

13、同名

14、1.28   0.32

15、0.6    15

16、5      0.3x§k§b 1新*课*标*第*一*网
17、闭合

三、计算题

18、（1）6V       （2）120J

19、（1）1.75

四、综合题

20、略

21、质量  等于  甲  乙

22、磁场  电流

23、不偏转  偏转

24、乙

25、甲乙   甲丙

26、（1）略  （2）A  （3）电阻R被短路  （4）A  2.5  反比  （5）45

27、（1）p=UI  （2）R2   （3）C  （4）0.5  大  （5）大于 

A                  B                 C                  D
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