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四校联盟期中检测

九年级物理试题

(说明：本试卷共80分,和化学共用120分钟。)

1、 选择题(每小题3[image: image2.png]Sk B M (ZXXK.COM)




分，共24分)

1. 下列说法能说明分子在不停运动的是（  ）

A．春天柳絮飘舞     B.秋天落叶纷飞   C.夏天荷花飘香  D.冬天雪花飞扬
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2. 下列不属于用做功方式改变物体内能的是（    ）[来源:学科网]
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A．搓手取暖     B．钻木取火 
C．烧水水温升高
   D．压缩空气引火

3. 通常情况下，下列几组材料中都是导体的是（    ）

A.玻璃  石墨  橡胶





B.人体  食盐水  铜棒

C.大地  塑料  人体





D.玻璃  橡胶    酱油
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4. 如图所示，验电器A带正电，B不带电。用带有绝缘柄的金属棒把验电器A、B两金属球连接起来的瞬间，金属棒中下列说法正确的是（　　）

A．电流方向由B到A


B．电流是由A的正电荷定向移动到B形成的

C．电子移动的方向由B到A


D．验电器A的箔片张角不会减小

5. 关于温度、热量和内能，下列说[image: image5.png]Sk B M (ZXXK.COM)




法中正确的是（　　）
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A．温度越高的物体含有的热量越多        

B．温度高的物体，内能不一定大

C．物体温度升高，一定是吸收了热量      

D．热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递 

6. 如图所示,两个灯泡始终完好,当开关S断开时,两个灯泡都发光，

当开关S闭合时,可能出现的现象是（    ）
A.L1不亮,L2亮 ;      B.L1和L2都亮;        
C.L2不亮,L1亮;        D.L1和L2都不亮.
7．家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热：电热丝不发热时，电动机仍能工作．符合要求的是（    ）
 8. 如图所示电路图中,甲、乙两处分别接入电流表或电压表.
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当S闭合后,为了使两灯均能发[image: image6.png]Sk B M (ZXXK.COM)




光,则(    )

A．甲接电流表,乙接电压表       B．甲乙均接电压表
C．甲接电压表,乙接电流表       D．甲乙均接电流表
二、填空题（[image: image7.png]Sk B M (ZXXK.COM)




每小题1分，共15分）

9．夏天，许多人用水垫和水枕来防暑降温，这是利用水          较大的性质；水很难被压缩，因为分子间存在       。

10．用丝绸摩擦过的玻璃棒会带     电，将此玻璃棒靠近用细线悬挂着的轻质小球，若小球被排斥，则这个小球     带电（选填“一定”或“不一定”）。

11．街上路灯可以同时亮或同时灭，路灯之间是      ；两个灯泡接在同一电路中，若通过两灯泡的电流相等，则这两个灯泡       （选填“串联”“并联”“串联或并联”）。

12．如图为旋转式变阻器的结构图，a、b、c为变阻器的三个接线柱，d为旋钮触片。将该变阻器接入电路中调节灯泡的亮度，当顺时针旋转旋钮触片时，灯光变亮，则应连接接线柱_______(选填“a、b” [image: image8.png]Sk B M (ZXXK.COM)




、“b、c” 或“a、c” )和灯泡_________联后接入电路中。
13．用酒精灯给试管加热，当木塞冲出试管口时，水蒸气的[image: image9.png]Sk B M (ZXXK.COM)




内能      ，其能量转化与内燃机如图的这个冲程能量转化       （选填“相同”或“不同”）
14．如图所示，开关S闭合后，发现A1 A2两只电流表的指针恰好偏转到同一位置，若通过L1的电流为0.8A，则电流表A1示数是       A ，电流表A2示数是         A。

15.某反恐小组的拆弹专家在拆除恐怖分子设置在飞机上的定时爆炸装置。如图所示，为使爆炸装置停止工作，应剪断线[image: image10.png]Sk B M (ZXXK.COM)




       (选填“a”或“b”）。拆除前起爆器上      (选填“有”或“没有”）电流通过，原因是导线        (选填“a”或“b”）将起爆器短路了。
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三、实验与探究题（16题5分，17题9[image: image11.png]Sk B M (ZXXK.COM)




分，电路图2分，18题6分，共20分）
16. 在比较不同物体吸热情况的实验中，我们选用食用油和水作比较，如图甲所示：[来源:学科网]
（1）实验中所需要的测量工具有温度计和            。
（2）为了保证实验的科学性，在选择不同物体时，应该控制不同物体的         相同，为了减少由于温差不同而造成热量散失不同，所以应该控制两种物质的       相同。

（3）实验中，物体吸热的多少是通过          来衡量。

（4）将实验中记录的数据描绘在乙图坐标轴中，由乙图可知：         的比热容更大.
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17. 在探究“串联电路电压的规律”实验中： [来源:学。科。网]
（1）要用电压表测L2两端的电压，连接电路如图甲[image: image12.png]Sk B M (ZXXK.COM)




所示，图中只有一根导线连错了，请你在连错的导线上划“×”，并用笔画线表示导线将电路连接正确．
（2）实验中所用的电源电压      （“会”、“不会”）对人体造成伤害。试验中如果将电压表串联进电路，闭合开关      （“会”、 “不会”）损坏电压表。
(3)改正电路后，闭合开关，如图乙所示，电压表的示数为      V，若电源电压为3V，则灯L1两端的电压是      V．
（4）他们在测量L2两端的电压时，发现电压表示数变为0，则电路故障可能是[image: image13.png]Sk B M (ZXXK.COM)




灯    断路 或灯    短路 ，如果此时观察到有一只灯亮，则说明故障是灯         ．

18. 在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：
导体的电阻可能与：①导体的长度有关，

②导体的横截面积有关，③导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．
	编号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金
	0.5
	0.5




（1）按照图甲所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，通过观察            来比较导体电阻的大小，这种实验方法叫               法。

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号         两根电阻丝分别接入电路进行实验。

（3）分别将A和D两电阻丝接入图甲电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟             有关。

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作[image: image14.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




过程均正确，两表的连接和示数如图乙所示．但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差          ，解决这一问题的措施是                    。

 四、论述计算题 （[image: image15.png]Sk B M (ZXXK.COM)




19题6分，20题9分，21题6分，共21分。）

19．如图，电源电压为6 V，电路中的三只灯泡完全相同。求： （1）若电流表的示数是0.3 A，通过灯L1的电流？（2）电压表的读数为多少？


[image: image16.png]



20. 小明用烟煤烧水时，将10kg水以20℃加热到100℃，燃烧了1.4kg的烟煤，水的比热容是4.2×103J/（kg•℃），烟煤的热值约为3×107J/kg，求：

（1）水吸收的热量是多少？

（2）实际上烟煤未完全燃烧，若水吸收的热量是烟煤放出热量的8.4%，那么烟煤实际放出的热量是多少？

（3）请同学们结合生活实际找出无烟煤烧水效率低的原因？（至少写出两点）

21. 如图所示的电路中，当开关S1闭合后，电流表A的读数为0.4 A；当开关S2闭合后，电流表A偏转了量程的5/6，所用[image: image17.png]Sk B M (ZXXK.COM)




电流表为实验室用的双量程电流表。（1）通过计算说明S1、S2能否同时闭合？（2）若想测出S1、S2同时闭合时干路中的电流，应如何改接原电路？

2016—2017学年上期半期考试
初三物理试题

（考试时间：与化学共用120分钟，满分80分）

	题  号
	一
	二
	三
	四
	总  分

	得  分
	
	
	
	
	


1、 选择题（每题3分，共24分）

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	A


二、填空题（每空1分，共15分）
9．    比热容           斥力          10．    正           一定    
11．     并           串联或并联        12．     b,c           串        

13．      减小            相同            14 ．    1             0.2        

15.      a              没有               b                                       
三、实[image: image18.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




验与探[image: image19.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




究题（16题5分，17题9分，电路图2分，18题6分，共20分）
16．（1）     停表               （2）      质量              初温       
（3）      加热时间的长短                 （4）      水            
17．（1[image: image20.png]Sk B M (ZXXK.COM)




）图 略

（2）    不会                不会      （3）     1.2                1.8        

（4）      L1                 L2                L2 短路         [来源:Zxxk.Com]
18. （1）  电流表示数或者灯泡亮度             转换法      （2）       AB          
   （3）      材料             （4）     较大         将电流表的量程换成0—0.6A          
四、论述与计算题（19题6分，20题9分，21题6分，共21分。解答应写出必要的文字说明、解答步骤和公式，只写出最后答案的不能得分。）

19. （1）0.3A   （2）4V

20. （1）3.36 ×105J  （2）4 ×106J  （3）略

21. （1）不能同时闭合，会超过电流表的量程 ;

（2）将电流表的量程改接到0—3A的量程. 
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