竹园中学2014-2015学年度上学期九年级10月月考

物理试卷

(考试时间100分钟，满分100分)

一、选择题（每题3分，共24分）

1. 四个悬挂着的带电通草球，相互作用情况如图15-1所示，那么D球（　　）
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A．带与A球不同种的电荷
B．带与B球不同种的电荷

C．带与C球不同种的电荷
D．一定带正电荷

2. 下列关于物质的分类，合理的是（    ）

A.铅笔芯、橡胶、铁是导体           B.塑料、干木棒、陶瓷是绝缘体

C.铁、冰、玻璃是晶体               D.蜡、食盐、水银是非晶体
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3. 如图所示的电路中，当开关S闭合时，灯L1和L2均不亮。某同学用一根导线检查电路的故障，他将导线先并接在灯L1两端时，发现灯L2亮， L1不亮，然后并接在灯L2两端时，发现两灯均不亮。由此可判断 （    ）

A.灯L1短路           B.灯L1断路

C.灯L2短路           D.灯L2断路[来源:学|科|网Z|X|
4. 利用“光控开关”和“声控开关”可以节约居民楼里楼道灯的用电。其中“光控开关”能在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；“声控开关”能在有声音时自动闭合，无声音时自动断开。下列电路图中合理的是（    ）
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5. 教室内安装有八盏日光灯，由一个开关控制，它们同时亮，同时熄灭。这八盏灯的连接方式是（　　）

A．串联
B．并联
C．串联或并联
D．无法判断
6. 某同学用电流表的时候，本应用“十”和“3”两个接线柱，但误将“十”和“0.6”两个接线柱接入电路(“十”接线柱位置没有接错)，这样做的结果将是(       ) 

A．指针摆动角度变小了                           B．指针反方向摆动

C．指针摆动的角度变大了，电流表可能被损坏       D．指针不动

7. 在加油站经常会看到一条醒目的标语：“严禁用塑料桶装运汽油”。对此有下列理解，你认为其中正确的是 ( 
  )

A、组成塑料的分子间间隙很小，汽油会源源不断地渗出塑料桶来

B、汽油与塑料桶发生化学反应， 塑料桶将被熔化

C、运行中汽油和塑料不断发生摩擦 ，积累的电荷太多容易发生放电引起火灾

D、塑料是热的良导体， 汽车运行要发热 ，热通过塑料桶传给汽油达到燃点会引起火灾
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8. 小轿车的仪表盘上，有一个显示汽车车门关闭状况的指示灯。只要四个车门中有一个没关闭（此时装在车门上的电路开关处于断开），指示灯就发光提醒。下面四个电路中，能体现该装置工作原理的是(      )
二、填空题（每空1分，共20分）
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9. 360μA＝__________mA＝_________A 。

10. 如右图为宾馆房间取电房卡．将房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用．房卡的作用相当于电路元件中的________，房间里的电视机与电灯在电路中是_________联的．

11. 如下图左所示是一种发光二极管。当电流从较长的接线脚流入时，发光二极管中有电流通过，使其发光；如果电流从较短接线脚流入，电路处于       （填“短路”或“断路”）状态，这说明发光二极管具有        导电性[image: image3.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




。

[image: image20.png]


[image: image4.png]



12. 一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，则汽油机每秒对外做功_________次．如上图所示，汽油机正处于_____冲程．
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13. 如下图所示的是一种LED手电筒，手电筒用两节干电池做电源，由5个LED并联组成，每只LED的额定电流为15 mA，则这种LED手电筒正常工作时的总电流为,       75 A。
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14. 在上右图所示的电路中，当开关S闭合，S1、S2断开时，灯泡__________串联；当开关S、S1、S2均闭合时，灯泡__________并联，此时电流表测的是__________中的电流。
15. 在“探究并联电路的电流关系”的实验中，某同学接成如左下图（a）所示的电路．当开关闭合后，两灯都正常发光，两只电流表的指针所指位置均如图（b）所示，则通过灯L1的电流为          1.2A，通过L2的电流为          0.3A。
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16. 如上图右所示，将废灯泡的灯芯接入电路中时，电流表的指针并不偏转；当用酒精灯对灯芯的玻璃柱加热一段时间后，会发现电流表的指针_________，这表明绝缘体在一定条件下会变成_________。
17. 如左下图所示，通过小灯泡的电流方向是_________，通过小灯泡的自由电子定向移动的方向是_________。（选填“向左”或“向右”）
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18. 如上右图所示是一把既能吹冷风，又能吹热风的电吹风的简化电路，图中A是吹风机，B是电热丝。将插头插入插座，若只闭合开关Sl，电吹风吹出的是____风；若将开关Sl、S2都闭合，电吹风吹出的是______风。（填“热”或“冷”）
三、作图与实验题（共31分）

19. （4分）根据如下图所示的实物连线图，请在虚线框内画出对应的电路图。
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                 19题图
20. （4分）在下图甲中，闭合开关后，通过灯泡Ll的电流为0．5 A，通过灯泡L2的电流为0．4 A。试根据图甲将图乙中的实物用铅笔画线表示导线连接起来。[来源 [image: image12.jpg]



图甲                            图乙                    

21. (7分)为了验证并联电路的电流特点．小薇设计了如下图所示的电路进行实验。
（1）在连接电路时，开关应处于_________状态。
（2）小徽先将电流表接在L1所在的支路上，闭合开关后，观察到灯L2发光，但灯L1不发光，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是：　_________　。
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（3）排除故障后，她测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为I1、I2和I，电流表示数如图中甲、乙、丙所示，可读出I1=0.5A，I2= _____　A，I= ____　A。根据测量结果．在误差允许范围内你认为并联电路中干路电流和各支路电流的关系是：　___________________．（写出关系式即可）。
（4）（2分）为了验证结论的普遍性，小薇采用了更换不同灯泡继续实验的方法进行验证，你还可以采用的方法是：________________________________。
22. (8分)在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验[image: image14.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




的电路图。
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  （1）电流表应串联             （填“串联”或“并联”）在被测电路中。若要测量干路电流，则电流表应接在甲图中的C            点。

（2）小明同学在测量A处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是                                              电流表正负接线柱接反了；在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为       0.24A。
（3）（4分）下表是小亮同学在实验中用两盏规格相同的灯泡得出的实验数据，他由此得到的结论是：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，且各支路的电流相等。请指出小亮的探究过程的两点不妥之处：
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①          [image: image17.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




                                    ；；；用两盏规格相同的灯泡．
②                    只测了一组数据                           ．
23. （8分）为了探究并联电路的电流规律，小宇用两个相同规格的小灯泡根据如图所示的电路图连接好实物，用电流表分别测出A、B、C三处的电流．接着他又改变电源的节数，重复试验，记录数据如下表．
	电流

次数
	IA/A
	IB/A
	IC/A[

	1
	0.2
	0.2
	0.4

	2
	0.3
	0.3
	0.6

	3
	0.4
	0.4
	0.8
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（1）（2分）该实验探究的问题是___________________________
（2）（2分）这个探究进行了三次实验，这样做的目的是____________________
（3）（2分）该同学根据实验得出结论：并联电路中干路电流为支路电流的二倍．根据我们所学的知识，你认为这个结论正确么？_________（填“正确”或“不正确”）那么导致得出这一结论的原因是___________________________。
（4）（2分）该实验有不完善之处，请你提出改进的建议：                。
四、综合题（共25分）
24.（7分）如图所示，已知通过L2的电流为0.3A，电流表Al 的示数为400mA, 问：
    (1)电流表A2的示数是多大? 
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    (2)若在工作过程中一条支路突然烧断，试说明电流表A2的示数将发生什么变化?

25. （8分）如图是某太阳能热水器，向其中注入50 kg的水，阳光照射一段时间后，水温从10℃升高到50℃。水的比热容是4.2×103J／(kg·℃)。试求：

（1）这段时间该热水器中的水吸收的热量是多少?

[image: image24.png]


（2）如果这段时间该太阳能热水器接收到太阳辐射的热量是2.8×107J，则这段时间该热水器的效率是多少?

26. （10分）一辆小轿车以某一速度在平直路面上匀速行驶100km，消耗汽油10L。若这些汽油完全燃烧放出的热量有30%用来驱动汽车做有用功，已知:所用汽油的热值为4.6×107 J/kg，密度为0.7×103kg/m3，求： 

(1) 这些汽油完全燃烧放出的热量；

 (2) 这辆轿车以该速度匀速行驶时受到的阻力。
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