童寺学区2016级九上第二阶段 物理试题

制卷：刘佳强    班级____________姓名___________学号_____________

一、单项选择题（36分）

1．清晨树叶上的露珠看起来呈球状，对此解释合理的是（     ）

A．分子不停的做无规则运动
   B．分子之间存在间隙  

C．分子之间存在引力             D．分子之间存在斥力

2．一户四口之家，单独使用不同种类的燃料时，平均月消耗量分别为：木柴约200kg，烟煤约80kg，液化石油气约30kg，煤气约60kg。这四种燃料中热值最高的是：（     ）

   A. 液化石油气    B. 煤气          C. 烟煤         D. 木柴 

3．关于温度、热量、内能，以下说法正确的是（     ）

A．物体内能增加，一定要从外界吸收热量   B．物体的温度降低时，所含的热量减少

C．内能少的物体也可能将能量传给内能多的物体  D．只要物体[image: image50.png]


的温度不变，物体的内能就一定不变[image: image2.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T





4.如图是甲、乙两个相同质量的物体吸热后温度升高的情况，图中横坐标是物体温度
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的变化，纵坐标是物体吸收的热量．关于甲乙两种物质的比热容的大小下列判断正
确的是（   ）
A．c甲＞c乙     B．[image: image3.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




c甲＜c乙    C．c甲＝c乙      D．无法判断
5．在标[image: image4.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




准大气压下，将0.2kg水从25℃加热至沸腾需吸收的热量是
（C水= 4.2×103学科王J/（kg·℃））  （     ）
A．2.1×103J          B．6.3×103J       C．2.1×104J        D．6.3×104J 

6．关于热机的效率，下列说法中正确的是（     ）
  A.热机做的有用功越多，效率就一定高   B.热机的功率大，效率就一定高
[image: image29.png]As



  C.热机消耗的燃料越多，效率就一定高   D.以上说法都不正确
7．如图所示是研究[image: image5.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




电流与电压、电阻的关系的电路图，实验分“保[image: image6.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




持电阻不变”和“保持
电压不变”两步进行。在“保持电阻不变”这一步实验时应（    ） 

A．保持R2滑片的位置不动         B．保持R2两端的电压不变 

C．保持R1不变，调节R2滑片到不同的适当位置   D．保持电路中电流不变
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8．如图所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近用细线挂住的轻细吸管A端时，吸管发生了转动。对吸管A端带电性质判断正确的是  （　　）

A．若相互吸引，一定带正电      B．若相互吸引，一定带负电

C．若相互排斥，一定带正电      D．若相互排斥，一定带负电

9．如图2所示的电路中，当开关S闭合时   （     ）
A．只有灯L1能发光       B．只有灯L2能发光
C．两灯都能发光         D．两灯都不能发光
10、在击剑比赛中，当甲方运动员的剑(图中用“Ｓ甲”表示)击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮；当乙方运动员的剑(图中用“Ｓ乙”表示)击中甲方的导电服时，电路导通，甲方指示灯亮。下面能反映这种原理的电路是：（    ）
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11．新交通法规于2013年1月1日施行，驾驶员不系安全带记3分，罚100元．汽车上设置了“安全带指示灯”，提醒驾驶员系好安全带．当安全带系好时，相当于闭合开关，指示灯不亮；安全带未系好时，相当于断开开关，指示灯发光．如图所示中符合上述要求的电路图是（     ）

[image: image33.png]



[来源:学#科#网Z#X#X#K]
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12．在图2所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光，当把开关S2断开时，[image: image7.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




灯泡L1的亮度及电流表示数变化的情况是（     ）
A．L1亮度不变，电流表示数变小

B．L1亮度不变[image: image8.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




，电流表示数不变

C．L1变亮，电流表示数不变           

D．L1变亮，电流表示数变小      

[image: image35.png]


13．如图3所示的电路，合上开关，小灯泡正常发光，若将小灯泡和电流表的位置互换，则合上开关后的现象是（     ）
A．[image: image9.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




小灯泡不发光



B．小灯泡会烧坏

C．小灯泡仍正常发光


D．电压表和电流表都没有示数

14.对公式
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的理解，下面说法正确的是（　　）
A、导体的电阻跟它两端的电压成正比　　　   　B、导体的电阻跟通过它的电流成反比
C、导体的电阻跟它两端的电压和通过它的电流无关
[image: image36.png]


D、加在导体两端的电[image: image11.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




压变为零时，通过它的电流为零，此时导体的电阻也为零
15．如图7所示是一个天然气泄漏检测电路的原理图.电源电压恒定不变，R0为定值电阻，
 [image: image12.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




R为气敏电阻(其阻值随天然气浓度的增大而减小)，则（     ）
A．天然气浓度增大，电压表示数变小   

B．天然气浓度减小，电流表示数变大

C．天然气浓度增大，电路的总电阻变大

D．天然气浓度减小，电压表与电流表示数的比值不变

[image: image37.jpg]


16．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，变阻器的滑片P向左移动时，三个电表的示数变化情况是（     ）

A．A的示数变大，V1的示数不变，V2的示数变小

B．A的[image: image13.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




示数变大，V1的示数变大，V2的示数变小

C．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变大

[image: image38.png]


D．A的示数变小，V1的示数变小，V2的示数变大

17．如图6所示，当开关闭合时，灯L1、L2都不亮，电流表无示数，
但电压表示数较大.可能的故障是（     ）
A[image: image14.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




．L1断路      B．L2断路   C．L2短路    D．L1短路
18.如图所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片

P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U－I关系图像如图[image: image15.png]SR (ZXXK.COM)




所示。

则下列判断正确的是：（     ）
[image: image16.png]



A．图线甲是电阻R1的“U－I”关系图像          B．电源电压为15V

C．滑动变阻器R2的最大阻值为30 Ω            D．变阻器滑片在中点时，电压表V2示数为6 V

二、填空题（12分）

19、火柴可以擦燃，也可以放在火上点燃，前者是用_________的方法使火柴燃烧，后者是用_________的[image: image17.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




方法使火柴燃烧，两种方法都可以改变物体的内能。

20．家庭电路中，电冰箱与电视机是_________的(选填“串联”或“并联”)。   

21．导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度和__________；有两段导线甲和乙，在相同电压下，通过导线甲的电流较小，通过导线乙的电流较大，可知导线____的电阻较大。(选填“甲”或“乙”)

22．张阳在探究电阻上的电流跟两端电压的关系时，用记录的实验数据作出了如图所示的U-I图象，则a的电阻值为________Ω，将a、b串联接在某电源上，电路中的电流为0.4A，则该电源电压为______V。
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[image: image42.wmf]23．如下图甲所示的电路图，开关闭合后，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如下图乙所示，则灯L1两端电压为____V和L2两端电压为_____V。
24．在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与两端电压的关系如图所示。 

（1）由图可知，元件　　　中的电流与它两端电压之间的关系遵循欧[image: image18.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




姆定律。

（2）将A和B并联后接在电压为2.0V的电源两端，则元件A的电阻为_____
Ω，通过A和B的总电流为____________A。

三、作图、实验与问答（3+8+4+7）

25．将电源、电压表和电流表的符号分别填入右图所示电路中合适的空白处，
[image: image43.wmf]使小灯   L1、L2都能发光，且电流表测通[image: image19.png]22 2R (ZXXK.COM)




过L1的电流。
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26．李明想用如图9所示的器[image: image20.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




材，设计一个可以调节小灯泡亮度的电路。
(1)请你用笔画线代替导线，帮李明把图9中的器材连接起来。要求：①滑动变阻器的滑片向右滑动时，灯泡的亮度变暗；②[image: image21.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




用电流表测灯泡的电流(灯泡的电阻约为10 Ω)，电压表测灯泡两端的电压。
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(2)李明检查电路连接无误后，闭合开关，测得灯泡的电流和电压如图10甲、乙所示，则通过灯泡的电流是____ A，灯泡两端的电压是[image: image22.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




_____ V。

27、在探究并联电路电流规律的实验中，下图中的左图是实验电路图。

[image: image47.png]



（1）小明用三只电流表分别[image: image23.png]2R ZXXK.COM) AL IT AT




测出A、B、C处的电流，连接的电路如右图所示，
其中有一根导线接错了，请在这根导线上打“×”，然后画出正确的连线。M
（2）并联[image: image24.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




电路的电流特点：                __________________        

28．小刚同学测量2.5V小灯泡的电阻时，连接的电路如图17所示：

（1）检查电路，发现有一根导线连接错误，请你在连接错误的导线上打“×”，若没有改正错误，闭合开关，会出现_________________________________现象。（2分）[来源:学|科|网Z|X|X|K]
（2）请在图中补画出正确的连线。（1分）

（3）改正错误后在闭合开关前，小刚应将滑动变阻器的滑片调到___________端(填“A”或“B”)。（2分）
（4）小刚改正错误后，按正确的操作测得的数据见图17右侧表格，从表中计[image: image25.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




算可知三次实验小灯泡的电阻不相等，你认为原因可能是________________________ ___________________[image: image26.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




__________。（2分）

四、计算题（7+8）

29．如图所示电路中，定值电阻R＝10Ω，R1为滑动变阻器，最大电阻为20Ω，电源电压保持不变，当滑片P在变阻器最左端时，电流表示数为0.9A，求：

(1) 电源电压； (2) 当滑片P在变阻器最右端时，电流表和电压表的示数分别为多少？

[image: image48.png]



30.如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1=[image: image27.png]22 2R (ZXXK.COM)




R3=4Ω，R2=6Ω，试求：

（1）当开关S1、S2都断开时，电压表示数为9V，此时电流表的示数为多[image: image28.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




少，电源电压为

多少？

（2）当开关S1、S2都闭合时，电流表和电压表的示数各为多少？
[image: image49.png]
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