哈尔滨市道外区2016届九年级上学期期末考试

综合 物理试题

16.根据你的生活经验判断，下列数据中最接近生活实际的是    (    )

   A.一节新干电池的电压为15V 

   B.洗衣机的额定功率为2000W

   C.家里电饭锅工作半小时耗电5kwh

   D.教室里的灯管中的电流约为0.2A
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17.用细线把很干净的玻璃板吊在弹簧测力计的下面，记住测力计的读数。使玻璃板水平接触水面，然后稍微用力向上拉玻璃板（如图所示）。则弹簧测力计的读数    (    )
  A.不变，因为玻璃板重力不变

  B.变小，因为玻璃板受到了浮力 
  C.变大，因为玻璃板沾水变重了
  D.变大，因为玻璃板与水的接触面之间存在分子引力 
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18.如图是内燃机的某冲程工作示意图，这个冲程是   (   )
   A.吸气冲程    
   B.压缩冲程   
   C.做功冲程   
   D.排气冲程
19.火车某节车厢有两间洗手间，只有当两间洗手间的门都关上时（每扇门的插销都相当于一个开关），车厢中指示牌内的指示灯才会发光提示旅客“洗手间有人”。能实现上述设计的电路图是图中的   （　　）
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20.小明利用图所示的电路探究并联电路中干路电流是否等于各支路电流之和，其中有一根导线接错了，接错的是　　　（　）
A.导线1 　　　

　B.导线2 　　　

　C.导线3　　　 

　D.导线4 
21. [image: image17.png]


如图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数是7.5V，电压表V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L2两端电压是（　　）
A.4.5V　　　 

　　B.5.5V　　　 

　C.3V 　　　

　D.2V

22.关于影响导体电阻大小的因素说法正确的是  (    )

  A.导体电阻大小取决于通过它电流的大小，电流越小的导体电阻越大
  B.导体电阻大小取决于加在它两端电压的大小，电压越大的导体电阻越大
  C.相同材料制成粗细相同的导线，长度越长电阻也越大
  D.铜导线的电阻一定比铁导线的电阻小
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23.如图开关S闭合后，L1和L2都不发光，将电压表并联在ab之间时，电压表示数为0，将电压表并联在bc之间时，电压表示数较大，若电路中只有一处故障，则该故障可能是（　）
A.L2断路 

  B.L2短路

  C.L1断路 

  D.L1短路
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24.在课外科技实践活动中，某物理兴趣小组看到市场上使用的电子秤后，设计了一种电子秤。原理如图所示，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，当物体放在秤盘上时，滑片下移。现将秤盘上增加重物后，下列说法正确的是（   ）
A．电流表读数变大，电压表读数变小

  B．电流表读数变小，电压表读数变小
  C．电流表读数不变，电压表读数变大

  D．电流表读数变小，电压表读数变大
25.关于磁场，下列说法中正确的是（　　）
  A.磁体周围的磁感线从磁体N极发出，回到磁体S极
  B.磁极间的相互作用不都是通过磁场发生的
  C.磁感线是磁场中真实存在的一些曲线
  D.地磁场的N极在地理北极附近，S极在地理南极附近，与地球两极并不完全重合
26.如图甲所示是电阻甲和乙的I-U图像，下列说法正确的是（   ） 

  A.电阻乙为定值电阻 
  B.当电阻甲两端电压为2V时，R甲=0.4Ω
  C.如图乙所示，当开关闭合，电路电流为0.2A时，电路总电阻是15Ω
  D.如图丙所示，当开关闭合，电源电压为2V时，电路总电流为0.4A
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27.如图甲所示，R1的阻值是20Ω,滑动变阻器R2消耗的功率P与其电阻R2的关系图象如图乙所示。则R2消耗的最大功率是（    ）
A.0.9W


  B.0.8W

  C.0.5W


  D.0.45W
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36.(2分)科学家有着强烈的好奇心和执着的探究精神，英国物理学家_________最先通过实验精确确定了电流通过导体产生的热量与电流、电阻和通电时间之间的定量关系。这个规律用公式表示是_____________。
37.(2分)如图，用酒精灯对试管加热，水温升高，这是通过______的方式改变水的内能。一段时间后瓶塞被水蒸气冲出去，其能量转化过程是把______能转化为机械能。
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38.(2分)如图所示为国产油电混合动力汽车，给汽车蓄电池充电时，蓄电池相当于　　　　　（选填“用电器”或“电源”）；汽车各转向灯能独立工作，因此转向灯间是　　　　联的。
39.(2分)电扇使用一段时间后，扇叶会粘上灰尘，这是因为扇叶转动过程中与空气摩擦带上了_________，能够__________________的缘故。

40.(2分)如图所示，是电和磁知识中的两个重要实验装置，甲是研究在磁场中转动的线圈产生电流的情况，这种现象是__________现象；乙是研究通电线圈在磁场里受力转动的现象，_______机就是根据这一原理制成的。
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         第40题图                   第41题图               第42题图

41.(2分)小涵同学在探究电磁铁磁性强弱的实验中，使用两个相同的A、B大铁钉绕制成电磁铁进行实验，如右图所示，当滑片P向右滑动，电磁铁的磁性___________(填“增强”或“减弱 ”)，通过观察、对比A、B吸引大头针的多少可以探究电磁铁磁性的强弱与______________多少的关系。

42.(2分)图甲是通过灯泡L的电流跟其两端电压关系的图像。现将L与阻值为10Ω的电阻R连入图乙所示电路。闭合开关S，L的实际功率为1.8W，则电源电压是______V，此时电路的总功率是_______W。
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43.(2分)一台家用电脑处于待机状态的电功率大约是10W，它表示1s内电流做的功是_____J。如果这台电脑平均每天的待机时间以10h计算，那么它处于待机的状态下100天消耗的电能是_______kW•h。
44. (2分)小明利用图甲所示的电路探究“通过导体的电流与电阻的关系”，根据实验的数据绘出了I-1/R图像，如图乙所示。分析图像可知，当导体的电阻为______Ω时，通过它的电流为0.2A；实验过程中，小明控制导体两端的电压为_______V。 
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45.(2分)如图所示的电路中，灯L标有“3V 0.9W”、滑动变阻器R上标有“15Ω 1A”的字样，电压表量程为0～3V，则灯L正常工作时的电流为______A。若电源电压恒为4.5V，为了保证电路中各元件安全工作，滑动变阻器连入电路中的阻值范围是__________Ω。（不考虑灯丝电阻的变化）
46.(2分)请将图中的器材连线完整。要求：两灯串联，电压表只测L1灯两端的电压。
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47.(2分)如图是小磁针静止时的指向，请标出通电螺线管的磁极和电源的“+”、“﹣”极。
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48.(5分)小涵设计了如图所示的实验装置来探究不同物质的吸热能力。她在两支相同的试管中分别加入质量相等水和沙子，分别用同一酒精灯加热。

 (1)使用同一个酒精灯加热的目的是_____________________________。

 (2)为了比较水和沙子的吸热能力，实验中还需要测量的物理量有

     _______________________、__________________________。
 (3)实验后小涵高兴的说：“我终于知道为什么海水比沙滩温度低了！”请你分析海水比沙滩温度低的原因。  
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49.(6分)姥姥的收音机坏了，小涵决定把它修好。经过检查发现一只标注模糊的电阻引线断了，需要更换。
   （1）小涵要测量出它的电阻阻值，设计的实验电路图如下：

    请指出它有什么不完备的地方？应该怎样改进？

 （2）请设计记录改进后实验的数据的表格。

 （3）若被测电阻R0的阻值约为30Ω，小涵选择的器材有：电流表一个，0～0.6A，0～3A两个量程，电压表一个，0～3V、0～15V两个量程；电源三种，电压分别为3V、6V、15V；开关一个；滑动变阻器一个；导线若干。为了减小电表读数时的误差，要求在几次测量中，电表指针的示数要大于量程的2/3，则应选用哪种电源？电压表和电流表应选用哪个量程？要求都要说明理由。

50.（5分）在“测量标有2.5V字样小灯泡的电功率”的实验中，实验室提供的器材有电压表、电流表、开关、电压为4.5V的电源和标有“20Ω 1A”的滑动变阻器，小涵同学已连接好如图甲所示的部分实验电路。
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（1）请用笔划线代替导线将电路连接完整，要求闭合开关后，使滑片P向右端移动时小灯泡的亮度变亮。连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，且电压表的示数为0，电流表示数不为0，则出现故障的原因可能是________________；

（2）故障排除后，闭合开关，移动滑片至某一位置时，电压表示数如图乙所示为______V。接下来他改变滑片的位置，获得多组对应的电压值和电流值，绘制成如图丙所示的图像，由图像可知该灯泡的额定功率是_______W。

（3）某同学想用此实物图研究电流与电压的关系，他能不能研究?说明理由。

51.（6分）电热饮水机是生活常用电器，小涵同学从说明书上了解到饮水机有加热和保温两种功能，可由机内温控开关S0进行自动控制，并给我们提供了如下部分数据和电路图，如图所示。请解答以下问题：（不考虑温度对电阻的影响）

（1）求饮水机正常工作时，在加热状态下的总电阻是多少？

（2）傍晚用电高峰时供电电压下降，在无人取水的情况下，小涵发现，加热时间比原来增加了21/100，请算一算这种情况下的实际电压是多少？ 

（3）小涵想解决（2）问中加热时间变长的问题，她设想在原电路中再连接一个电阻R3，在（2）中的实际电压下，保证加热时间与在额定电压下加热时间相同。请你帮小涵想一想：R3应如何接入电路？并计算R3的规格。
	额定电压
	220V

	频率
	50Hz

	额定加热功率
	484W
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哈尔滨市道外区2015～2016学年度年上学期九年期末调研测试

      物理学科参考答案及评分标准
一、单项选择题：（每小题2分，共24分）
	题号
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	答案
	D
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	D


三、非选择题：（38题～53题，共46分）
36.焦耳；Q=I2Rt                                37.热传递；内     

38.用电器；并                                  39.电荷；吸引轻小物体        

40. 电磁感应  电动                             41.减弱；线圈匝数  

42. 6；5.4                                     43. 10； 10    

44. 10；2                                      45. 0.3；5～15Ω
46.（2分）                47.（2分）每图1分
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48.（5分）（1）使水和沙子在相同的时间内吸热相同（1分）；

        （2）加热的时间t；升高的温度Δt（2分）

        （3）因为水的比热容比沙子大，在吸收相同热量的情况下，同质量的水和沙子，水升高的温度少。（2分）

49.（6分）（1）只能进行一次实验，测量结果误差较大（1分）(写电路不安全也可给分)

                在电路中串联一个滑动变阻器 （1分）  
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	电压U/V
	电流I/A
	电阻R/Ω
	电阻平均值R/Ω

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


   （2）（2分）

  （3）（2分）
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50.（5分）（1）如图（1分）；小灯泡短路（1分）

    （2）2.2（1分）； 0.5（1分）

    （3）不能。想研究电流与电压的关系，需要控制电阻一定；（0.5分）而本题中，小灯泡的灯丝电阻随温度的升高而增大，没有控制电阻一定。（0.5分）

51.（6分）
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