初中部2015—2016学年上期初三
第三次阶段性考试
物理试题
（全卷共四个大题，满分80分   与化学共用120分钟）

注意事项：

1．试题的答案书写在答题卡上，不得在试卷上直接作答。
2．作答前认真阅读答题卡上的注意事项。
3．考试结束，由监考人员将试题和答题卡一并收回。
一、选择题（共8个小题，每小题只有一个选项最符合题意，每题3分，共24分）
1. 下列说法中正确的是
A. 家用电冰箱24h耗电约24度
B. 家用电视的功率约为1000W
C. 我国家庭电路的电压为220V
D. 手电筒灯泡正常工作的电流为1A
2. “梅须逊雪三分白, 雪却输梅一段香。”人们能闻到梅花香味是因为

A．分子间有间隙
B．分子间存在引力

C．分子间存在斥力
D．分子在不停地做无规则运动
3. 下列有关热和能的说法中正确的是
A. 物体放出热量，温度一定降低
B. 物体的内能增加，一定要吸收热量
C. 物体的内能越多，放出的热量一定越多
D. 晶体熔化过程中，温度不变，内能一定增加
4. 下列关于热机的说法正确的是
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A．燃料的热值越大，热机的效率越高
B．蒸汽机、汽轮机、喷气发动机都是热机
C．燃料燃烧释放的热量越多，燃料的热值越大
D．汽油机工作时，压缩冲程将内能转化为机械能
5. 某办公室内有4盏日光灯，2个开关，每个开关控制2盏灯．图中能正确反映教室这4盏灯连接情况的是
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6. 如图所示电路，电源电压为3V，当开关S闭合后，只有一盏灯泡发光且电压表的示数为3V，产生这一现象的原因可能是
A. 灯泡L1处短路
B. 灯泡L1处断路
C. 灯泡L2处短路
D. 灯泡L2处断路
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第6题图
第7题图

7. 电源电压不变，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向右移动时

 A．电压表 eq \o\ac(○,V)示数与电流表 eq \o\ac(○,A1)示数比值不变
 B．电压表 eq \o\ac(○,V)示数与电流表 eq \o\ac(○,A2)示数比值不变
 C．电流表 eq \o\ac(○,A1)示数变小，电压表 eq \o\ac(○,V)示数变小
 D．电流表 eq \o\ac(○,A2)示数变大，电压表 eq \o\ac(○,V)示数变大
8. 如图甲所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片从左到右滑动的过程中，把 eq \o\ac(○,V1)、 eq \o\ac(○,V2)、 eq \o\ac(○,A)的数据描绘在同一个U-I图像中，如图乙所示．则下列判断正确的[image: image5.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




是

A. 电源电压为12V
B. 电阻R2的最小电功率为3W
C. 滑动变阻器R1的最大阻值为9Ω
D. [image: image6.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




图乙中的图像甲是电阻R1的U-I关系图象
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第8题图甲
第8题图乙
二、填空作图题（本题共6个小题，每空1分，共12分）
9.用燃气热水器烧水，消耗的天然气体积为2m3（假设天然气完全燃烧），天然气的热值为3.0×107J/m3.天然气释放的热量为___________J；水温越高，其分子运动越_________（选填“剧烈”或“缓慢”）
10. 在四冲程柴油机的工作过程中，________冲程将内能转化成机械能．一台四冲程柴油机飞轮的转速为2400r/min，在1s内，此柴油机对外做功的次数是_________次．
11. 丝绸摩擦过的玻璃棒带有电荷，是因为玻璃棒在摩擦的过程中_______电子。若把它与不带电的验电器金属球接触，会发现验电器金属箔片张开，原因是___________________________.
12. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表的示数之比U甲:U乙=3:5，则R1:R2=__________[image: image9.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




；当开关S断开，甲、乙为电流表时，两表示数之比是I甲:I乙=___________．
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第12题图
第13题图
第14题图

13. 李芳家的电能表如图所示，她用这个电能表来测量电热水壶的功率：她断开了家中其它用电器，仅让电热水壶工作，6min内电能表的转盘转了150r，则电热水壶消耗的电能是________kW•h，电功率是_______W
14. 在江津中学运动会开幕式上，使用了无人机进行拍摄。闭合无人机的开关，指示灯亮起，在工作人员的控制下，旋桨飞速转动，无人机腾空而起。无人机与传统摄像机相比，无人机可以根据拍摄的需要，在空中自由调整高度和角度，取得最佳的拍摄角度。
请参照示例写出上文所涉及的物理信息和对应的物理知识(不得与示例重复)。

示例:物理信息:闭合电源开关，指示灯亮起。

物理知识:开关和指示灯串联。
作答:物理现象:______________________________________；

物理知识:_______________________________________；
三、实验与探究题（本题共3个小题，第15题6分，第16小题8分，第17小题8分，共22分）
15. 在探究“并联电路的电压规律”实验中，小明使用了两相同的灯泡:

[image: image13.emf]
[image: image14.emf] 
[image: image15.emf]
图甲
图乙
图丙
第15题图
 (1)在连接电路时，开关应该________。图甲是小明已经完成部分的电路，请用笔代替导线在图中增加一条导线，使得电压表测量L2两端的电压.
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2)图乙所示的电路图中，用电压表接在ab两点之间时，闭合开关，电压表的示数如图丙所示，电压表的读数为_____V.

(3)依次将电压表接入到电路中的ab、cd、ef两点之间，小明发现电压表示数相等。由此他得到结论:并联电路中，各支路两端的电压相等。此结论_______(选填“科学[image: image17.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




”或“不科学”)，接下来应该进行的操作是_______.
A. 更换不同规格的灯泡，再次实验.
B. 将L1、L2的位置交换，再次探究.
C. 保持电源、灯泡不变，多测量几次电路中三处的电压.
(4)小明发现家里客厅的灯L1比卧室的灯L2亮，两灯对应的电压U1和U2的大小关系是U1_______U2(选填“>”、“=”或“<”).
16. 在用“伏安法”测量定值电阻Rx阻值的实验中:
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图甲
图乙
第16题图
(1)实验原理是__________.
(2)图甲所示，在闭合开关之前，滑动变阻器的滑片应该滑动到最_____(选填 “左”或“右”).滑动变阻器在实验中的作用是:_____________________、______________________________。
(3)实验中，改变滑片的位置，将实验数据记录在下表中.其中第_____次实验的数据明显有误，导致该错误可能的原因是__________________.
	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电压U/V
	0.5
	1
	1.5
	2
	2.5

	电流I/A
	0.05
	0.1
	0.15
	1
	0.25

	电阻Rx/Ω
	
	
	
	
	


(4)本实验中，多次测量的目的是__________
A. 探究物理规律
B. 求平均值，减小误差

(5)实验中电压表损坏，实验桌上还有另外一个电流表和一个阻值为R0的定值电阻。小丽同学重新设计了如图乙所示的电路.若某次测量中，电流表 eq \o\ac(○,A1)示数为I1，电流表 eq \o\ac(○,A2)示数为I2,那么未知电阻Rx=____________.
17. 在“测量小灯泡的电功率”实验中，鹏鹏同学选择了一个铭牌为“4V  2W”的小灯泡进行测量，电源电压为6V，实验装置如图甲所示。
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图甲
图乙
图丙
第17题图
(1)实验室有如下四种滑动变阻器可以选择，应选用_________
A. 20Ω  0.2A   [image: image23.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




  B. 2Ω  1[image: image24.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




A    C. 20Ω  1A

D. 2000Ω  1A
(2)请以笔画线代替导线[image: image25.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




，在图甲中完成电路连接． 
(3)实际连接电路时，如果鹏鹏[image: image26.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




不小心把电流表与电压表的位置接反了，闭合开关后会造成__________
A．电流表烧坏   B．灯泡烧坏    C．电压表烧坏    D．灯泡不亮
(4)改正电压表和电流表位置后，闭合开关，发现电流表的表盘如图乙所示，可能原因是____[image: image27.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




___________________________.
(5)正确连接电路后，闭合开关，发现小灯泡亮了一次[image: image28.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




后随即熄灭，造成这种现象的原因可能是_________________________________________。
(6)实验数据记录如下表:
	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	电压U/V
	4.5
	4
	3.5
	3
	2.5
	2
	1.5
	1

	电流I/A
	0.56
	0.55
	0.51
	0.48
	0.42
	0.34
	0.27
	0.18

	发光情况
	最明亮
	明亮
	亮
	较亮
	较暗
	微光
	熄灭
	熄灭


从表中可以看出，灯泡在4V电压下的实际功率是______W. 分析表中数据可知，导致家里的灯泡时亮时暗的原因可能是________________________。将小灯泡的U-I图像绘制出来，发现图像不是一条直线，如图丙所示，形成的原因是:______________________________
四、论述与计算题（本题共3个小题，第18题6分，第19题8分，第20题8分，共22分，解答应写出必要的文字说明、步骤和公式，只写出最后结果的不能给分）
18. 将一个标有“6V 3W”的小灯泡与电阻R串联，接入9V的电路中，如图所示，求：
(1)灯泡正常发光时的电流.
(2)灯泡恰好正常发光，计算电阻R在1s内产生的热量.
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第18题图
19. 用如图甲所示的电热水壶，其额定电压为220V，额定电流为4.4A，热水壶的内部电路如图乙所示。该热水壶把1L水从20℃加热到100℃所需的时间为[image: image30.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




500s。 (c水=4.2×103 J/(kg·℃).求：
(1)加热过程水吸收的热量. 
(2)加热过程电阻丝产生的热量.
(3)若电阻丝的电阻保持不变，当该热水壶的实际功率为800W时，计算实际电压.
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第19题图甲
第19题图乙x_k_b_1
20. 教室里的饮水机有加热和保温两个工作档位，其内部电路如图甲所示。其中S2为温控开关，当水温较低时，自动闭合，使得饮水机开始加热[image: image33.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




；水温较高时，S2断开，R1、R2同时工作，起到保温效果。如果饮水机不断电，其正常工作规律和功率如图乙所示。
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第20题图甲
第20题图乙
(1)计算R1的电阻
(2)计算R2的电阻
(3)同学们经常会把饮水机开一个夜晚，从恰好开始加热的时候计时，一个夜晚的时间为8h，计算此饮水机开一晚消耗的电能。
江津中学初中部2015—2016学年上期初三
第三次阶段性考试
物理参考答案

一、选择题

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	答案
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	A
	B


二、填空题

9.  6×107J、剧烈。
10. 做功、20。
11. 失去、同种电荷相互排斥。
12. 2:3、5:2。
13. 0.1kW·h、1000W。
14. 略
三、实验题

15.
(1)断开、略；
(2)2.8V；
(3)不科学、A;
(4)=。
16.
(1) 
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(2)左、保护电路、改变Rx两端的电压；
(3)4、电流表读的是大量程的示数
(4)B；
(5[image: image37.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




) 
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17.
(1)C；
(2)略；
(3)D；
(4)电流表的正负接线柱接反了；
(5)闭合开关前，滑动变阻器的滑片没有滑到阻值最大处；


(6)2.2W、实际电压时高时低、灯泡的电阻受温度影响。
四、计算题

18. (1)0.5A；(2)1.5J。
19. (1)3.36×105 J；(2)4.84×105 J；(3)200V。
20. (1)110Ω；(2) 330Ω；(3)1.54 kW·h。
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