丹阳市第三中学九年级物理学科单元练习

命题人：邱余美    审题人：林新忠             

一、选择题（每小题2分，共30分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确）

1．下列简单机械中，属于省力杠杆的是
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A．筷子          B．理发剪       C．羊角锤           D．钓鱼竿
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2．如图所示，杠杆处于平衡状态，下列操作中能让杠杆继续保持平衡的是

A．将左右两边的钩码均向外移动一格

B．在左右两边钩码的下方各加一个钩码，位置保持不变

C．将左右两边的钩码各去掉一个，位置保持不变

[image: image9]D．将左边的钩码向里移动一格，同时将右边钩码去掉一个并保持位置不变
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3．图中利用了动滑轮的是

                                                                    第4题图

4．如图所示,小虎同学用滑轮组匀速提起重600N的物体。如果不计摩擦力、动滑轮重力和绳子重力，则小虎同学对绳子的拉力应为

A．600N         B．400N         C．300N         D．200N

5．学校升国旗的旗杆顶上有一个滑轮，升旗时往下拉动绳子，国旗就会上升。对此滑轮的说法，正确的是
A.这是一个动滑轮，可省力         B.这是一个定滑轮，可省力

C.这是一个动滑轮，可改变力的方向 D.这是一个定滑轮，可改变力的方向

6．粗糙水平地面上有一个重为100N的物体，用20N的水平拉力使其在10s内匀速前进了10m，在此过程中

A．重力做功的功率为100W


B．支持力做功的功率为100W

C．拉力做功的功率为200W


D．拉力做功的功率为20W

7．关于功率和机械效率，下列说法正确的是

A．功率大的机械，机械效率一定高        B．做功多的机械，机械效率一定高

C．机器的功率越大，做的功就越多        D．机器的功率越大，做的功就越快

8.一只皮球从高处落下，碰地后发生形变，又反跳起来，则下列各阶段中皮球的弹性势能转化为动能的是

A.从高处下落到刚碰地面           B.从碰到地面到皮球形变最大

C.皮球形变最大到离开地面         D.从皮球离开地面到最高点
9．李玲玲同学用水桶从水井中提水做清洁，她在把水从井底提上来的过程中，下列关于做功的说法中正确的是

A．对桶所做的功是有用功
B．对水所做的功是额外功

C．对水所做的功是有用功
D．对水所做的功是总功

10．我国自行研制的神州7号卫星已于2008年9月25号晚21：07顺利发射成功，请问火箭在发射起飞的过程中，神州7号卫星的动能和势能怎么变化

  A.动能增加，势能减小


B.动能不变，势能增加

  C.动能增加，势能也增加        D.动能增加，势能不变

11．小梁同学从一楼走上10m高的四楼教室，请估计他克服重力所做的功为

A．500J   B．500／s，小华做的功
是       J，功率是        W．
8．小明沿水平方向用力推静止在水平地面上的桌子，但没有推动，此时他对桌子的推
力      桌子所受到的阻力（填“大于”、“小于”或“等于”），此过程中小明     （填“有”或“没有”）做功。
9．如图所示，用平行于斜面、大小为1.25N的拉力F，将重为1.8N的物体从斜面底端匀速拉至顶端，则有用功是        J，机械效率是          ．
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[image: image13.bmp]10．如图所示，物重G＝550牛，滑轮重为10牛.当物体G匀速上升时，则挂钩B承受拉力为_______牛，挂钩A承受_______牛的拉力，拉力F为_______牛，若绳子自由端向上拉过0.5米，则物体向上移动________米。

11．如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，
在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则
力F的大小是_______________，保持F的方向不变，将
杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将_____
________（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。 

三、作图题（每题2分，共6分）

1．如图所示的钢丝钳，其中A是剪钢丝处，B为手的用力点，O为转动轴（支点），右图为单侧钳柄及相连部分示意图．请在图中画出钢丝钳剪钢丝时的动力臂L1和阻力F2.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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2．通过图滑轮组向上提升重物，请画出最省力的绕绳方法。
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3.如图1所示的弯曲杠杆A端吊一个重物G，要想在B端加一最小的力F，使AO(O为支点)保持水平平衡，试画出此力的方向和力臂。
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四、实验题：（共16分）

1．在探究杠杆平衡条件的实验中：

（1）小明发现杠杆右端低左端高，要使它在水平位置平衡，应将杠杆右端的平衡螺母向________调节。小明调节杠杆在水平位置平衡的主要目的是_____________________。

（2）如图甲所示，在杠杆左边A处挂四个相同钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在杠杆右边B处挂同样钩码____________个。

（3）如图乙所示，用弹簧测力计在C处竖直向上拉，当弹簧测力计逐渐向右倾斜时，使杠杆仍然在水平位置平衡，则弹簧测力计的示数将______________（变大／变小／不变），其原因是__________________________。

2．学校新购了一箱物理器材，小云同学将它从一楼搬到三楼，小彬同学想测定小云搬运器材过程中对箱子做功的功率.

【实验器材】________、________、________；

【实验步骤】  小彬同学设计的测量步骤如下，其中多余的是（    ）（2分）
      

A.测出箱子的质量ｍ                       B.测出楼梯的总长度L
C.测出一楼到三楼的竖直高度h              D.测出小云上楼所用的时间t
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3．如图是研究动能大小于哪些因素有关的实验。（图中甲为钢球，乙为铜球）

    (1)实验中你是通过观察​​​​​​​​​​​​​​​​​____________

___________可以知道动能的大小;

    (2)实验中将甲乙两球放在同一高度的

 目的是为了​​​​___________________；

    (3)若选图b和图c进行研究，则是探究

_____________________________；

 4．用如图所示实验装置测量动滑轮的机械效率。

（1）实验时，应竖直向上      拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下的物体A缓慢上升。

（2）将滑轮拉至图中虚线位置的过程中，测力计的示数F为       N，物体A重G为3.6N，物体A上升高度h为0.1m，测力计移动距离s为0.2m，则动滑轮的机械效率为          。

五、计算题（共22分）
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1. （6分）用20N的水平拉力使重30N的物体在水平地面上做匀速直线运动，通过的路程为15 m，求（1）物体受到的摩擦力为多少？（2）重力对物体做功为多少？（3）拉力对物体做功为多少？
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2．（8分）用图所示的滑轮组提升重物，已知物体重为200N，人用125N的拉力向下拉动绳子，5s内可使物体匀速上升2m求：

  （1）拉力所做的功和拉力的功率；

  （2）滑轮组的机械效率．

（3）动滑轮的重
3．(8分)随着城市建设进程的加快，出现了许多高层建筑，电梯是高层建筑的重要组成部分．某电梯公寓的电梯某次在竖直向上运行的过程中，速度随时间变化的情况如图所示，忽略电梯受到的空气阻力和摩擦阻力，向上运行的动力只有竖直向上的电动机拉力，电梯箱和乘客的总质量为600 kg，g取10N／kg．求：

    (1)电梯在匀速运动阶段上升的高度h1是多少?拉力F1做了多少功?

    (2)电梯在加速阶段的平均速度等于该阶段速度的最大值和最小值的平均值．已知在

      加速阶段，电动机的拉力F2做了11520 J的功，求加速阶段电动机拉力F2的大小?

(3)电梯开始向上运动后经过64 s，电动机的拉力的平均功率是多少?
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丹阳市第三中学九年级物理学科单元练习答卷
命题人：邱余美    审题人：林新忠  
一、选择题（每小题2分，共30分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题（每空1分，共26分）

1.______、_______      2. ______、_______      3.________、_________

4.______、_______      5. ______、________、_________

6.                            、_______      7. ______、_______、_______       8.______、_______      9. ______、_______     10.________、_________

________、_________     11. ______、_______

三、作图题（每题2分，共6分）
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1．                            2.                    3.
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四、实验题：（共16分）

1．（1）           、                                                
（2）                       （3）________、                          
2．              、              、                     （     ）（ 2分）
3．(1)                        (2)                                  
(3)                                                  
4．(1)                 (2)                      、                        
五、计算题（共22分）

1. （6分） （1）物体受到的摩擦力为多少？
（2）重力对物体做功为多少？
（3）拉力对物体做功为多少？

2．（8分）  （1）拉力所做的功和拉力的功率；

（2）滑轮组的机械效率．

（3）动滑轮的重
3．(8分)(1)电梯在匀速运动阶段上升的高度h1是多少?拉力F1做了多少功?

    (2)求加速阶段电动机拉力F2的大小?

(3)电梯开始向上运动后经过64 s，电动机的拉力的平均功率是多少?

参考答案

一、选择题

1．C        2．D       3．C      4．C       5．D       6．D  7．D  8．C
9．C        10．C     11．C     12．B       13．D      14．D    15．A
二、填空题

1．省力   费力

2．功   功率
3．不变   增大
4．90    省力

5．等于   2   省

6．这台机器每秒做功5000J     1.8×107
7．0.5    500    50

8．等于    没有

9．0.36    72%

10．550   280   280   0.25

11．30    不变

三、作图题（略）

四、实验题

1．（1）左    消除杠杆自重对实验结果的影响

（2）三     （3）变大    F的力臂变小了

2．体重计  皮卷尺  秒表  B
3．（1）纸盒被撞出去的距离

  （2）到达水平面时具有相同的速度

  （3）质量一定时，动能与速度的关系
4．（1）匀速   （2）2.4     （3）75%

五、计算题

1．（1）20N     （2）0J    （3）300J
2．（1）500J  100W 

（2）400J  80%
（3）50N
3．（1）48m      2.88×105 J

  （2）7200N 
（3）4680W 
·
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