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踏实认真， 精心作答，一定会让自己满意！试卷满分l00分。考试时间60分钟。
第I卷

一、 单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意）
1、如图所示的实验现象中，能说明分子间有引力的是A
[image: image3.png]



甲                   乙                     丙                  丁
A．图甲中，两表面光滑的铅块紧压后能粘在一起
B．图乙中，两塑料吸盘间空气被挤掉后能吊起重物
C．图丙中，带电体能吸引轻小物体[image: image4.png]e





D．图丁中，打开醋瓶盖能嗅到醋味
2、图7中符合家庭用电安全要求的是D
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3、如图所示，下列对热学知识进行的归纳总结中，正确的是
A


[image: image9]
4、 把一只标有“220 V  40 W”的灯泡与一只标有“220 V  60 W”的灯泡串联，接在电源电压恒定为440 V的电路中，结果将 C
A．两灯都完好，且都正常发光         
B．两灯都完好，但只有40W的灯正常发光

C．40 W 的灯将烧坏，60 W 的灯完好         
D．40 W 的灯完好，60 W 的灯将烧坏

5、下列说法中正确的是B
A． 物体吸收热量，温度一定升高

B． 物体温度升高，内能一定增加

C． 物体内能增加，一定是从外界吸收热量

D． 物体内能增加，温度一定升高
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6、“庆教师节文艺会演”时，物理组的老师给大家表演了一个“不怕电”的节目。首先姚老师将一标有“PZ220-100”的灯泡接到两导线头M、N之间，灯泡正常发光。随后将灯泡取下，姚老师站到干燥的木凳上后，左右手分别抓住M、N两导线头（如图）。刘老师用测电笔分别测试M、N及姚老师的皮肤，发现测电笔的氖管都发光，而姚老师却谈笑自如。对以上现象的解释，你认为正确的是（   ）应选C。
A．姚老师有特异功能，确实不怕电

B．姚老师的双手戴着绝缘手套

C．在人、灯替换之时，申老师将零线断开了

D．在人、灯替换之时，申老师将火线断开了
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8、如图所示，电流表示数为I，电压表示数为U，R1、R2为已知阻值电阻，则下面关系式中不正确的是（     ）    B
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9、如图所示，A、B是两个用细线悬挂着的物体，A的质量远大于B的质量，关于它们的带电情况不可能是（      ）C
A、A物体带电，B物体不带电


B、B物体带电，A物体不带电

C、A、B都带电，且带的是同种电荷
    D、A、B都带电，且带的是异种电荷
[image: image62.jpg]


10、用电阻丝加热某种物质，得到如图所示的熔化图像。电阻[image: image16.png]e




丝的发热的功率为P，放出的热量有50%被该物质吸收，该物质的质量为m，则这种物质比热容的大小为（假设这种物质固态和液体的比热容相同）（    ）A


A．小于
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C．等于
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二、多项选择题（本大题共3小题，每小题3分，共9分。每小题给出的四个选项中，有一个或几个符合题意，全部选对的得3分，选对但不全的得1分，不选或选错的得0分）

11、[image: image63.jpg]


如图所示电路中，电源电压恒定，Rl为定值电阻，R2为滑动变阻器．闭合开关S后，滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中  AC
A．电流表A的示数变小，电压表V2的示数与电流表A的示数之比变大

B．电流表A的示数变小，[image: image21.png]e




电压表V2的示数变化量与电流表A的示数变化量之比的绝对值变大
C．电压表V1的示数变小，电路消耗的总功率变小

D．电压表V2的示数变小，电路消耗的总功率变小

12、小灯泡L的额定电压为3V，它的I﹣U图象如图甲所示，把小灯泡接入如图乙所示的电路中，先将滑动变阻器的滑片P移至B端，闭合开关S，电压表示数为1.5V；再将滑片P向左移动直到电压表示数为3V．已知电源电压恒定，滑动变阻器的铭牌上标有“10Ω  2A”．下列说法中正确的是（　　）ABC

[image: image22.png]



	　
	A．
	电源电压为4.5V

	　
	B．
	小灯泡的额定功率为1.5W

	　
	C．
	小灯泡正常发[image: image23.png]e




光时，滑动变阻器接入电路的阻值为3Ω

	　
	D．
	小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率为2.5W


13、如图是一种调温[image: image24.png]e




型电热毯的电路示意图，R1和R2是两根相同的电热丝．图中虚线框内是“三刀四档”滑[image: image25.png]e




动式调温开关，“三刀”（即AB、CD、EF三个滑片）只能同时并排向左或向右滑动，使开关处于“1”、“2”、“3”、“4”档中的某一档位上．当开关处于“4”档时，电热毯不发热；当开关处于其他三档中的某一档位时，电热毯的最小发热功率为30W．（　　）

[image: image26.png]



	　
	A．
	电热毯以最小发热功率工作时，流过电路中的电流为1.4A

	　
	B．
	开关分别处于“1”档时，电热毯的发热功率为120W

	　
	C．
	开关分别处于“2”档时，电热毯的发热功率为60W

	　
	D．
	开关分别处于“3”档时，电热毯工作30min产生的热量是5.4×104Kw·h


【答案】BC

第Ⅱ卷
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三、填空题（本[image: image27.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




大题共6小题，每小题4分，共24分）

14、三脚插头中与用电器金属外壳连接的那个插脚比另两个插脚要稍长，如图所示。这样设计是为了                                                           . 近年来有许多重大火灾都是因线路故障造成的.线路故障的一个原因是线路连接处接触不良.当线路连接处接触不良时，与连接完好相比该处的阻值将增大，在该处消耗的电功率将               (选填“减小”或“增大”或“不变”)。
地线插入插座时外壳先接地线，拔出插座时外壳后脱离地线．  增大   
[image: image65.jpg]


15、如图所示是家庭电子式电能表的表盘，其示数是    [image: image28.png]e




Kw·h。表盘上标有"3200 imp/kw·h"表示每消耗1 kw·h的电能，指示灯闪烁320[image: image29.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




0次。若家庭电路中只有一台电热水器在工作且该电能表的指示灯在4 min内闪烁320次。则该热水器的实际功率是     W. 318.6   1500
16、一台电视机出了故障，经检查是一只阻值为2 kΩ的定值电阻被烧坏，通过分析电路知道这个定值电阻的工作电压为30 V。现手头只有如图所示的4只标有铭牌的定[image: image30.png]e




值电阻。我们可将电阻____[image: image31.png]e




_____________（选填序号）采用_________联（选填“串”或“并”）的连接方法替换那只被烧坏的电阻。（3）、（4）串

[image: image66.png]
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17、一段粗细均匀的电阻丝电阻值为16Ω，将它围成一个封闭的圆圈，如图

所示，则A、B两点间的电阻为__________Ω。为探究串联电路电压规律，小敏将该段电阻丝分成长度不等的两段，设计了如图所示的电路，她先将S掷1，测R1两端电压，之后再将S掷2，她不能测出R2两端电压，因为______________________________________________________________。

3、电压表正负接线柱接反
18、如图所示的电路中，灯泡L1、L2分别标有“6 V[image: image32.png]e




  3.6 W”和“12 V  6 W”的字样（不考虑温度对灯[image: image33.png]LB EIPR). FRASERERTF -RTERERL F—RTETLEE, WFBFEERER
TREA. s ZBETF, BRERSKTIA -




19、人们利用发电机把天然存在的各种形式的能转化为电能．为了合理地利用这些能源，发电站要修建在靠近这些天然资源的地方，但是用电的地方往往很远，因此需要输送线路把电能输送到远方.为了将甲地的电能输送到乙地，在甲、乙两地间架设了两根等长的输电线，两根输电线的总长度为LKm，且每米输电线的电阻为rΩ．已知位于甲地的两根输电线间的电压为UMV，输送电能的功率为PKW，则通过输电线的电流I等于__________.该输电线路输送电能的效率η为______________.
[image: image34.png]



四、综合题（本大题共6小题，共37分。解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位）要求计算题写出已知，求，解，答话。
20、（6分）某电热水壶及铭牌如图所示，装入一满壶20℃的凉水，通电正常工作6分钟即被烧开至100℃．已知水的比热容c=4.2×103J/（kg•℃） 求：（1）该过程中水吸收的热量。（2）电热水壶的效率。
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（1）∵ρ= m /V   ∴m=ρV=1.0×103 kg/m3×1.5×10-3m3=1.5kg
水吸收的热量：Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×（100℃-20℃）=5.04×105J．
（2）∵电热水壶正常工作，∴水壶的功率P=P额=1500W，又∵P=W/t
∴6min内消耗的电[image: image36.png]e




能：W=Pt=1500W×6×60s=5.4×105J．
[image: image37.png]



21、（4分）如图甲是家用插线板在乙图画出插线板内部开关和两插座的连线，并接入家庭电路，要求：①插线板上的开关可同时控制两插座的通、断②开关接通时两插座都能提供220V电压．
[image: image38.png]
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22、（10分）某实验小组的同学用如图所示的器材测量小灯泡的电功率。已知待测小灯泡额定电压为3.8 V，小灯泡的额定功率估计在1.2 W左右。要求：（1）用笔画出导线完成电路的连接，要求滑片向右移灯变亮。（2）在虚线框中画出相应的电路图。（3）设计出实验记录表格。

[image: image68.png]
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（4）小明在测一个额定电压为U0的小灯泡的额定电功率实验中，发现没有电压表，他又找到一个已知电阻R0、若干开关和导线。请你帮助他设计出实验电路图（不重复组装电路），写出实验步骤和需要测量的物理量，并用已知量和测量量表示出小灯泡额定功率的表达式。

（1）图略。2分。错一处扣一分，扣完为止。

（2）图略。1分。错一处扣一分，扣完为止。

（3）2分。错一处扣一分，扣完为止。

	实验序号
	电压U/V
	电流I/A
	电功率P/W
	小灯泡的亮度

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


（4）如图，1分
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实验步骤：

①按照电路图连接实验电路，所有开关断开，将滑动变阻器阻值调到最大。（1分）

②闭合开关S、S1，调节滑动变阻器的滑片，直到电流表的示数为
[image: image42.wmf]0

0

R

U

（1分）

③保持开关S闭合和滑动变阻器的滑片位置不动，闭合开关S2后断开开关S1，记下电流表的示数I（1分）

（3）表达式 
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（1分）
23、[image: image73.png]


（8分）在如图电路中，电源电压恒为8V，滑动变阻器R2的最大阻值为60Ω．电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～15V．求：（注：求解时画出相应的等效电路图）

⑴只闭合开关S1时，电流表示数为0.2A．则R1=?

⑵只闭合开关S2时，电压表示数为3.8V，此时小灯泡L正[image: image44.png]e




常发光．则小灯泡L的额定功率PL额=?

⑶开关Sl、S2、S3都闭合时，为保证各电路元件安全使用，则滑[image: image45.png]e




动变阻器R2的可调范围和电流表相应的变化范围分别是多少?（结果若不能除尽请保留两位小数）
一个等效电路图1分， 
（1）只闭合开关S​1时，等效电路图如图所示

[image: image74.png]("
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 EMBED Equation.3  
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（2）只闭合开关S​2时，等效电路图如图所示

 EMBED Equation.3  
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 EMBED Equation.3  
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（W）（1分）

（3）开关S​1、S​2、S3时，等效电路图如图所示
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滑动变阻器的可调范围是20Ω~60Ω  （1分）

当滑动变阻器取最大值R​2大=60Ω时，电流表示数最小
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说明：滑动变阻器的可调范围与电流表的变化范围不写扣1分，不对应的扣1分．
24、（4分）小红与小明分别用如图所示的装置探究电流一定时，电流产生的热量与电阻的关系，他们分别将两段阻值不同[image: image52.png]e




的电阻丝（R1＜R2）密封在完全相同的烧瓶中，并通过短玻璃管与气球相连．（设他们所用的各种器材性能相同）

[image: image53.png]



（1）在这个实验中，电流产生热量的多少是通过　            　体现出来的．

（2）他们同时开始进行实验，在a、b两个气球中，鼓起来最快的是　     　．

（3）小红和小明的实验方案[image: image54.png]e




中有一个是错误的，我认为　      　的方案是错误的．理由是　     　
(1)气球鼓起的程度（2）b(3)小明、小明方案中，没有控制电流一定
25、（5分）将电阻R1和R2串联后接在一个电压恒定的电源两端．若其中R1的电阻值不随温度的变化而变化，而R2的电阻值随温度升高而增大，随温度的下降而减小。已知R1 >R2，则对R2加热时，请你利用字[image: image55.png]BRSHHEE R ORHEHEUER. BEIRTRENESERIRE.
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答图3
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D．水蒸汽轮机利用机械能转化成内能来工作





C．海边昼夜温差小是因为水的比热容小





B．空气推动塞子时内能增加





A．下滑时通过做功增加了物体内能











按这样的电路图


连接插座和电灯
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允许最大电流6A的插座连接多个用电器
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这样用试电


笔接触火线
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电冰箱用这样


的插座和插头
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