潍坊地区2014—2015学年度第一学期期末学业质量评估

九年级物理试题
                            2015.1

注意事项：

1．试题分第Ⅰ、Ⅱ两卷，I卷是选择题，Ⅱ卷是非选择题，满分100分．考试时间90分钟．
2．答卷前务必将试题密封线内及答题卡上面的项目填涂清楚，所有答案都必须涂、写在答题卡相应位置，答在本试卷上一律无效．
第Ⅰ卷(选择题  共50分)

一、单项选择题（本题共9小题，共18分．每个小题给出的四个选项中，只有一个是正确的，选对的每小题得2分．多选、漏选、错选均不得分，选出答案后，用2B铅笔将答题卡上对应的答案标号涂黑）
1．下列关于温度、内能、热量和做功的说法中正确的是（   ）
A．物体吸热，温度一定升高           B．物体内能增大，一定是外界对物体做功
C．某一铁块，温度降低，内能减小     D．物体放热，温度一定下降
2．如图是甲、乙两个相同质量的物体吸热后温度升高的情况，图中横坐标是物体温度的变化，纵坐标是物体吸收的热量．关于甲乙两种物质的比热容的大小下列判断正确的是（   ）

[image: image24]A．c甲＞c乙
B．c甲＜c乙
C．c甲＝c乙
D．无法判断
[image: image25.png]L]




3．如图所示电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向右移动时，电表的示数变化情况是

A．电流表示数增大，电压表示数增大
B．电流表示数减小，电压表示数增大
C．电流表示数不变，电压表示数不变
D．电流表示数减小，电压表示数不变
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4．如图是汽车、摩托车油量表（实际上就是电流表）原理示意图，R′是定值电阻，R是滑动变阻器，则
A．向油箱里加油时，电流表示数变大
B．燃油消耗下降时，电流表示数变大
C．燃油全部耗尽时，电流表将被烧坏
D．油箱加油过满时，电流表将被烧坏
[image: image27.wmf] 

 

5．如图所示，若开关S闭合后，灯L1、L2均不亮，小华同学利用一根导线去查找电路故障，当她将导线连接在灯L1两端时，两灯均不亮，将导线连接在灯L2两端时，灯L1亮而灯L2不亮．由此可判断
A．灯L1短路
B．灯L2短路
C．灯L1断路
D．灯L2断路
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6．如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断．某同学用试电笔测试灯头的两根电线C、D，发现这两处都能使试电笔的氖管发光，再用试电笔测试火线上的A和零线上的B时，氖管在测试火线上的A时能发光，在测试零线上的B时不能发光．那么可以判定故障是（    ）
A．火线和零线短路
B．电灯L短路
C．电线BD段某处断路
D．电线AC段某处断路
7．如图所示的四幅图中能说明发电机工作原理的是
[image: image29.jpg]



A              B                   C                D
8．实验室有一个旧的直流电源，其输出端的符号模糊不清，无法分辨正负极．小明设计了下面的判断电源两极的方法．在桌面上放一个小磁针，在磁针东面放一个螺线管，如图所示．闭合开关后，磁针指南的一端向东偏转．下述判断正确的是　　
[image: image30.png]


A．电源A端是正极，在电源外部电流由A流向B
B．电源A端是正极，在电源外部电流由B流向A

C．电源B端是正极，在电源外部电流由A流向B
D．电源B端是正极，在电源外部电流由B流向A
[image: image31.jpg]
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9．如图所示，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片P从a端向b端滑动过程中，会出现的现象是
A．电流表示数变小，弹簧长度变短
B．电流表示数变小，弹簧长度变长
C．电流表示数变大，弹簧长度变长
D．电流表示数变大，弹簧长度变短
二、多项选择题（本题共8小题，共32分．每个小题给出的四个选项中，至少有两个是正确的，选对的每小题得4分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分．选出答案后，用2B铅笔将答题卡上对应的答案标号涂黑）
10．某同学在探究“导体上的电流跟导体两端电压之间的关系”时，发现通过导体a、b的电流随电压变化的情况如图所示，则下列结论与图象相符的是
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A．电阻一定时，电流随着电压的增大而减小
B．电压相同时，阻值大的导体通过的电流小
C．两导体并联接在电路中，a消耗的功率大
D．两导体的阻值关系是Ra＞Rb 

11.在学习了内能及能量的转化和守恒后，同学们在一起梳理知识时交流了以下想法，你认为其中正确的是

A．做功可以改变物体的内能 

B．热传递改变物体内能是不同形式的能量的互相转化 

C．在一定条件下各种形式的能量可以相互转化 

D．能量在转移和转化的过程中总会有损耗，但能量的总量保持不变
12．小杰在进行电工实验时，发现电烙铁在使用时处于高温状态，断开电源再使用时又需较长时间加热．他想设计一个使用时处于高温状态，待用时处于保温状态的电路．下列电路图中符合要求的是（图中R为电烙铁的电热丝）（    ）
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A                  B                  C                 D
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13．如图所示电路，电源电压恒为6伏，L1标有“6V 7.2W”，L2标有“6V 3.6W”，忽略温度对灯丝电阻的影响，下列说法正确的是（    ）

A．只闭合S1、S3，L1不发光，L2发光
B．只闭合S2、S3，电流表读数为0.6A
C．只闭合S1、S2，电路总电阻为15Ω
D．只闭合S3，电路消耗的总功率为2.4W
14.当电路中有电时，下列各图中，正常情况下会发生触电事故的(请同学们千万不要尝试做本实验)是
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A                  B                   C                 D
15．在安装直流电动机模型的实验中，小杰同学安装了一台如图所示的直流电动机模型。安装完毕，闭合开关后，线圈顺时针方向转动，则能使线圈逆时针方向转动的做法是
[image: image35.bmp]A．减小一节电池
B．把磁铁的两极对调
C．增加一节电池
D．把电源两极对调
16．有两个小灯泡L1和L2上都标有“6V”字样，考虑温度对灯丝电阻的影响，加在小灯泡两端的电压随电流变化关系如图所示．若把L1和L2接在电源电压为6V的电路中工作，则下列说法正确的是（   ）

[image: image36.wmf]A．小灯泡L1的电阻在某一时刻可能是20Ω

B．小灯泡L2在某一时刻的实际功率可能是0.4W

C．两灯串联时电路的总功率是0.6W

D．两灯并联时电路的总功率是3.6W

17．如图所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变。定值电阻R1的阻值为100Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω。当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由b端移到a端的过程中，下列说法中正确的是
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A．电压表的示数和电流表的示数都变小

B．电流表和电压表的示数都变大

C．电流表的示数变化范围为0～0.06A

D．电压表的示数变化范围为4V～6V

第II卷(非选择题  共50分)

说明：第II卷共4页，用钢笔或圆珠笔书写，作图必须用铅笔．

三、实验题（本大题共5小题，共26分）

18．（6分）某小组的同学做“比较不同物质的吸热能力”的实验，他们使用了如图所示的装置．
[image: image38.png]


（1）在设计实验方案时，需要确定以下控制的变量，你认为其中多余的是（   ）

A．采用完全相同的加热方式
B．酒精灯里所加酒精量相同
C．取相同质量的水和另一种液体
D．盛放水和另一种液体的容器相同
（2）加热到一定时刻，水开始沸腾，此时的温度如图丙所示，则水的沸点是___________，这表明实验时的大气压强__________（选填“大于”、“小于”或“等于”）一个标准大气压．
（3）而另一种液体相应时刻并没有沸腾，但是温度计的示数比水温要高的多．请你就此现象进行分析，本实验的初步结论为：不同物质的吸热能力__________选填“相同”或“不同”）．你认为是__________的比热容更大些。
19．（6分）下图是“伏安法测电阻”的实验电路图。
（1）在图中的圆圈内填入电流表、电压表的符号。
（2）某同学规范操作，正确测量，测得3组实验数据分别是：U1 ＝2.4V，I1 ＝0.20A；U2 ＝4.5V，I2 ＝0.38A；U3 ＝6.0V，I3＝0.50A。请你设计一个表格，并把这些数据正确填写在你设计的表格内。

[image: image5]
（3）根据表格中数据，请你算出待测电阻Rx ≈__________Ω（保留一位小数）
[image: image39.png]


20．（4分）老师在课堂上演示了电磁感应实验后，小杨同学有了新的想法：如果线圈不动，磁体相对于线圈运动是否也会产生电流？于是他找来线圈、条形磁铁、灵敏电流计和一些导线开始探究．当他把条形磁铁插入线圈的瞬间，电流表指针发生了偏转（如图所示），实验成功了!小杨又想：在这个实验中，感应电流的大小与哪些因素有关呢？请你针对小杨的问题提出一个猜想，并设计实验验证你的猜想．

（1）针对问题提出猜想：
（2）主要的实验步骤：
（3）分析论证：

21．（4分）如图是刘明和李强做“探究并联电路的电流规律”的实验时未连好的电路，现要求灯L1和灯L2并联，且电流表测灯L2中的电流。
（1）请你用笔画线表示导线，帮他们完成电路连接，以符合要求。
（2）按要求正确连接好电路，闭合开关，电流表的示数如图2甲所示，则灯L2中电流为_________A。
（3）在这个电路中，用电流表测干路中的电流时，电流表的示数如图2乙所示，则灯L1中的电流为_______A。

[image: image6]
22．（6分）王倩同学做测定“小灯泡的电功率”实验时，所用器材有电压为6V的电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线。如图是王倩没有连接完的实物电路。

[image: image7]
（1）请你用笔画线代替导线，帮王倩将实物电路连接完整；     
（2）王倩连好电路后，闭合开关，移动滑片P，发现小灯泡始终不亮，但电压表有示数，电流表无示数，则故障原因可能是______________________
（3）王倩排除故障后闭合开关，移动滑片P到某处，电压表的示数为2.2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向__________端滑动（选填“左”或“右”），使电压表示数为__________V；
（4）王倩通过移动滑片P，分别记下了多组对应的电压表和电流表的读数，并绘制成了如图所示的U－I图像。根据U－I图像提供的信息，可计算出小灯泡的额定功率是__________W，当加在小灯泡两端的电压为1.5V时，小灯泡的电阻是_______Ω。
四、计算题（本大题共3小题，共24分．解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的计算步骤，只写出最后答案的不能得分）

23．（6分）有一个电动机接在电压为6V不变的电源上，用手捏住电动机不让它转动，电流为3A，松手后电动机稳定转动，电流为0.3A。求：

（1）电动机转动时，每分钟线圈产生的热量；
（2）电动机转动时的机械功率。
24．（8分）某家用电热水器的铭牌如下：
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（1）为安全起见，该电热水器使用的插座应选用图中的哪个？
（2）该电热水器正常工作时，电热丝的电阻多大？
（3）将该电热水器装满水加热，电热水器正常工作时电热丝所产生的热量的80%被水吸收，使水温由20℃升高到70℃，需加热多长时间？（已知水的比热容c水＝4.2×103J/（kg•℃），水的密度ρ水＝1.0×103kg/m3）

[image: image40.png]


25．（10分）“赛龙舟”是端午节里的传统节目．小安同学自制了一个卡通龙舟，她想用亮度可调节的红、绿灯做它的眼睛．她选用规格为“12V 6W”的红灯和“12V 12W”的绿灯及“24Ω 2A”的滑动变阻器等元件设计了如图电路．当闭合开关S、S1、S2，且滑动变阻器的滑片P移至b端时，两灯都正常发光（电源电压不变，不考虑灯丝电阻的变化）．求：

（1）两灯都正常发光时电流表的示数为多少？

（2）该电路中最大电功率和最小电功率分别为多少？
2014—2015学年度第一学期期末学业质量评估

九年级物理试题参考答案

1、 单项选择题（18分）
1-9、CACADCADD

二、多项选择题（32分）
10、BD  11、ACD  12、
BD  13、BD  14、AC  15、BD  16、ABD 17、BD
三、实验题（本大题共5小题，共26分）

18．（1）B    （2）98℃   小于  （3）不同   水

备注：第1小题2分，其它题每空1分，本题共计6分

19.（1）答案如下图。


[image: image9]
（2）

	次数
	电压（V）
	电流（A）
	电阻（Ω）
	平均值（Ω）

	1
	2.4
	0.20
	
	

	2
	4.5
	0.38
	
	

	3
	6.0
	0.50
	
	


（3）11.9   

备注：每小题2分，本题共计6分
20．（1）感应电流的大小可能与磁体插入的速度有关；（2）将电流表和线圈连接成闭合电路，保持其他条件不变，用不同的速度先后两次将条形磁铁插入线圈，观察电流表的示数，并进行比较；（3）若电流表指针偏转角度相同，说明感应电流大小与磁铁插入的速度无关．若电流表指针偏转角度不同，说明感应电流大小与磁铁插入的速度有关．
备注：第1小题1分，第2小题2分，第3小题1分，本题共计4分，其它方法只要合理，都可得分，可提出感应电流的大小可能与磁体磁性强弱有关，感应电流的大小可能与线圈匝数有关等猜想。

21.（1）L1 接开关右侧接线柱（或电流表的“0.6”接线柱），L2接电流表的“－”接线柱   （2）0.36   （3）0.44 

备注：第1小题2分，其余每空1分，本题共计4分
22.（1）将灯泡右端接电压表中间接线柱  （2）灯丝断开或灯泡与灯座接触不良

（3）右  2.5   （4）0.5  10 

备注：第1小题1分，其余每空1分，共计6分
四、计算题
23．解：（1）电动机线圈的电阻R＝
[image: image10.wmf]I

U

＝
[image: image11.wmf]A

3

V

6

＝2Ω………………1分

每分钟线圈产生的热量
Q＝I2Rt 

＝（0.3A）2×2Ω×60s……………………………………………1分

＝10.8J………………………………………………………………1分

（2）电动机总功率

P总＝UI＝6V×0.3A＝1.8W………………………………………1分
线圈发热功率

P热＝I2R＝（0.3A）2×2Ω＝0.18W………………………………1分
输出的机械功率

P＝P总－P热＝1.8W－0.18W＝1.62W……………………………1分

24.（1）乙……………………………………………………………2分

（2）电热丝的电阻
R＝
[image: image12.wmf]P
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[image: image13.wmf]W
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＝24.2Ω………………………………………2分

（3）水的质量

m水＝ρ水V水＝1.0×103kg/m3×40×10-3m3＝40kg…………………1分
水吸收的热量

Q＝c水m水（t－t0）
＝4.2×103J/（kg·℃）×40kg×（70℃－20℃）
＝8.4×106J…………………………………………………………1分

根据公式“Q＝Pt×80%”得
t＝
[image: image14.wmf]0
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[image: image15.wmf]6
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……………………………………1分
＝5250s………………………………………………………………1分

25．（1）红灯中的电流I红＝
[image: image16.wmf]P
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[image: image17.wmf]6W

12V

＝0.5A…………………1分
绿灯中的电流I绿＝
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[image: image19.wmf]12W

12V

＝1A……………………………1分
电流表的示数I总＝I红＋I绿＝0.5A＋1A＝1.5A……………………………1分
（2）电路中的最大功率为P大＝P红＋P绿＝12W＋6W＝18W……………3分
红灯电阻R红＝
[image: image20.wmf]2

U

P

红

红

＝
[image: image21.wmf]2

V

6W

（

12

）

＝24Ω………………………………………1分
电路中的总电阻R总＝R红＋R1＝24Ω＋24Ω＝48Ω…………………………1分
电路消耗的最小功率P小＝
[image: image22.wmf]2

U

R

总

＝
[image: image23.wmf]2

V

48

W

（

12

）

＝3W…………………………2分
电源





a





b


b





a





a





b


b





A





B





A





a





b





P





S





S





N





图6





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





图2





图1





U /V





I /A





0





1





2





3





4





0.1





0.2





0.3





0.4





A





V








[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]As



[image: image44.jpg]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]5




[image: image48.png]


[image: image49.png]


_1480924720.unknown

_1481364354.unknown

_1481375050.unknown

_1481375780.unknown

_1481364570.unknown

_1481364614.unknown

_1481364500.unknown

_1481364523.unknown

_1481364310.unknown

_1481364340.unknown

_1481364282.unknown

_1480924252.unknown

_1480924683.unknown

_1480923917.unknown

_1234567893

