2017年秋学期期中考试
九年级物理试卷
注意：1.卷面满分为100分；与化学同场考试，时间为150分钟；

    2.考生答卷前，必须将自己的学校、班级、姓名、考试号填写在答题纸上的相应位置；
    3.本试卷所有答案一律填写在答题纸上的指定区域内，在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题（每题2分，共24分）
1.下列事例中在改变物体内能的方式上与其他三项不同的是
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2.下列说法正确的是

A．把零下10℃的冰块放在0℃的冰箱保鲜室中，一段时间后，冰块的内能会增加
B．温度高的物体内能一定大
C．用锯条锯木板，锯条的温度升高，是由于锯条从木板吸收了热量
D．我们不敢大口地喝热气腾腾的汤，是因为汤含有的热量较多
[image: image11.png]


3.小明在探究冰熔化规律时，根据所记录数据绘制了温度随加热时间而变化的图像（热源稳定、c冰＜c水），下列四幅图中与实际情况相符的是：
[image: image12.png]


4.如图所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同，燃料的质量相同，烧杯内的液体质量也相同，下列说法正确的是
A．比较不同液体的比热容，可以选择甲乙两图

B．比较不同液体的比热容，可以选择乙丙两图

C．比较不同燃料的热值，可以选择乙丙两图

D．比较不同燃料的热值，可以选择甲乙两图

5. 下列不属于电源的是

A.干电池          B. 发电机         C. 电磁炉         D. 太阳能电池
6.下列物品中，通常情况下属于绝缘体的是 

A.铅笔芯          B.橡皮            C.钢质小刀        D.不锈钢汤匙

7.根据欧姆定律可以得到公式R=U/I，关于这个公式的下列说法中，正确的是

A．导体的电阻与加在它两端的电压成正比   

B．导体的电阻与通过它的电流成反比

C．导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变

D．导体两端电压为零时，导体的电阻也为零

[image: image13.png]


8.小明观察他家里的电动自行车后发现：不管捏紧左边还是右边的车闸，都有相应的开关闭合，同时车尾的一盏刹车指示灯均会亮起，下列原理图合理的是

[image: image14.png]


9.如图所示，与实物图一致的电路图是
10.如图所示，电源电压不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，下列说法正确的是
电流表示数变小，电压表示数变小    
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电流表示数变小，电压表示数变大

C.电流表示数变大，电压表示数变小    

D.电流表示数变大，电压表示数变大

11.如图所示是小明同学测定小灯泡电阻的电路图，当闭合开关S时，发现灯不亮，电流表、电压表均无示数。若电路故障只出现在灯L和变阻器R中的一处，则下列判断正确的是
A. [image: image5.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




灯L短路           B. 灯L断路 

C. 变阻器R短路       D. 变阻器R断路  

12.如图甲所示是电阻甲和乙的I-U图像，下列说法正确的是

A.电阻乙为定值电阻

B.当电阻甲两端电压为2V时，R甲=[image: image6.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




0.4Ω

C.如图乙所示，当开关闭合，电路电流为0.2A时，电路总电阻是10Ω

[image: image17.png]


D.如图丙所示，当开关闭合，电源电压为2V时，电路总电流为0.6A

二、填空题（每空1分，共23分）
13.我国许多城市中建有大型绿地, 绿地中的人工湖具有“吸热” 功能, 盛夏季节能大大减弱周围地区的“热岛效应”。某人工湖湖水的质量为1.0×107 kg, 若水温平均升高0.8 ℃, 则湖水吸收的热量为   ▲   J。若这些热量被等质量的砂石吸收(c水>c砂石) , 则砂石升高的温度   ▲    ( 选填“大于”“等于” 或“小于”) 0.8 ℃ 。〔c水=4.2×103 J/ ( kg·℃) 〕

14. “长征六号”运载火箭采用了我国最新研制的大推力液氧煤油发动机。火箭起飞时，煤油燃烧产生大量高温高压的燃气，燃气对火箭做功，燃气的   ▲   能转化为火箭的   ▲   能；煤油燃烧过程中，其热值大小   ▲   (选填“增大”“减小”或“不变”)。
[image: image18.png]


15. 如图所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，快速压下活塞，可观察到棉花着火燃烧．此过程中活塞对筒内气体做功，气体的内能   ▲   ，这与四冲程汽油机的   ▲   冲程的能量转化相同．某台汽油机飞轮的转速为2400r/min，在 1 s 内，汽油机完成__▲__个工作循环．图中乙所示是四冲程汽油机工作状态示意图，由图可以看出，此时它正处在   ▲   冲程．
16.就导电性能来说，金属的导电性能一般比非金属   ▲   （选填“强”或“弱”）； 有些物质如硅、锗等，其导电性能介于导体和绝缘体之间，称作   ▲   ．某些物质在温度极低时，电阻会变成零，这就是   ▲   现象．
17.汽车在转弯前，司机拨动转向横杆，汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但其中一个损坏时．另一个仍能正常工作，这两个转向灯在电路中的连接方式为   ▲   ，转向杆相当干电路中的   ▲   。
18.小明在学习部分电学知识后对冰箱产生了研究兴趣，打开冰箱冷藏室的门，里面的灯就亮了，此时制冷压缩机的电动机并没工作，那么压缩机的电动机靠什么控制呢？他查了[image: image19.png]x4



资料，知道是靠温控开关控制的，于是他画出了电冰箱的部分电路如图所示。图中L是电冰箱内的照明灯，M是压缩机用的电动机。开关S1、S2都闭合时，L与M的连接方式是   ▲   联的。S1、S2中属于温控开关的是   ▲   
19.甲、乙两个电阻分别标有“10Ω 1A”、“15Ω 0.6A”，若将两个电阻串联，则电路中允许通过的最大电流为   ▲   A；若将两个电阻并联，则干路中的允许通过的最大电流为   ▲   A.
20.欲将一只标有“6V  0.5A”的小灯泡接到电压为10V的电源两端并正常工作，需   ▲   联（串/并）一只阻值为   ▲   Ω的定值电阻。
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21. 如图是两种自动测定油箱内油量的原理图。R2是一只滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端。左图中油量表应当由一只  ▲  表改装而成，它的示数增大时，表明油箱内油量  ▲  （填“增加”或“减少”）了。右图中油量表应当由  ▲  表改装而成。

三、解答题（共53分）

22．（6分）按要求完成下列作图

（1）给你一只干电池、一只小灯泡（小灯泡的结构如图甲所示）和一根导线，请在图乙中正确连入导线使灯泡发光。

（2）请在图中根据标出的电流方向，从电池组、电流表、电压表三个元件符号中选出两个，并分别填入电路的空缺处。填入后要求：①闭合开关，小灯泡L1和L2都能发光；②小灯泡L1和L2并联连接。
（3）图中所示的是楼梯照明灯的模拟电路。它的要求是，在楼梯的上下两端都能对灯进行控制．请在图上补画导线，使之符合这一要求．

[image: image21.png]


23.（5分）如图所示，R1=10Ω，R2=20Ω。闭合开关S后，电流表的示数为0.2A。
[image: image22.png]


求：（1）电源电压；
    （2）通过电阻R1的电流。
24.（7分）某太阳能热水器中装有40 kg的水，阳光照射一段时间后，水温从10℃升高到60℃，已知C水=4.2×103J/（kg•℃）。求：

    （1）热水器中的水所吸收的热量；

    （2）如果水吸收的热量用天然气来提供，需要完全燃烧多少立方米的天然气？（天然气的热值为8.4×107J/m3，天然气完全燃烧放出热量的50%被水吸收）
[image: image23.png]


25．（8分）小明用如图所示装置“比较不同物质吸热升温特点”。 

（1）在两个相同易拉罐中分别加入   ▲   相同的沙子和水，用相同酒精灯进行加热，使水和沙子的加热方法   ▲   ，从而可以通过比较   ▲   ，就可以比较两种物质吸收热量的多与少。

（2）实验中需用玻璃棒不断搅拌，其目的是：   ▲   。

（3）小明经过实验，记录数据如下：

	加热时间/min
	0
	1
	2
	3
	4

	温度/℃
	沙子
	20
	22
	24
	26
	28

	
	水
	20
	21
	22
	23
	24


①[image: image24.png]B



据实验数据，在右图中画出沙子和水温度随时间变化的图像。（2分）

     ②分析图像，小明发现：质量相等的沙子和水，其中   ▲   升温快；它们升高相同温度，   ▲   吸收的热量多。
26.（8分）小明和小华学习了燃料的热值后，他们一起设计了一个实验来探究煤油和菜籽油热值的大小关系．他们组装了如图所示的装置进行实验，记录结果见下表：
	燃料
	加热前的水温/℃
	燃料燃尽后水温/℃

	煤油
	25
	44

	菜籽油
	25
	34


[image: image25.png]


 （1）为了保证实验结论的可靠性，小明和小华选择了两套完全相同的装置，并且使两种油的质量   ▲   ，两杯水的质量   ▲   。但对于两杯水的初温他们的看法却不同．请将下列他们的想法补充完整．

①小华认为实验中是通过   ▲   来表示煤油和菜籽油放出热量的多少．所以，实验中两杯水的初温可以不同．

②小明认为探究过程中只有燃料的   ▲   不同，其他因素都必须控制相同．如果两杯水的初温不同，那么水的蒸发快慢以及水与周围环境的温差都不相同，于是甲、乙的热效率就不相同，就有可能会出现燃料燃烧放出的热量多，而水吸收的热量少、水温变化不明显的情况。所以，实验时必须控制水的初温相同。
③你认为   ▲   （选填“小明”或“小华” ）的想法更合理．

（2）根据他们的实验记录，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大是   ▲   ．

（3）小明和小华在实验前用天平分别测出了烧杯中水的质量以及燃油的质量．并由记录的数据计算出了水吸收的热量．小明他想通过这些数据计算出煤油和菜籽油的热值．你认为他的计算结果是   ▲   的．(选填“可靠”或“不可靠”)理由是   ▲   ．
27.（4分）图甲为研究[image: image7.png]


并联电路电流规律的实验电路图。
[image: image26.png]


（1）若要测量干路电流，则电流表应串联在甲图中的  ▲ （选填“A”、“B”或“C”）处。
（2）若要测量A处的电流，连好电路,闭合开关前，发现电流表指针位置如图乙所示，此时需要进行的操作是  ▲  。调整正确后闭合开关，发现指针又偏向图乙位置，其原因是  ▲  。
	位置
	A
	B
	C

	电流（A）
	0.18
	0.18
	0.36


（3）纠正（2）中错误后，测出A、B、C三处的电流值如表所示。由此得出结论：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，且各支路的电流相等。这个实验在设计方案上还存在的不足之处[image: image8.png]


是：  ▲  （写出一条）。21世纪教育网
28.（8分）小华在探究电流与电阻的关系时，所能利用的实验器材有：电源（两节干电池），电流表、电压表各一只，开关一个，三个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω），两只滑动变阻器（10Ω 1.5A、50Ω 1A），导线若干。

（1）用笔划线代替导线，完成实验电路的连接。（要求滑片向左移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大）（2分）
[image: image27.png]


（2）小明按图正确连接电路后，闭合开关前，应把滑动变阻器的滑片滑到最   ▲   端(选填“左”或“右”)，闭合开关后,发现电流表示数为0，电压表指针明显偏转。你认为造成这一现象的原因是   ▲   。

（3）小红在探究时，先将5Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为1.5 V,并记下电流值。接着断开开关，取下5Ω电阻，改接10Ω的电阻（滑动变阻器滑片位置未动），当他接入10Ω电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器滑片向  ▲  端移动（选填“左”或“右”），直至  ▲  ，再次记下电流值。

	电阻R/Ω
	5
	10
	15

	电流 I/A
	0.30
	0.15
	0.10


（4）接着小红换用15Ω的电阻重复上述实验，得到了下表中的实验数据，分析数据得出：导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成   ▲   比。

（5）小华在实验时所选择的滑动变阻器规格是   ▲   。
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29.（7分）如图甲所示是测量定值电阻的实验电路，器材包括：电源（两节干电池），电流表一只、电压表两只，开关若干，两个待测电阻甲和乙（R甲约几欧姆、R乙约数百欧），电阻箱、滑动变阻器，导线若干。
	实验次数
	1
	2
	3

	电压U/V
	1.0
	1.6
	1.8

	电[image: image9.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




流I/A
	0.32
	▲
	0.56源:Zxxk.Com]

	电阻R甲/Ω
	3.13
	▲
	3.21

	电阻的平均值R′甲/Ω
	▲


（1）同学们决定先测量甲的电阻。按照电路图正确连接电路[image: image10.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




后，闭合开关，改变电阻R甲两端的电压进行了三次测量，其中第二次实验中电流表的示数如图乙所示，请将表格中的实验数据补充完整。

（2）同学们用同样方法测量乙的电阻时，发现在测量过程中   ▲   表的示数过   ▲   ，因而不能准确读数，也就无法完成任务。经过思考又设计了新的方案（如图丙），操作过程如下：
①按照电路图，连接好实物电路．
②将电阻箱调至某一合适数值，并读出其示数R0
③闭合开关，分别读出V1表和V2表的示数U1、U2 ，则Rx阻值为   ▲   （2分）
九年级物理参考答案
一、选择题（每题2分，共24分）
C  A   C   D   C         B  C  C  B  C          D  D

二、填空题（每空1分，共23分）
13. 3.36×1010     大于                  14.内   机械   不变   
15.增大   压缩   20   做功            16.强   半导体   超导   

17.并联   开关                        18.并    S1
19.0.6   1.5                           20.串    8 

21. 电流表    增加    电压表
三、解答题（共53分）

22．（6分）图略
23.（1）4V   …………2分           （2）0.4A …………3分

24.（1）8.4×106J  …………3分      （2）0.2 m3  …………4分
25．（8分）   （1）质量   相同   加热时间      （2）使物体受热均匀
（3）①图略（2分）    ②沙子   水

26.（8分）
（1）相等   相等    ①水吸收的热量（水温的变化量）   ②种类（热值）  ③小明

（2）煤油    （3）不可靠   燃料燃烧放出的热量不能完全被水吸收（存在热损失）（燃料不可能完全燃烧）
27.（4分）（1）C     
（2）校零（调零）（将指针调至零刻度线） 电流表正负接线柱接反
（3）使用相同规格的灯泡进行实验（实验只进行一次）
28.（8分）  

（1）图略  （2分）    

（2）左   定值电阻断路    

（3）左  电压表的示数仍为1.5 V     

（4）反     

（5）50Ω 1A 

29.（7分）
（1）0.5   3.2    3.18 

（2）电流   小    U2R0/U1（2分）
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A.搓手取暖           B.玩滑梯，臀部发热     C.放大镜聚光烤焦纸片     D.压缩空气温度升高
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