扬州市江都区九年级物理期中考试试卷

                                2012 . 11
1、 选择题（每题2分,共24分）
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1、如图所示的简单机械，在使用中属于费力杠杆的是（　　）
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2、如图所示，小明在玩蹦蹦杆，在小明将蹦蹦杆中的弹簧向下压缩的过程中，小明的重力势能、弹簧的弹性势能的变化是(      )

    A.重力势能减小，弹性势能增大

    B.重力势能增大，弹性势能增大

    C重力势能减小，弹性势能减小

    D.重力势能增大，弹性势能减小

3、“150mA”最可能是下列哪个用电器工作时的电流（    ）

A．家用电冰箱    B．家用空调器    C．普通计算器  D．普通的白炽灯
4．某档案馆的保密室进出门有下列要求：甲、乙两资料员必须同时用各自的钥匙（S甲、S乙分别表示甲、乙两资料员的钥匙）使灯亮才能进入保密室；而馆长只要用自己的钥匙（S馆长表示馆长的钥匙）使灯亮就可以进入保密室。下列电路中符合上述要求的是
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5、登楼梯比赛时，某同学从一楼匀速登上五楼，共用了12s，该同学        登楼时克服重力做功的功率最接近于（    ）
A．5
[image: image24]B．断开S3，闭合S1、S2

C  闭合Sl，断开S2、S3；  

D．闭合S2，断开S1、S3

2、 填空题(每空1分，共32分)

13、冬天，双手捧着热水袋会感到暖和，双手反复摩擦也会感到暖和．前者是利用     方式增加了手的内能，后者是利用     热传递方式增加了手的内能做功

。

14、斜面长5米，高1米，工人沿斜面向上用力将重1600N的重物匀速推到车上，若不计摩擦，工人的推力为____N；若实际推力为400N，则该斜面机械效率为____。
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5、现在许多宾馆都利用房卡取电，如图所示。只有把房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用房卡的作用相当于家庭电路中的       ，房间里各用电器之 间是     联的。   
[image: image25][image: image5.jpg]


            
16、右上图所示为家庭电路常用的两种墙壁开关，其按钮可绕面板内某轴转动．根据你的生活经验，你认为           不易损坏，这是因为按动这种开关的________________较大，按动需要的力较小．墙壁开关应与所控制的的电灯         联．     

17、我国每年消耗数千万桶原油制造塑料袋。已知原油的热值为4.4×107 J／kg，完全燃烧200g原油，能释放出______J的热量，这些热量若只有4 2％被水吸收，则可以使温度为300C,质量10kg的水温度上升       0C [水的比热容为4.2×103 J／(kg·℃)，气压为标准大气压]。
18、学校升旗仪式上，当升旗手缓缓向下拉绳子时，旗子就会徐徐上升。这是由于旗杆顶部有一个         滑轮，它能改变          。奥运会比赛场馆都为乘坐轮椅的残疾人上下坡建立了专用通道，它实际上也就是一种简单机械，叫做         ；使用它的好处是       （填“省力”或“省距离”）。
19、一个正常人的心脏推动血液流动的功率为1.5W，那么，在考试2h的时间内心脏做的功可以把一个质量为50㎏的中学生匀速举高         米。
20、如左下图所示，灯L1与L2串联，先用电压表测灯L1两端的电压，，再测L2两端电压时，只将电压表接A的一端改接C，这种接法      (选填“正确”或“不正确”)，理由是          。
21、如右下图图所示，已知电源为四节新的干电池串联而成，电压表V1的读数为3．8 V，那么电压表V的读数是          V，V2的读数是          V
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22、有甲、乙两个同种材料组成的物体，质[image: image6.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




量之比为2:1，升高的温度之比为3:2，则它们的比热容之比为        ，吸收的热量之比为           ．

23、各式各样的剪刀都是一对对称的杠杆．如图所示，要剪开铁皮，应该用    
最合适；剪纸或布时，应该用        最合适．(选填标号)
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24、把金属球甲投入一杯冷水中，达到热平衡后（不计热损失），水温升高了100C，将甲取出，再将质量相同、初温相同的金属球乙投入这杯冷水达到热平衡（不计热损失）水温又升高了100C，可以断定甲、乙两种金属比热 C甲_____C乙(填“＞”、“＝”或“＜”）
   25、如下图所示，在胶卷盒内滴入几点酒精，使其汽化后用点火枪点 燃酒精蒸气，可以观察到胶卷盒盖飞出去，胶卷盒盖飞出时，燃气的内能将         （选填增大、减少或不变），该实验可以模拟汽油机的         冲程。如果某四冲程汽油机的转速为1800转/min，则该汽油机每秒对外做功          次。
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26、两种不同的金属片插入柠檬，制成“水果电池”。用电压表测量水果电池的电压，如图所示，则：金属片B是水果电池的__________极，水果电池将________能把转化为电能。 
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27、左图所示的电路中，电压表所用的量程不明，当电路闭合后[image: image7.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




，V1和V2的示数分别如右图所示。则V1用的量程是        V，V2用的量程是         V，小灯泡L1上的电压是          V。
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三、作图题（每图2分，共10分）
28．如图所示的钢丝钳，其中A是剪钢丝处，B为手的用力点，O为转动轴（支点），右图为单侧钳[image: image8.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




柄及相连部分示意图．请在图中画出钢丝钳剪钢丝时的动力臂L1和阻力F2.。
29．通过图滑轮组向上提升重物，请画出最省力的绕绳方法。
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30、教室里的一个开关可以同时控制两盏灯，请将图连接成符合教室里电路实际情况的电路图。
31、根据左边的电路图，连接右边的实物图，已知通过L1、L2的电流都约为0.2A左右。
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32、如图所示电路，只需改变一根导线的连接，就能使电流表同时测出通过两个灯泡的电流在要改接的那根导线上打个“×”，再画出改接的导线。

                    [image: image11.png]



四、实验探究题（每空1分，共24分）

33、在“研究杠杆平衡条件”实验中

(1)实验前出现图甲所示情况，为了使杠杆在水平位置平衡，应将杠杆左端的螺母向　　　　调。（填“左”或“右”）目的是为了　   　　
[image: image35.png]



(2)实验过程中出现图乙所示情况为了使杠杆在水平位置平衡，这时应将右          边的钩码向　   　（填“左”或“右”）移动　   　格。

(3)图乙中杠杆水平平衡后，在杠杆左右两边钩码下同时加一个相同的钩码，这时杠杆_________。（填“保持水平平衡”、“顺时针转动”或“逆时针转动”）

34、小明同学在做“[image: image12.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




探究物体的动能与什么因素有关”的实验中，设计了如图所示的实验方案，并进行了以下三步实验操作：

[image: image36.jpg]


步骤一：让铁球甲从斜面F点滚下打到一个小木块上，推动木块使木块从位置A[image: image13.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




移动到位置B。

步骤二：让铁球甲从斜面E点滚       下，打到相同的小木块上，推动木块 使  木块从位置A移动到位置C。

步骤三：换一铁球乙（[image: image14.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




m乙﹥m甲）从斜面上E点滚下，打到相同的小木块上，推动木块从位置A移动到位置D。

（1）小明同学设计的实验“步骤一”和“步骤二”，是想探究动能大小与_____的关系；在“步骤二”和“步骤三”中，小明让甲、乙两球都从E    点滚下，目的是为了控制两球的____相同，研究动能大小与___的关系。

（2）分析步骤一、二得出的结论______________  ________________ 。

（3）分析步骤二、三得出的结论______________  ________________ 。
35、为了比较水和沙子吸热本领的大小，小明做了如图所示的实验：在2个相同的烧杯中分别装有质量、初温都相同的水和沙子，用两个相同的酒精灯对其加热，实验数据记录如下：
[image: image37.jpg]


(1)分析下表中的实验数据可知；质量相同的水和沙子，升高相同的温度时，水吸收的热量   　    (大于／小于)沙子吸收的热量。
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(2)如果加热相同的时间，质量相同的水和沙子，   　  (沙子／水)升高的温度更高．

(3)水和砂子温度升高第一个100C的时间要比第二个100C的时间要长，请对此现象作出一个合理的解释：   　    ___________________    。

36、小明学习了燃料的热值后，自己设计一个实验来比较煤油和菜籽油的热值。他实验的装置如下图，并每隔1分钟记录了杯中水的温度（见下表）
	加热的时间/min
	0
	1
	3
	5
	7
	…
	燃料烧完

	甲杯水温/℃
	25
	27
	32
	36
	40
	…
	50

	乙杯水温/℃
	25
	26
	29
	32
	34
	…
	42


(1)为了便于比较，小明在实验时应控制两套装置中相同的量有   　    ___
(2)分析表中的数据，煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大的是   　     。                  

(3)这个同学实验前用天平测出了烧杯中水的质量及盘中菜籽油的质量。并由记录的数据，利用公式Q吸=cm（t-[image: image16.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




t0）计算出了水吸收的热量。他想通过这些数据计算出菜籽油的热值。你认为他的计算结果与真实值相比   　。(填 “偏大”“偏小”或“相等”)因为    　    _____________________。
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37、在 “探究动滑轮的机械效率”时，某小组利用自重不同的两个动滑轮进行了如图所示的三次测量，数据记录如下：
	实验

序号
	钩码

重/N
	动滑轮

重/N
	拉力/N
	钩码上升的高度/m
	测力计移动

的距离/m
	有用功/J
	总功

/J
	机械效率

/%

	①
	4
	0.5
	2.3
	0.2
	0.4
	0.8
	0.92
	87.0

	②
	4
	0.9
	2.5
	0.2
	0.4
	0.8
	1.0
	80.0

	③
	6
	0.5
	3.3
	0.2
	0.4
	（a）
	（b）
	（c）


（1）完成表格中第3次数据（a）（b）（c）处的计算，填在下面的横线上：
（a）  __  ；  （b）  __  ； （c）  __  ．

（2）通过比较  _  _  两次实验数据（选填实验序号），可知动滑轮的机械效率与动滑轮的自重  __        （选填“有关” 或“无关”）．

（3）小明认为“同一个机械，它的[image: image17.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




机械效率是一个定值”，通过比较   两次实验数据（选填实验序号）可知他的观点是    的（选填“正确[image: image18.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




”或“错误”）． 
[image: image19.png]2@




五、计算题（38题6分，39题4分共10分）

[image: image39.png]


38、如图所示，用滑轮组匀速提起一个重为350N的物体，物体在10s内竖直上升了1m，人拉绳的力为250N。试问：
（1）人拉绳子做功的功率为多少？
（2）滑轮组的机械效率为多少？
（3）动滑轮重多少？（不计绳重和摩擦）
39、现代家庭装修中浴室大多用燃气热水器提供热水，小芳家安装了燃气热水器。已知水进入热水器前的温度是100C，洗澡时热水器输出热水的温度设定为40℃；水的密度ρ水=1.0×103Kg/m3,水的比热容C水=4.2×103J/(kg℃)，如果小芳洗一次澡用热水0.05m3．若天然气完全燃烧释放热量的70%被水吸收，需要消耗多少m3的天然气?（天然气的热值q=4×107J/m3，气体完全燃烧放出的热量的公式Q=qV，式中V表示燃烧气体的体积)
九年级物理期中试卷答卷纸  2012.11
一、[image: image20.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




选择题（每题2分，共24分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	B
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	C
	C
	D
	C
	D


二、填空题（每空1分，计32分）
13．  热传递     ，  做  功      14．     320      ，      80％       

15．   开关       ，    并联      16．     乙       ，  动力臂较大  
17．   8.8×106    ，     70     
18．   定滑轮     ，  改变力的方向   ，  斜面    ，   省力   

19．  21.6         20．  不正确    ，  电压表正负接线柱接反    
21．   6    ，    2.2    22． 1  ：1       ，  3 ：1    

23．  乙      ，    甲     
24.     ＜       25.   减小   ，   做功      ，    15     
26.    负     ，   化学能           
27.   0—15V   ， 0—3V_  ,   3V    
三、作图题（共10分，每题1分，错一处，扣一分）
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30                                     31．         
[image: image43.png]



32.            
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四、实验探究题（每空[image: image22.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




1分，共24分
33．⑴   左    ，  使杠杆自身重力的力臂为零    [来源:学,科,网Z,X,X,K]
⑵    右     ，   2    ⑶   顺时针转动   
34．⑴  速度    ， 速度    ，    质量         
（2） 在质量一定时，速度越大，物体的动能越大  


 ⑶  在速度一定时，质量越大，物体的动能越大   
35．⑴    大于     （2 砂子         

     ⑶  刚开始加热时，石棉网和烧杯要吸收热量             
36⑴ 煤油和菜籽油的质量；烧杯中水的质量       （2[image: image23.png]2 RLR(ZXXKCOMMRIL T




）  煤油    
⑶   偏小   ⑷ 油燃烧放出热量有损失  

37．⑴（a） 1.2 __  ；  （b）  1.32__  ； （c） 90.9％ ．

⑵   1和2   ， 1和3     
⑶    错误    
五、计算题（38题6分，39题4分共10分）

38.解：W总=Fs=250N×1m×2=500J                                 (1分)

       P总=W总／t=500J／10s=50     
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