沪粤版《第十二章 机械功与机械能》新课标单元测试卷及答案

一、选择题（本大题共12小题，共36分）

1.下列说法中，正确的是：（    ）

A.用手从地面提起水桶，手的拉力对水桶做功
B.提起水桶在水平路面上保持水桶的高度不变，向前移动了一段路
程，手的拉力对水桶做了功
C.出手后的铅球在空中向前运动，推力在对它做功
D.很费力的推一重物，重物不动，推力在这个过程中对重物做了功
2.下列关于力做功的说法，正确的是（    ）

A．人提着箱子站在地面不动，手的拉力对箱子没有做功

B．人把箱子从二楼提到三楼，手的拉力对箱子没有做功

C．汽车在水平公路上匀速行驶，汽车所受重力对汽车有做功

D．过山车向下运动过程中，车上乘客所受重力对乘客没有做功

3.关于力、距离、功与功率的关系，下列说法正确的是（    ）

A．力越大，功率越大         B．距离越长，功率越大

C．做功越多，功率越大       D．做功越快，功率越大

4.林雨将掉在地上的物理课本捡回桌面，所做的功最接近于（    ）
A．0.02J    B．O.2J    C．2J     D．20J

5.起重机匀速提升重为2×104牛顿的工件，提升了100米，又沿水平方向移动了5米，起重机在这个过程中钢丝绳的拉力所做的功是：（    ）

A.3×105焦耳     B.105焦耳     C.2×106焦耳     D.0焦耳

6.某人骑着一辆普通自行车，在平直公路上以某一速度匀速行驶。若人和

车所受的阻力为20N，则通常情况下，骑车人消耗的功率最接近（    ）

A.5W     B.10W     C.60W     D.1000W

7.一台机器的功率是150瓦，它表示的含义是：（    ）
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A.这台机器所做的功只能是150焦耳

B.这台机器每分钟内做功150焦耳

C.这台机器每秒钟所做的功是150焦耳

D.这台机器在每秒钟内所做的功是150瓦特

8.如图12-1所示，用滑轮组提升重物时，重800N的物体在10s内匀速上升了lm。已知拉绳子的力F为500N，则提升重物的过程中（    ）
A.绳子自由端被拉下3 m 
B.做的有用功是800 J 

C.拉力F的功率是80 W 
D.滑轮组的机械效率是60％
9.关于机械效率，下列说法正确的是：（    ）

A.机械效率越高，所做的有用功越多

B.总功少的机械，效率越高
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C.额外功少的机械，机械效率高

D.总功一定时，有用功多的机械的效率高

10.（北京市2006）跳伞运动员在空中匀速下落的过程中（    ）

A．动能一定增大            B．机械能一定不变
C．重力势能一定减小        D．机械能一定增加
11.泰安市二〇〇六如图12-2所示为一高山的等高线图，某登山运动员从A点到达B点时，下列说法正确的是（    ）
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A.运动员的体重变大

B.运动员的重力势能减小

C.运动员烧水时，水的沸点升高 

D.运动员携带的气压计的示数减小
12.两个相同的篮球，表面潮湿，从不同高度自由落至同一地面,留下的印迹如图12-3所示.关于初始时篮球的重力势能，下列说法正确的是（    ）

A.落在a处的大        B.落在b处的大      C.两个一样大       D.无法比较大小

二、填空题：（14分）

13.图12-4是人造卫星在空中运行的轨道，试说明：当卫星在近地点和远地点之间运行时，动能和重力势能之间相互转化的情况：

从近地点到远地点：　　　　　　　　　　　　　　
从远地点到近地点：　　　　　　　　　　　　　　
14.在水平桌面上滚动的小球受到桌子的支持力和重力的作用，支持力在小球滚动时______功，这时重力对小球________功。

15.汽车发动机的功率80千瓦，汽车以36千米／小时的速度匀速行驶，牵引力大小是_____牛顿，如果车辆行驶的速度保持不变，这时路面对汽车的阻力为_______牛顿。

16.一位重700牛的乘客，背着重60牛的包站在匀速行驶的公共汽车上。当汽车驶过200米的距离时，乘客对包所做的功为______焦，汽车底板的支持力对乘客所做的功为______焦。

17.(眉山市2006)如图12-5所示，建筑工人用滑轮组提升重为200N的泥桶，所用的拉力为80N，若工人在5S，内将泥桶匀速向上提升2m，则拉力的功率为_______w，滑轮组的机械效率为________。

18.( 杭州市2006)图12-6表示撑杆跳高运动的儿个阶段：助跑、撑杆起跳、越横杆。在这几个阶段中能量的转化情况是：
⑴.助跑阶段，运动员消耗体内的化学能_________________ (选填“大于”、“小于”或“等于”)运动员和撑杆获得的动能。

⑵.撑杆起跳阶段，运动员的______________能增加。
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⑶.运动员越过横杆后，运动员将_______________能转化_________________能。
三、实验与探究题（8，8，8，共24分）
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19.（2006年长沙市）如图12-7是小红同学探究影响斜面机械效率因素的实验装置。实验准备的器材有：三个质量不同的木块A；三条粗糙程度不同的长木板B；三个高度不同的长方体铁块C；刻度尺。

（1）实验还需补充的器材有____________；

（2）下面是小红探究斜面机械效率与物重的关系时

记录的有关数据。
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通过分析数据，你可以得出结论：__________________________________________；

（3）上述实验中，保持斜面长度不变，将斜面升高到0.2m，把一个重6N的物体沿斜面向上拉时，所需拉力为3.8N，则此时斜面的机械效率是__________________；

（4）斜面的机械效率可能与斜面的_______________________有关。（只填一个因素）

20.从高空下落的物体，速度越来越大，求：

一质量m＝0.3 kg的小球在加速下落20m高度的过程中重力所做的功(g取10N／kg)．
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21．（乐山市2006）某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如表所示，实验装置如图12-8
	物理量
	1
	2
	3

	钩码重G(N)
	4
	4
	6

	钩码上升高度h(m)
	0.1
	0.1
	0.1

	绳端拉力F(N)
	1.8
	1.4
	2.4

	绳端移动距离S(m)
	0.3
	0.5
	0.3

	机械效率η
	74%
	
	


(1)通过表中数据可分析出实验1是用_____图做的实验，实验2是用______图做的实验，请将表中空白处填上恰当的数据。
(2)通过实验1和实验2的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率___________

(3)比较实验1和实验3可得正确结论：使用同一滑轮组，_________________，可以提高滑轮组的机械效率．
四、计算题：（8，9，9，共26分）

22.跳绳是一项很好的体育健身活动，经测试重500N的某同学1min跳绳120次，

每次离地高度约0.06m（每次离地高度和时间都相同）。

（1）该同学跳一次做功多少焦耳？

（2）他在这1min的锻炼中消耗的功率是多大？

（3）跳绳时对地面的压强与站立时相比较有何变化？并说明判断的理由。

23.（资阳2006）如图所示。斜面长1m，搞0.2m．；将10N重的物体A从斜面底端匀速拉到斜面顶端，需要用平行于斜面的力2.5N，那么：
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(1)斜面的机械效率是多少?

(2)重物上升过程中克服摩擦做了多少额外功?

(3)为了提高该斜面的机械效率，同学们提出了一些建议：

 A、以较快的速度将重物匀速拉到斜面顶端

 B、以较慢的速度将重物匀速拉到斜面顶端

 C、改用光滑的、板长和高度均不变的斜面

其中建议____________(填番号)可以达到目的；理由是：______________________

24.如图12-9所示，质量为48kg的小华同学骑着一辆自行车在平直公路上匀速运动500m，所用时间为100s。假设自行车在行驶过程中受到的阻力为其体重的1/12。求：

（1）自行车行驶的速度；

（2）在这段过程中，该同学所做的功率；

（3）若自行车质量为12kg，车胎与地面总的接触面积为40cm2，则该同学骑车时，自行车对地面的压强为多少？（取g＝10N/kg）

[image: image9.png]s





沪粤版《第十二章 机械功与机械能》新课标单元测试卷答案

一、选择题

1.A   2.A  3.D  4.C  5.C  6.C  7.C  8.B  9.D  10.A 11.D   12.B

二、填空题

13.动能转化为重力势能  重力势能转化为动能

14.不做   不做   15. 8000   8000   16. 0  0  17.  96    83.3%  18.（1）大于（2）重力势能（3）重力势能  动能

三、实验与探究

19.（1）弹簧测力计   （2）斜面的机械效率与物重无关

（3）78.9% （4）粗糙程度（或倾斜程度等）

20.解：F=G=mg=0.3kg×10N/kg=3N

       W=FS=3N×20m=60J

21.(1)甲  乙  57％(57.1％)  83.3％(83％)    (2)越低(小)    (3)提升重物越重(增加钩码重力)    评分意见：每空1分

22.解：（1）W=Gh=500N×0.06m=30J

      （2）P=W/t=30J×120/60s=60w

(3) 压强增大。原因：跳绳单脚或脚尖着地，S跳 小于S站，且跳绳时对地面的压力增大，所以p跳 大于 p站
23. 解： 
(1)W有用=Gh=10N×0.2m=2J

W总=FS=2.5N×16m=2.5J

η= W有用/ W总=2J/2.5J=80%

(2) W额外=W总-W有用=2.5J-2J=0.5J

(3) C 重物上升过程中克服摩擦做的额外功减少

24. 解：

(1)V=S/t=500m/100s=5m/s

η= W有用/ W总=2J/2.5J=80%

(2) W=FS=1/12GS=1/12×48kg×10N/kg×500s=2×104J

 P=W/S=2×104J/500m=40w

 (3) P=F/S=G/S=(12kg+48kg) ×10N/kg/0.004m2=1.5×105Pa
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