第九章单元测验卷
班级＿＿＿＿＿＿      姓名＿＿＿＿＿＿   分数＿＿＿＿＿＿

1、 选择题（2×12＝24分）

1.下列有关磁场的说法，不正确的是（        ）

A.磁场能产生磁感线

B.磁针能指南北，是因为受到地磁场的作用

C.磁体间的相互作用是通过磁场发生的

D.地磁北极在地理南极附近，地磁南极在地理北极附近

2.判断两根钢条甲和乙是否有磁性时，可将它们的一端靠近小磁针的N或S极。当钢条甲靠近时，小磁针自动远离；当钢条乙靠近时，小磁针自动接近，由此可知（        ）

A.两根钢条均有磁性                       B.两根钢条均无磁性

C.钢条甲一定有磁性，钢条乙一定无磁性     D.钢条甲一定有磁性，钢条乙可能有磁性

3.下列装置中没有应用电磁铁的是（        ）
  A.电铃        B.电磁继电器        C.电热器        D.扬声器

4.关于电磁铁，下面说法中不正确的是（        ）

  A.电磁铁通电时有磁性，断电时无磁性

  B. 通入电磁铁的电流方向改变，它的磁性强弱也发生改变
  C. 通入电磁铁的电流越大，它的磁性越强  
D.在电流一定时，外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越强

5.如下图图1所示，当开关S闭合时，工作电路的情况是（        ）

  A.电磁铁有磁性，电动机不转动        B.电磁铁无磁性，电动机不转动

  C.电磁铁有磁性，电动机转动          D.电磁铁无磁性，电动机转动
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6.如上图图2所示，将甲图的条形磁铁从中间锯断成乙图所示，则下列关于乙图的说法中正确的是（        ）

  A. a、d两端是N极，b、c，两端是S极
  B. a、b、c、d都不是磁极

  C. a、c两端是N极，b、d，两端是S极

  D. a端是N极，b端是S极，c、d两端不是磁极
7.某个直流电动机模型接通电源时仍不能运转，发生故障的原因是（        ）
  A.可能是磁铁没有磁性了           B.可能是线圈中某处发生了断路

  C.可能是换向器和电刷接触不良     D.上述三种情况都有可能

8.根据下图中磁感线的方向和小磁针的指向，判断下列四幅图中错误的是（        ）
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9.在探究产生感应电流的实验中，某同学按照下图中的四种情况让闭合电路的一段导体AB在磁场中沿箭头所示方向运动，其中能够产生感应电流的是（        ）
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10.电动机是一种高效率、低污染的动力设备，下面四幅实验装置图中，对电动机的发明有直接影响的是（        ）
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11.如下图所示是小刚做“制作、研究电磁铁”实验的一组示意图，其中A、B、C三图中，线圈的匝数相同，而D图中线圈匝数是前面三个图的2倍，已知I2>I1，则下列分析不正确的是（        ）
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A. 比较图A和图B，可知电磁铁通电时有磁性

B. 比较图A和图D，可知电磁铁通电电流增大，磁性增强
C. 比较图A和图C，可知电磁铁通电电流增大，磁性增强
D. 比较图C和图D，可知电磁铁通电电流相同时，线圈匝数增多，磁性增强
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12.如右图所示，当弹簧下吊着一磁体，
  沿水平方向从水平放置的条形磁铁的

  A端移到B端的过程中，能表示弹簧

长度与水平位置关系的是下面四幅图

中的（        ）
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2、 填空题（2×10＝20分）
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13.通电螺线管外部与＿＿＿＿＿＿＿的磁场相似，也有两个磁极；＿＿＿＿＿＿＿极和＿＿＿＿＿＿＿极。（填名称）
14.如右图所示，小磁针在纸面内

   能自由转动。闭合开关后，通

   电螺线管的上端为N极，则小

磁针将沿＿＿＿＿＿＿＿方向

转动。当滑动变阻器的滑片向

b端移动时，通电螺线管的磁

性将＿＿＿＿＿＿＿。

15.课堂上，老师把一台手摇发电机跟一个小灯泡连接起来做演示实验，老师用手摇发电机，我们看到小灯泡亮了。在发电机处是＿＿＿＿＿＿＿能转化为＿＿＿＿＿＿＿能。在小灯泡处是电能转化为＿＿＿＿＿＿＿能。

16.我国宋代的学术著作《梦溪笔谈》中有如下一段叙述：“方家（指精通某种学问的行家）以磁石磨针锋，则能指南，然常微偏东，不令南也（不是正南方向）。”以上叙述的现象证明地球是一个＿＿＿＿＿＿＿。并且以事实说明了地球的地理南北极与地磁南北极＿＿＿＿＿＿＿。

三、作图题（2×10＝20分）

17.下图中的两个图分别画出了两个磁极间的磁感线。请在图中标出磁极的名称，并画出位于图中A点和B点的小磁针静止时北极所指的方向。
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18．将下图中的电磁铁连入你设计的电路中（在方框内完成），要求：A.电路能改变电磁铁磁性的强弱；B.使小磁针静止时如下图所示。
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四、实验题（2×13＝26分）
19.如右图所示，是某学习小组同学设计的

研究“电磁铁磁性强弱“的实验电路图。

（1） 要改变电磁铁线圈中的电流大小，

可通过＿＿＿＿＿＿＿来实现；

要判断电磁铁的磁性强弱，可观察

＿＿＿＿＿＿＿来确定。

（2） 下表是该组同学所做实验的记录：

	电磁铁（线圈）
	50匝
	100匝

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	电流/A
	0.8
	1.2
	1.5
	0.8
	1.2
	1.5

	吸引铁钉的最多数目/枚
	5
	8
	10
	7
	11
	14


规律：①比较实验中1、2、3（或4、5、6），可得出的结论是：电磁铁的匝数一定时，通过电磁铁线圈中的电流＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
②比较实验中的1和4（或2和5或3和6），可得出的结论是：电磁铁线圈中的电流一定时，线圈匝数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（3） 在与同学们交流讨论时，另一组的一个同学提出一个问题：当线圈中的电流和匝数一定时，电磁铁的磁性强弱会不会还与线圈内的铁芯大小有关？
 ①你对此猜想是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
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②现有大小不同的两根铁芯，利用本题电路说出你验证猜想的方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

20.如右图所示，从一个不能打开的盒子（内有电池组等
   电路元件）上的两个小孔中伸出一段细软的长导线。

试在不断开导线的情况下，设计两种不同的方法判断

该导线中是否有电流，并根据你的设计填写下表。

	
	所用器材
	主要实验步骤及判断导线中是否有电流的方法

	方法1
	
	

	方法2
	
	


五、问答题（1×10＝10分）

21.如下图所示是磁带录音机录音原理的示意图。请根据原理图试解释磁带录音机的录音原理。
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答：

磁带录音机的录音原理是：录音时，话筒将＿＿＿＿＿＿信号转换为＿＿＿＿信号（利用了＿＿＿＿＿＿＿现象）送到录音磁头；录音磁头是一个蹄形＿＿＿＿＿＿，它的磁性强弱随电信号变化，将＿＿＿＿＿＿信号转换为＿＿＿＿＿＿信号（利用了电流的＿＿＿＿＿效应）；录音磁带贴着录音磁头移动，上面的磁粉被＿＿＿＿＿＿，声音信号被记录在磁带上，从而实现录音功能。
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