第一学期阶段性学习九年级物理A（1）
班级           姓名           学号       成绩              

一、选择题：(只有一个选项符合题意，每题2分，共28分)
[image: image2.png]


1．如图所示为四种日常生活用具，它们在使用中属于费力杠杆的是           (    )

2．在大力士比赛中，有一个项目是把车轮推上台阶。下面是把车轮推上台阶的四种方法，推力的作用点相同，推力的方向不同，如图所示，则哪一种推法最省力        (    )
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3.下列实例中，力对物体没有做功的是                                     （    ）

A.起重机吊起重物                 B.马拉车，车未动

C.跳水运动员从跳台跳下           D.举重运动员，将杠铃举起

4. [image: image4.png]


如图所示,杠杆在水平位置处于平衡状态,杠杆上每格均匀等距,每个钩码都相同.下列四项操作中,会使杠杆右端下倾的是      （    ）
①将杠杆两侧的钩码同时各向外移动一小格

②将杠杆两侧的钩码同时各向内移动一小格

③在杠杆的两侧同时各减掉一个钩码

④在杠杆的两侧钩码下同时各加挂一个相同的钩码

A. ①③               B. ②③               C. ②④               D.①④
5.目前，我国大部分地区农耕都实现了机械化。利用拖拉机深耕时总比在道路上行驶时速度慢，这是为了                                                        (    )

A．提高传动机械的效率                 B．提高柴油机的功率

C．节省燃料                           D．增大拖拉机的牵引力

6. 甲升降机比乙升降机的机械效率高，它们分别把相同质量的物体匀速提升相同的高度。两者相比，甲升降机                                                    （    ）

A．电动机做的总功较少            B．电动机做的总功较多

C．提升重物做的有用功较少        D．提升重物做的有用功较多
7．如下左图，O为支点，在A端施加一个力使杠杆在水平位置平衡，则这个杠杆为       （     ）

A.一定省力             B.一定费力     C.不省力也不费力       D.都有可能
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8．如上右图所示为起重机的一部分，吊起动滑轮及重物的绳子段数为           （     ）
A．5            B．4           C．3           D．2
	实验次数
	物重G/N
	拉力F/N

	1
	1.0
	0.65

	2
	1.5
	0.90

	3
	2.0
	1.15


[image: image7.jpg]


9.某同学在“研究动滑轮特点”的实验时，进行了正确操作，并记录数据如下表, 分析数据后发现，实验结果与课本中“使用动滑轮能省一半力”的结论不符。面对这一事实，下列做法中最不可取的是（    ）

A. 实验失败，停止实验

B. 与同学分析可能原因

C. 改进实验条件，重新实验

D. 查阅资料，了解结论的适用条件

10．两个物体相互接触时，没有发生热传递，是因为它们具有相同的           （     ）

A．质量           B．内能         C．温度           D．热量
11. 林雨将掉在地上的物理课本捡回桌面，所做的功最接近于                （     ）
A．0.2J          B．2J          C．20J         D．200J 

12. 上紧发条的玩具车在水平桌面上开始跑动时                            （     ） 
A．弹性势能减小，动能增大           B．弹性势能增大，动能减小

C．弹性势能不变，动能减小           D．弹性势能减小，动能不变

13.关于物体内能的几种说法中，下列说法正确的是                          （    ）
A．水有内能，冰没有内能        
B．水蒸气具有的内能一定比水具有的内能大

C．一杯水的温度越高，它具有的内能越大 

D．一杯水放在高处比放在低处时具有的内能大
14. 班里组织一次比赛活动，从一楼登上三楼，看谁的功率最大。为此，需要测量一些物理量，下列物理量中必须测量的是                                    （     ）
①三楼地面到一楼地面的高度    ②从一楼到达三楼所用的时间

③每个同学的质量或体重        ④一楼到三楼楼梯的长度

A．②④      D．①④      C．①②③      D．②③
二、填空 (每空1分，共20分)
15.功率是表示          的物理量，功率P=2W的物理意义是                 。
16．如图所示工程车上的起重臂就是一个      杠杆，使用它的好处是能够省         ；
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右图装置中A是       滑轮(选填“定”或
“动”)，它的实质是一个           杠杆，

使用它的好处是可以_________________。

17.自行车上的许多部件使用了简单机械。请

对照零件名称写出其属于哪类机械：

（1）刹车把手______________________；（2）自行车龙头________________________。 
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18.体重相同、力气一样的小明和小强在玩游戏。小明握住球棒的

细端，小强握住球棒的粗端，如图所示，各自向相反方向拧。

获胜者是_________；获胜的原因：                      
[image: image10.jpg]


19.如图所示，单摆在竖直平面内左右摆动，滚摆在竖直平面内上下往复运动。请回答：

[image: image11.jpg]F

1

&

EWR (SEE SRR 2 4n
w OS]
HEA/N 1 1 2 2
.
H Fy F, Fy Fy
KA/N| 1 1.67 2 2.5

L2 %)




（1）这两个实验可以说明的同一个物理问题是                             。
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（2）在单摆左右摆动和滚摆上下往复运动过程中，你将会看到它们上升的高度逐渐降低，产生此现象的原因是                                       。

20.仔细观察下列漫画，简要说明其物理道理。

甲图说明：                                                           。

乙图说明：                                                           。

丙图说明：                                                           。
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21.将一个篮球向地面抛去，球被地面弹起落下，又弹起落下，再弹起落下……为了研究球弹起落下的规律，某同学用白纸记录了相邻三次球在地面上留下的球印如图A、B、C所示。
（1）观察图示的球印，按时间先后排列球印的顺序是：__           。

（2）简述你的理由：                                 。
22．许多人都很喜欢设计和参加“多米诺骨牌效应”活动(按一定距离拌列的骨牌，碰倒第一块骨牌后，其它所有骨牌会依次倒下)，其中的物理原理是：骨牌倒下时，        转化为          ，这部分能量就转移给下一张骨牌，下一张骨牌倒下时具有的能量更大，骨牌被推倒的速度越来越快。(动能/重力势能)[image: image1.png]



三.实验与作图题（共34分）
23.（4分）如图所示是一杠杆绕O点平衡时所受动力F1的力臂l1及阻力F2，请在图上画出力Fl和阻力臂l2．
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24．（10分）图24为探究“杠杆的平衡条件”的实验装置．实验中：

(1) 开始时，总是让杠杆在水平平衡状态下进行实验，其原因主要是                
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如发现杠杆左端偏高，则可将右端的平衡螺母向      调节，或将左端的平衡螺母向     调节.
上图是小明同学三次实验的情景，实验时所用的每个钩码重0.5N，杠杆上每一格长5cm，部分实验数据已记录在下表中.

	实验次数
	动力F1 / N
	动力臂L1 / cm
	阻力F2 / N
	阻力臂L2 / cm

	1
	1.5
	10
	1
	

	2
	1
	20
	
	10

	3
	1
	20
	1.5
	10


(2) 将表格中的实验数据补充完整.

(3) 小明的第3次实验存在错误，其错误是_________________________.

(4) 在实验中，若保持钩码的只数和位置不变，使弹簧测力计由斜向下拉改为竖直向下拉，则弹簧测力计的示数将______．（填“变大”、“变小”或“不变”）

(5)实验中，用图所示的方式悬挂钩码，杠杆也能水平位置平衡(杠杆上每格等距)，但老师却往往提醒大家不要采用这种方式。这主要是因为该种方式(     ) （3分）
A．一个人无法独立操作    B．需要使用太多的钩码
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C．力臂与杠杆不重合      D．力和力臂数目过多

25．（10分）同学们在探究“影响滑轮组机械效率高低的因素”时，提出了下列假设。


假设1：滑轮组机械效率高低可能与动滑轮重有关


假设2：滑轮组机械效率高低可能与被提升的物重有关


假设3：滑轮组机械效率高低可能与物体提升高度有关


假设4：滑轮组机械效率高低可能与滑轮组绳子股数有关


一位同学设计了如图25所示的四个滑轮组，并将实际数据填入下表。
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(1) 在表二中填上四次实验的机械效率。

(2) 根据实验　　　　　　　（填①、②、③、④）可知，滑轮组机械效率高低与被提升物重有关。（2分）
(3) 根据实验②和④可知，滑轮组机械效率高低与　　　　　　　　　　无关。

(4) 通过实验可以发现，不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，机械效率越　 　　。

(5) 要研究滑轮组机械效率高低是否与物体提升高度有关，应该选用　　　　（同一/不同）滑轮组，提升同一重物到　　　　　（相同/不同）的高度去研究。
26.（10分,每空2分）如图所示，是研究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验装置，实验中让同一钢球从斜面上不同的高度由静止滚下，碰到同一木块上。请回答以下问题：
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(1)设计实验的目的是研究___    __(钢球／木块)动能的大小与__________的关系。

(2)实验是通过观察_____________________________________________，比较钢球对木块做功的多少，从而得出结论的。

(3)若水平面为光滑的，该实验还能得出结论吗?                                 ，
理由是：                                                                    。

四、解答与探究（每题9分,共18分）
27．一辆汽车的功率是30kW，在水平公路上匀速直线行驶，若汽车的运动速度为10m/s,试求：
（1）汽车在半小时内牵引力做了多少功？
（2）汽车受到的牵引力多大？
（3）汽车受到的阻力为多大？

28．如图所示装置，绳重及摩擦不计。

[image: image19.jpg]


（1）若要充分利用图示的3个滑轮，请画出该滑轮组最省力的绕线；

（2）当物重为50N时，绳端需用20N的拉力才能使物体匀速上升，此时该滑轮组的机械效率为多少？

（3）如果绳子能承受的最大拉力为60N，那么该滑轮组最大可吊起多重的物体？ 
A．剪子          B．起子              C．镊子           D．钢丝钳
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