第一学期阶段性学习九年级物理C（1）

班级           姓名           学号       成绩              
一、选择题：（本题共15小题，每小题2分，共30分．每小题只有一个选项正确）
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1．普通家用灯泡的电流最接近于                 （    ）    

A．0.2A         B．0.02A        C．2A          D．20A
2．如图所示，开关S闭合时，可能发生的现象是   （    ）
A．L1发光、L2不发光          B．L1被烧坏 

C．L2被烧坏                  D．电池被烧坏

3．某机要室大门是由电动机控制的，钥匙(电路开关)分别由两名工作人员保管，单把钥匙无法打开.图中符合要求的电路是                                       （    ）
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4．下列说法中错误的是                                                  （    ）

A. 连接电路时，开关不一定要接在电源的正极

B．为了控制用电器，开关应与用电器并联

C. 同一电路中互相不影响的两个用电器一定是并联的

D．并联电路是由干路和支路组成
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5．用一个电源、一个开关、两个电流表、两个灯泡，组成了如图所示的四个电路，其中电流表A1能正确测灯L1的电流的是                                          (    )
6．关于导体的电阻的说法中正确的是                                        (    )

  A．导体中有电流，导体才有电阻

  B．导体的电阻大小取决于通过它的电流大小

  C．导体的电阻是导体本身的一种性质，与通过它的电流大小无关

  D．导体的电阻只与导体长度、横截面积有关

7．某导线长5m，它的电阻是10Ω，现用拉丝机均匀地将它拉长1倍，则它的电阻 （    ）
A．大于10Ω      B．等于10Ω   C．小于10Ω      D．不能确定是否变化

8．某学生使用电流表时，根据电路中的待测电流，应选用0～0．6A的量程，但误将“-”和“3”两接线柱接入电路．这样做的结果是                                 (    )

A．指针摆动角度大              B．指针摆动角度小，读数更准确

C．指针摆动角度小，会损坏电表  D．指针摆动角度小，读数不精确
9．一般家庭的卫生间都要安装照明灯和换气扇。使用时，有时需要各自独立工作，有时需要它们同时工作.在下图所示的电路，你认为符合上述要求的是               （    ） 
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10．如图所示电路，当开关闭合后，A1示数，A2示数变化情况正确的是                                       (    )

A. A1示数变大，A2示数变大  

B. A1示数变小，A2示数变小
C. A1示数变小A2示数变大   

D. A1示数变大，A2示数不变
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11．如图所示的电路，滑动变阻器的滑片P向B端移动时，各电表示数变化情况是                             （    ）
A．A1减小，A2减小，A减小  
B．A1增大，A2增大，A增大

 C．A1减小，A2不变，A减小       
 D．A1增大，A2不变  A增大
12．并联电路，随着并联支路数目增加，其总电阻将（   ）
 A．变大         B．变小   
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 C．不变         D．无法判断

13．如右图所示的电路中，当开关S合上时，电压表测的是 (    ) 
A．灯L2两端电压        
B．电源的电压 

C．灯Ll两端的电压      
D．灯L2和电源两端的电压
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14．图中所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就能知道油箱内油量的多少．则                                          （    ）

A. 油量增加，R增大，油量表指针偏转变小
B. 油量增加，R减小，油量表指针偏转变大
C. 油量减少，R增大，油量表指针偏转变大

D. 油量减少，R减小，油量表指针偏转变小
15．如图是小明同学用伏安法测定灯泡电阻的电路图，当他闭合开关S时，发现电流表的[image: image12.png]Rl (%2
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示数为零，而电压表的示数不为零，出现这种故障的原因可能是                               （    ）
A．灯泡L短路
    B．开关S接触不良
C．灯泡L断路
    D．变阻器R断路
二、填空题（本题共12小题，每空1分，共30分）
16．做实验时需要6V的电源，则要用      节干电池串联，或用      节蓄电池串联才行．
17．电路中产生持续电流的条件：a.电路中             ；b.电路是        。
18．物理学中，把                     叫做导体，在①大地、②油、③人体、④陶瓷、⑤酸、碱、盐的水溶液、⑥干燥的木材、⑦石墨、⑧空气、⑨碳、⑩酒精等物质或物体中，通常情况下属于导体的是             ，属于绝缘体的是           .(填前面的序号) 。
19．如图所示电路中，开关S1控制小灯泡          ，开关S2控制小灯泡          ，开关S3控制小灯泡            。
20．如图所示是一把既能吹冷风，又能吹热风的电吹风的简化电路图，其中A是吹风机，B是电热丝.若只闭合开关S2，吹出的是______风；若S1，S2将都闭合，吹出的是______风（填“冷”或“热”） 。
21．如图，当开关闭合后，两灯都发光，此时V1、V2表的读数分别是4v和2.5v，则电源电压为_   __v ，灯L1 两端的电压为__    _V ，灯L2 两端的电压为__    _V。
22．探究导体中的电流与电压的关系实验中，调节滑动变阻器的作用是                ，要使电阻R两端的电压变小，滑片P应向        滑动。
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23．如下图，闭合开关S1和S3，两灯_____联；为避免电源短路，不能同时闭合开关_________．
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24．如下图电路中，S闭合后电流表A​1与A2的指针位置均在同一位置，则电流表A​1使用的量程为       ，示数是         A，电流表A2使用的量程是        ，示数是       A，通过L2的电流是       A.
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25．灯L1和L2串联，先用电压表测灯L1两端的电压，如图所示，再测L2两端电压时，只将电压表接A的一端改接C，这种接法_______（填“正确”或“不正确”），理由是_______          .
26．某同学在做电学实验时，不慎将电压表和电流表的位置对换，接成了如图所示电路.此时若闭合开关，其后果是：电流表　     ，电压表         。 (选填“烧坏”或“不烧坏”)
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27．家庭照明用的电灯，常温下它的电阻比正常发光时要       ，所以闭合开关的瞬间通过灯丝的电流要比正常发光时       ．(填“大/小”) 
三、解答题（共40分）

28．（6分）电流表量程            ； 分度值           ； 读数            ．

电压表图：量程             ； 分度值            ； 读数             ．
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29．（3分）甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处. 当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图甲、乙、丙所示的三种情况. 请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上. （6分）
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甲同学的问题：________________________________________；

乙同学的问题：________________________________________；

丙同学的问题：________________________________________；

30．（3分）(1)如图所示。把M，N跟废日光灯管中的钨丝连接，闭合开关S后，用酒精灯给钨丝加热，可以观察到电流表示数      ，这表明：温度升高，钨丝的电阻               .(均选填“变大”、“变小”或“不变”)；
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(2)如图所示，给玻璃加热到红炽状态时．发现小灯泡会亮起来，这说明             。
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31．（4分）用如上图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱（符号为
[image: image3.wmf] ），S为单刀双掷开关，R0为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有： 

A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I

B．读出电阻箱的示数R
C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I

D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大

（1）上述步骤的合理顺序是                 （只需填写序号）．

（2）步骤A中电阻箱调节好后示数如图乙所示，则它的示数为     Ω．若已知R0的阻值为10Ω，则待测电阻的阻值为     Ω．

（3）本实验所采用的物理方法可称为             （填“控制变量法”或“等效替代法”）．
32.（10分）在图中的方框内画出伏安法测电阻的电路图，并完成电路图的连接．（4分）
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（1）在伏安法测电阻的实验中，实验原理是：          ，滑动变阻器的作用是：滑动变阻器在实验中的作用是：①                     ②      　　　           .
（2）在连接电路图时开关应处于       状态，滑动变阻器的滑片应位于      （填A或B）端，这主要是为了避免电路中的         过大，而烧坏电路中的有关元件．
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33．（4分）如图：R1=10Ω，R2=20Ω，S断开时，电流表的示数为0．6A．求S闭合时电流表的示数．
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34.（6分）如图所示的电路，R1的阻值为10Ω，电流表的示数为0．4A，电压表的示数为3．2V．求：R1两端的电压，R2的阻值及电源电压．
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35. （4分）如图所示的电路，R1=20Ω，变阻器R2的阻值范围为0～40Ω，当变阻器滑片P移至变阻器的中点时，电流表的示数为0．5A，那么当变阻器滑片P移至阻值最大位置时，电流表的示数多大？
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