2012～2013学年度第一学期九年级物理期中考试试题

(考试时间:90分钟  满分:100分)

命题人:张涓  
  一、选择题 （每题4个选项中只有1个符合题意）（每题2分，共24分）
  1.“给我一个支点和一根足够长的棍，我就能撬起整个地球．”下列生产和生活中的杠杆与阿基米德设想的杠杆属于同一类型的是
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A                B                    C             D
  2.一杯酒精烧掉一半以后，剩下的酒精
    A．热值与比热容都减半           B．热值与比热容都不变
C．热值不变，比热容减半         D．热值减半，比热容不变
  3.一物体沿固定的粗糙斜面匀速下滑，物体在下滑的过程中
    A．动能不变，势能减小，机械能不变    B．动能不变，势能减小，机械能减小

C．动能增大，势能减小，机械能不变    D．动能增大，势能减小，机械能减小
  4.关于温度、热量、内能，以下说法正确的是
    A.物体的温度越高，所含的热量越多       B.0℃的冰没有内能
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C.物体吸收热量，温度不一定升高         D.对物体做功，物体的温度一定升高
  5.小红发现教室里的一个开关可以同时控制两盏灯．图中符合要求的电路图是
A                    B                    C                   D
[image: image3.emf]  6. 如图所示的四种情景中，人对物体做功的是：
7.一个滑轮组经改装后提高了机械效率，用它把同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比较
A.总功减少，额外功增多          B.机械效率提高，机械做功加快
  C.功率变大，机械做功更多        D.有用功不变，总功减少
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8.用两个相同的加热器给质量相同的物质甲和水加热，它们的温度随加热时间的变化关系如图所示，据此判断物质甲的比热容为
  A．2.1×103J／(kg·℃)       
  B．4.2×103J／(kg·℃)

C．1.2×103J／(kg·℃)  
D．条件不足，不能确定
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  9.如图所示的电路，闭合开关S1和S2后，下列分析正确的是
    A.小灯泡亮、电铃响

B.小灯泡亮、电铃不响

C.小灯泡不亮、电铃响    
D.小灯泡不亮、电铃不响
  10.保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了．下图中符合要求的电路是 
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  11.如图所示，图甲中用弹簧测力计拉木块，使它沿水平木板匀速滑动；图乙是两次拉动同一木块得到的路程随时间变化的图像．下列说法正确的是
A．木块第二次受到的拉力较大           B．第一次木块的动能大
C．木块两次受到的拉力和摩擦力均相等   D．第一次拉力对木块做功的功率大
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12.如图所示的电路中，当开关闭合时，灯L1、L2均不亮.某同学用一根导线去查找电路的故障.他先将导线接在灯L1两端，发现灯L2亮，灯L1不亮；再将导线接在灯L2两端，发现两灯均不亮.由此可以判断  
    A．灯L1断路      B．灯L1短路 
  C．灯L2断路      D．灯L2短路
  二、填空题（每空1分，共26分）
  13. 马用200N的力拉着重为1500N的车子，在水平路面上匀速前进了100m，拉力对车做功    J，重力对车做的功为        J．
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  14. 如图所示，工人通过定滑轮用F=______N的力，可以将重100N的物体匀速向上提升（不计摩擦和绳重）.若把定滑轮改成动滑轮提升同样的重物，好处是                          ，但机械效率将_______（填“增大”、“减小”或“不变”）．
15. 目前我国研发出一款新型空气动力汽车，它利用压缩空气膨胀推动活塞做功提供动力，这种车在开动时将空气的         能转化为         能，这种车与汽油机相比优点是                  (说出一点) ．
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16.如图，灭火器在烈日下温度会     (选填“升高”或“降低”)，这是通过           的方法使内能增加，它应存放在阴凉干燥处．
[image: image11.png]P TR T




[image: image12.png]


17．各式各样的剪刀都是杠杆．如图所示，要剪开铁皮，应该用        最合适；剪纸或布时，应该用        最合适．(选填标号)  
18．如图，轻质杠杆OA可绕O点转动，OA=0.3米，OB=0.2米．A点处挂一质量为2千克的物体G，B点处加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则物体G的重力大小为______牛，力F大小为_____牛．

  19. 司机开车上坡前，往往加大油门，以提高车速，这是为了增大汽车的        能．清洁车能通过吸尘器将路面上的垃圾吸入车内容器中，清洁车沿街道匀速行驶，在清扫垃圾过程中，车的动能将          （选填“变大”、“ 变小”或“不变”）．
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20. 夜幕降临，道路两侧彩灯五光十色，霓虹灯闪跃跳动，扮靓着城市．（1）多年前，当其中的一个彩灯断路后，整串彩灯同时熄灭，说明彩灯间的连接是    联．（2）改用如图所示的小彩灯串联成串，一个彩灯熄灭后，其余依然明亮，但取走任一只灯，整串灯也会熄灭．原因是小彩灯正常发光时，电流从       通过；灯丝断裂时，电流从        中通过（选填“灯丝”或“金属丝”）．
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21.如图是商场的自动扶梯，它的部分几何尺寸如图所示，质量为50kg的小华站在该扶梯上从商场一楼到二楼．已知扶梯以1m／s的速度匀速上行．则扶梯对他做的功是____J，对他做功的功率是______W，小华的机械能将_______(填“变大”、“变小”或“不变”)．
22．如图，甲图点火后盖子被迅速推出，乙图活塞压下后棉絮被点燃．两个实验共同说明    方式可以改变内能；其中     （选填“甲”或“乙”）实验的过程与图中所示的汽油机的          冲程相似．一台单缸四冲程汽油机的飞轮转速是30r/s，则汽油机每秒对外做功         次．
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三、解答题（本题有8小题，共50分．解答24、25题时写出解题过程）
  23．（6分）按照题目要求作图：
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 （1）如下图所示，用螺丝刀撬起图钉．请在图上画出螺丝刀受到图钉阻力F2的力臂；并画出作用在螺丝刀柄上A点的最小动力F1的示意图．
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 (2)上图中，站在地面上的同学借助滑轮组匀速提升重物，请画出合适的绕线方法．
  (3)下图是某手电筒的剖面图，请按实物剖面图，在虚线框中画出这种手电筒的电路图．
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  24．（6分）一列质量为1×103t的火车，以180km/h的速度在平直轨道上匀速行驶，整列火车受到的阻力是9×103N． 

  （1）火车的牵引力多大? 

  （2）火车行驶1min时间内，机车牵引力做了多少功?
  （3）牵引力的功率多大?
  25.(9分) 某锅炉将水从25℃加热到100℃消耗了6kg无烟煤，已知水的比热容是4.2×103J/(kg·℃),无烟煤的热值是3.4×107J/kg,求：

 （1）锅炉内200kg水吸收的热量是多少？

 （2）完全燃烧6kg无烟煤放出的热量是多少？

 （3）烧水过程中，锅炉的效率是多少？
  26.（3分）如图展示了一些你熟悉的物理实验，请你根据要求填空: 
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  (1)图A实验说明是：           ___                  ．

  (2)图B实验表明：               __ _                        ．

(3)图C实验中，使卡片能跳起来的做法是：       __ _             ．
  27．（6分）在“测滑轮组机械效率”的实验中，小强按正确方法操作，如图是他实验中的情景，下表是他记录的一组数据.
	钩码总重G(N)
	钩码上升高度h(m)
	测力计拉力F(N)
	测力计移动距离s(m)

	2
	0.05
	0.4
	0.15
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  (1)由表中数据可计算出，滑轮组对钩码做的有用功为      J，人做的总功          J．        
  (2)对以上两个计算结果进行比较，其不合理之处是___________；结合测力计放大图，可知小强的错误是________________________．

  (3)在该次实验中，所测滑轮组的机械效率应该为_________．

(4)实验中，若仅增加钩码的重，则滑轮组的机械效率将_______ (选填“增大”、“减小”或“不变”)．
  28．(5分)为了比较水和沙子吸热本领的大小，小明做了如图所示的实验：在2个相同的烧杯中分别装有质量、初温都相同的水和沙子，用两个相同的酒精灯对其加热，实验数据记录如下表：
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  (1)在此实验中，用加热时间的长短来表示水和沙子             ．

  (2)在实验中，应不停地用搅拌棒搅动水和沙子，其目的是：                  ．
(3)分析表中的实验数据可知；质量相同的水和沙子，升高相同的温度，水吸收的热量__________(选填“大于”或“小于”)沙子吸收的热量．
(4)可以推想，如果给质量相同的水和沙子加热相同的时间，则       (选填“沙子”或“水”)升高的温度会更高些.
(5)实验中，有些同学发现：刚开始加热时，情况与(4)的结论不符，你认为可能的原因是                                      ．（写出一点）
29．（7分）小芳想验证重力势能与高度的关系：她在水平地面上铺一张纸，将篮球表面涂黑，使篮球分别从不同高度处自由下落，在纸上留下黑色圆斑A、B，如图所示．球从较高处下落形成的圆斑是图中    （选填“A”或“B”），判断的依据                     ．同时发现，每次篮球落地后反弹的高度也不相同.针对这个问题大家进行了讨论,并提出了不同的猜想.
  猜想1:篮球反弹的高度可能与球的型号有关；        

  猜想2:篮球反弹的高度可能与下落的高度有关；　   

  猜想3:篮球反弹的高度可能与地面材料有关.
  于是,他们用两只充足气的#7(标准男子)、#6(标准女子)篮球及刻度尺,在水泥地面和木制地板上进行了实验，得到的实验数据如下表： 
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（1）要验证猜想2,需要选用实验序号为       、      的两组数据进行分析.
（2）通过实验,可得到的结论是:篮球反弹的高度与              、            有关，与                    无关.
   30．（8分）A:某小组研究“杠杆平衡条件”，

  (1)当杠杆静止在如图甲所示位置时，处于     （“平衡”或“不平衡”）状态．此时调节两端的平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡，这样做是为了                       ．
  (2)实验中改变钩码位置和个数，一般要做三次，其目的是                        ．
(3)如图乙所示，弹簧测力计在C处由竖直向上逐渐向右倾斜拉动杠杆，仍使杠杆在水平位置保持平衡，则弹簧测力计的示数将_______（选填“变大”、“变小”或“保持不变”），其原因是                                   ． 

B：如图丙所示为研究“杠杆机械效率”的装置，
每个钩码重为G，O为支点．
(1)将2只钩码挂在B点，在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计，拉力为F1，测得A、B两点上升的高度分别为h1、h2，则杠杆的机械效率为η=     ．（用物理量的符号表示）

(2)将2只钩码挂在C点，在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使C点上升高度为h2，则弹簧测力计的示数将          （大于/等于/小于）F1．
(3)将3只钩码挂在C点，在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使C点上升高度仍为h2，则与前两次相比,第三次杠杆的机械效率        （最大/最小/三次相等）．
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