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2015～2016学年度第二学期期中检测
初三年级物理试题

满分：100分    考试时间：90分钟
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题只有一个选项正确）
1．2015年6月1日晚，“东方之星”客轮在长江水域监利段发生翻沉，客轮倒扣在江面上．为了尽快救出被困者，搜救队员用铁锤敲击露在水面的船体并将耳朵贴在船体上听．下列有关说法正确的是
A．敲击船体是为了使铁锤振动发声    B．贴在船体上听是为了听到求救的超声波信号
C．敲击船体是利用声向被困者传递能量D．贴在船[image: image47.png]
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上听是利用固体传声效果比气体好
2．2015年5月俄罗斯举行卫国战争胜利70周年的阅兵仪式，中央电视台进行了及时报道．如图是中国三军仪仗队参加阅兵通过红场时的图片，现场记者将该图片传送到电视台时所用的载体是
[image: image23.jpg]


A．超声波

   B．电磁波

    C．红外线

        D．紫外线
3．如图所示，OAB为轻质杠杆，可绕支点O自由转动，在B端施加一个动力使杠杆在水平位置平衡，该杠杆

A．一定是省力杠杆



        B．一定是费力杠杆

C．一定是等臂杠杆



        D．以上情况都有可能

4．如图所示，大人与小孩爬相同的楼梯所用时间相同，下列说法正确的是

A．大人与小孩做功相同，两人功率相同   [image: image3.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




  B．大人与小孩做功相同，小孩功率大

C．大人比小孩做功多，大人功率大          D．[image: image4.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




大人比小孩做功多，小孩功率大
5．小华视物时成像情况如图所示，医生向她介绍激光手术：通过激光烧蚀厚度均匀的透明眼角膜，使之改变形状，实现视力矫正．手术后的眼角膜形状应为下列图中的

[image: image24.png]


6．“移动式划船机”在重庆市第30届青少年科技创新大赛上荣获学生创造发明一等奖。它改变了传统健身器材的局限性，如图所示是现场的操作演示。下列分析正确的是

A．手柄处刻有凹凸不平的花纹是为了减小摩擦

B．操作划船机运动时，运动速度越大，惯性越大

C．静止时划船机对地板的压力和划船机受到的支持力是一对平衡力

D．用脚调整踩踏板的方向，能让划船机转向，是由于力可以改变物体的运动状态

7．为了探究运动与静止的鸡蛋撞击时谁更容易破，小明让鸡蛋分别从斜面上的A、B、C三处由静止释放，撞击静止在水平面上的另一只相同的鸡蛋．实验结果是，第一次两只蛋都破；第二次甲蛋完好乙蛋破；第三次两蛋都不破．接下来的步骤是

    A．得出“与鸡蛋动静无关的”结论   B．得出“静止的鸡蛋更易破”的结论
    C．在B处释放再重复做几次实验     D．分别在A、B、C处释放再重复做几次实验
[image: image25.emf]
8．东台市北海路上有许多风光互补路灯（如图）依靠风力和太阳光发电来提供电能，其尾翼使风轮能绕竖直轴在水平面内自动转向风来的方向．下列有关分析错误的是
A．尾翼的主要作用是平衡风轮          B．太阳能发电是将太阳能转化成电能
C．风力发电利用了电磁感应现象        D．与传统路灯相比，该路灯更节能环保
9．蓄电池正负极标志模糊不清，以下四组器材中，无法判[image: image5.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




断蓄电池正负极的是
A．开关、小灯泡、滑动变阻器、若干导线     B．开关、小灯泡、电流表、若干导线
C．开关、螺线管、小磁针、若干导线         D．开关、电压表、若干导线
10．酒精测试仪可检测机动车驾驶员是否酒后驾车，如图是它的原理图.图中酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的增大而减小，R0为定值电阻.如果测试时电压表示数越大，表明                                                             

A．传感器的电阻越大           B．测试到的酒精气体浓度越大 

C．测试到的酒精气体浓度越小   D．通过传感器的电流越小

[image: image26.png]=oC ¢ _C ¢




11．甲、乙两只白炽灯的铭牌如图所示，下列说法正确的是
A．甲灯灯丝比乙灯灯丝细    
B．两灯都正常发光时，甲灯消耗的电能较少

C．两灯都正常发光时，甲灯电阻小于乙灯电阻

D．两灯串联后，接在220V电路中，甲灯比乙灯暗

[image: image27.png]


12. 如图AOB是光滑轨道，A点的高度H大于B点的高度h，让小球由A点静止开始自由落下，沿轨道AOB到达B点后离开（不计空气阻力），则小球离开B点后的运动轨迹最符合实际的是

A．a                   B．b                 C．c           D．d
二、填空题（本题共8小题，每格1分，共24分）

13. 2016年4月12日兴城市实施了人工降雨．气象部门用火箭将碘化银洒向云层，碘化银吸附水汽，加速水蒸气   ▲   成小水滴，或加速水蒸气   ▲   成冰晶（均填物态变化名称）．水蒸气变成冰晶的过程中    ▲  热量．

14. 小红家刚买了一辆崭新漂亮的小汽车，她高兴极了，把车的里里外外 都观察了个够.通过观察，小红[image: image6.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




发现小汽车前面的挡风玻璃是倾斜安装的，这是为了避免因  ▲   而干扰驾驶员的视线. 小汽车的发动机是汽油机，如图所示是汽油机的 ▲   冲程. 发动机利用水作为冷却剂，主要是利用了水的____▲________较大的特

15. 回想100多年前发生的“泰坦尼克”沉船事件这一重大惨案，仍然会让人们感到心悸。“泰坦尼克”号在撞上冰山前就已经发现了前方冰山而紧急改变航向，但由于船身具有巨大的  ▲   ，船体难以大幅度改变航向，船身一侧撞在了冰山上，结果船体被撞击了大洞，船内进水，船受到的总重力增加，当总重力   ▲    浮力时（选填“大于”、“等于”或“小于”），船在水中下沉，船底受到水的压强  ▲     。（选填“变大”、“变小”或“不变”）。 
16. 2016年盐城市英语口语测试即将到来，在进行英语听力测试时，各考场的有线扬声器是同时开播，也是同时停播的．它们的连接方式是  ▲   联．动圈式扬声器的工作原理是____    ▲ 。目前，我国核电站只能利用原子核的   ▲  (选填“核裂变”或“核聚变”)释放的核能来发电．
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17. 小明家买了一台新空调，师傅安装空调时，空调的金属外壳应该＿＿▲＿＿．师傅用测电笔检测插座时，发现氖管发光，说明测电笔接触的是＿▲＿线．空调调试正常工作时，小明又把电水壶接入电路，此时家里的“空气开关”跳闸了，原因可能是发生了短路或＿▲＿＿．
18. 电梯匀速上升的过程中，以电梯为参照物，小明是  ▲     的．匀速上升过程中，他的动能 ▲  ，重力势能  ▲  (选填“增大”、“减小”或“不变”)．

[image: image29.jpg]


19. 小明家5月1日电能表读数为 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


，6月1日电能表读数如图所示，则5月份他家用电量是   ▲     kW·h，他家最多可以同时使用的用电器的总功率为  ▲   W。当电路中只接了一个电热水器时，电能表的转盘在3分钟内转了125转，则该热水器的电功率为____▲____W。

20. 如图甲所示，电源电压保持不变，小灯泡的额定电压为6V。闭合开关S后，当滑片P从R的一端滑到另一端的过程中，小灯泡的I—U关系图象如图乙所示。则小灯泡的额定功率为   ▲   W，电源电压为__▲       V，滑动变阻器的最大阻值为  ▲    Ω。
三、解答题（本题共7小题，共52分。解答22、23题时应有解题过程）

[image: image30.png]


21.（6分）（1）如图1所示某物体A在光滑水平面上作匀速直线运动，用力的示意图表示出物体受到的力.
（2）在图2中根据给出的入射光线AO画出反射光线OB，并标出反射角。

（3）如图，在虚线框内分别画出开关和灯泡的符号，使之符合安全用电要求．
[image: image31.png]
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  第（1）题[image: image9.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




                 第（2）题                第（3）题
22.（6分） 一个重为500N的物体在200牛顿的拉力作用下，以18千米／小时的速度作匀速直线运动，试求经过5分钟时：（g=10N/Kg）
(1)物体通过的路程； (2)该物体的质量；(3)拉力做功的功率．
[image: image32.png]


[image: image33.png]


23.（9分）如图甲所示一种家用调温式电熨斗，工作过程中电源电压恒为220V，电熨斗金属底板质量为500g。图乙是它的工作电路，发热部分由调温电阻R和定值电阻R0组成（电阻值均不受温度影响）。调温电阻最大阻值为110Ω，预热时电熨斗以最大功率正常工作100s可使金属底板的温度从20℃升高到220℃【金属底板的比热容为0.44×103J/（kg·℃），假设电熨斗发热体放出的热量全部被金属底板吸收】则：
（1）预热时使金属底板吸收的热量是多少？
（2）电熨斗的最大功率是多少？
（3）定值电阻R0的阻值是多大？
（4）电熨斗调温过程中，电路中的最小电流是多少？
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24.（7分）某实验小组进行简单机械类探究实验。
（1）探究“杠杆平衡条件”实验前，为方便测量力臂，应将杠杆调节到水平位置平衡，图甲中，杠杆的平衡螺母B应向＿▲＿调节（选填“左”或“右[image: image10.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




”）；
(2）图乙中，要使杠杆在水平位置平衡， 需在C点悬挂＿▲＿个同样的钩码；
（3）某同学进行正确的实验操作后，能不能根据（2）问中的一组数据得出结论？＿▲＿（选填“能”或“不能”），理由是＿＿＿＿＿＿＿▲▲＿＿＿＿＿＿＿＿；
（4）探[image: image11.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




究“动滑轮的待点”的实验结果表明：使用动滑轮可以＿＿＿＿＿▲＿＿＿（选填“省力”或“省距离”），但不能改变力的方向；
（5）生活和工作中使用的滑轮如：A国旗杆顶部的滑轮；B电动起重机吊钩上的滑轮，属于动滑轮的是＿＿＿＿＿▲＿＿＿（选填“A”或“B”）。
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25．（6分）同学们在进行比较水和沙子的吸热能力的探究实验．
（1）实验中需要测量水的质量．
①小范将天平放在水平台上，将游码归零，发现指针指在分度盘中线的左侧．要使横梁平衡，应怎样操作？＿＿＿＿▲＿＿＿＿
②如图甲，测得烧杯和水的总质量m＝＿▲g．
（2）使用温度计测量水温时，要将＿▲＿＿全部浸入水中，不要碰到容器底或容器壁．小范测得水的初温是30℃，加热一段时间后，温度计示数如图乙，则水温升高了＿▲＿℃．
[image: image12.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




（3）实验中，加热与水等质量的沙子，使其与水吸收相同的热量，发现比水升高的温度高．请写出实验的结论．＿＿＿▲▲＿＿＿＿＿＿＿
[image: image36.png]


26．（8分）在“测定小灯泡电功率”的实验中，小灯泡（额定电压为2.5V，电阻约为8Ω），电源为两节新干电池。
（1）连接电路时开关应＿＿▲＿。请用笔画线将图乙电路连接完整，要求滑片P向左滑动时，接入电阻变小。
（2）根据实验中需要测量的物理量．请在图丁方框内画出记录实验数据的表格．
（3）电路正确连接后，闭合开关，移动滑片（未达到最小阻值），发现灯泡不亮，电流表有示数，电压表无示数，则故障可能是＿＿▲＿。
（4）排除故障后，为了测量小灯泡的额定功率，调节滑片使电压表的示数为＿▲＿V，此时电流表的示数如图丙所示，则小灯泡额定功率是＿▲＿W。
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27.（10分）阅读短文，回答问题   [image: image13.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




   

空调热水器

    空调热水器，又名空气能热泵热水器．其工作原理示意图如图所示．工作过程中空调热水器通过一种工作媒质在蒸发器里迅速变成气态，在经过压缩机（消耗少量电能）将其压缩成高温高压的气体，然后在冷凝器中重新变成液态，达到给水加热的目的．空调热水器具有高效节能的特点，产生相同的热水量，比传统的电热水器和燃气热水器的能量更高．

	型号
	A
	B

	出水温度（℃）
	50

	额定功率（kW）
	1
	2

	额定电压（V）
	220

	热水产出率（L/h）
	100
	

	环境温度范围（℃）
	﹣10～50


 “热水产出率”和“能效比”是衡量空调热水器性能的两个重要指标．热水产出率是指该热水器当进水温度为20℃，出水温度为50℃时，每小时可出热水的体积数，能效比是指加热过程中水吸收的热量与消耗电能的比值．下表为两种型号“空调热水器”在进水温度20℃时测定的部分参数．

（1）空气能属于__▲____ （选填“可再生”或“不可再生”）能源，,空调热水器工作时产生的热量  ▲  （大于/等于/小于）它所消耗的电能．

（2）下列关于空调热水器的判断中，正确的是  ▲  
A．工作媒质在冷凝器中不断吸热

B．空调热水器消耗的电能越少，其能效比越高

C．由[image: image14.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




于电流的热效应，热水吸收的热量一部分来自于电流产生的热量

D．压缩机通过做功[image: image15.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




的方式增加了工作媒质的内能
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（3）A型热水器正常加热过程中，每小时流经冷凝器中的水吸收的热量为  ▲  J，其能效比为  ▲  ．

（4）若B型热水器的能效比为4.2，则它的热水产出率为   ▲     L/h．

（5）图乙所示的电磁继电器电路是空调热水器的温控系统原理图．当停止用水且冷凝器中的水温达到50℃时，水中的热敏电阻RT的阻值将变___▲_____（选填“大”或“小”），从而使电磁铁的N极将衔铁吸下，立即切断压缩机工作电路．请你根据以上工作原理，用笔画线代替导线将图乙中的电路连接完整．

           2015～2016学年度第二学期期中检测
初三年级物理试题参考答案
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题只有一个选项正确）
	题号
	1
	2[来源:Zxxk.Com]
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	D
	B
	D
	C
	B
	[image: image16.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




D
	C
	A
	A
	B
	A
	C


二、填空题：本题共8小题，每空1分，共24分．
13.液化   凝华   放出

14. 平面镜成像    做功    比热容

15. 惯性   大于   变大

16. 并  磁场对电流有力的作用    核裂变

17. 接地        火线[image: image17.png]2R ZXXK.COM) AL IT AT




，     用电器超负荷运行了。

18. 静止    不变    增大

19. 70       4400    2000

20. 1.2       6     45     

三、解答题（本题共7小题，共52分。解答22、23题时应有解题过程）

[image: image39.png]


21.答案见图
22.1500米   50千克   1000瓦（分步给分）

23.（1）m=500g=0.5kg

Q吸=cm（t-t0）=0.44×103J/（kg·℃）×0.5kg×(220℃-20℃)=4.4×104J   2分
（2）     
[image: image18.wmf]4
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                                 2分
（3） 因为，电路中功率最大时，R接入电路的阻值为0                      1分
所以有：
[image: image19.wmf]2
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                          2分
（4）当电阻R全部接入电路时，电路中电流最小。
所以最小电流为：


[image: image21.wmf]0
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                                          2分
24.（7分）（1）右（2）3（3）不能；   实验次数太少，得出的结论具有偶然性（2分）
（4）省力（5）B

25. （6分）（1）①向右调节平衡螺母，使指针指在分度盘的中线处   ②71
[image: image40.jpg]


（2）温度计的感温泡   16

（3）水的吸热能力比沙子吸热能力强（2分）
26. （8分）（1）断开     如图（2分）

（2）见表（2分） [来源:Z_xx_k.Com][来源:Zxxk.Com]
（3）小灯泡短路
（4） 2.5       0.75   

	灯泡的规格
	电压表的示数U/V[来源:Z&xx&k.Com]
	电流表的示数I/A
	小灯泡的亮度
	小灯泡的功率P/W

	额定电压
U额=2.5V
	
	
	
	[来源:Z+xx+k.Com]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


27.（10分）
（1） 可再生      大于
（2）  D 
（3）  1.26X107J       3.5

（4）  240

（5） 小    如图
     [image: image22.png]
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