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2016/2017学年度第一学期第四教育联盟学情调查二
九年级物理试题
注意事项：
1．本试卷满分100分．考试时间100分钟．
2．本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置，否则不给分．
3．答题前，务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡上．
1、 选择题：本题共12小题，每小题2分，共24分.每小题给出的四个选项中只有一个选项正确.

 AUTONUM  \* Arabic .最先研究出电流与电压和电阻三者之间关系的科学家是（   ）
A.欧姆      B.法拉第      C.牛顿      D.焦耳
 AUTONUM  ．关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（   ）
A．物体的温度越高，它含有的热量越多     B．物体的内能增加，一定要吸收热量
C．物体的内能越多，放热一定越多         D．物体的温度升高，它的内能一定增加
 AUTONUM  \* Arabic .关于能量及其能量之间的转化，下列说法正确的是（    ）
A．火山具有内能，冰山不具有内能
B．火箭在加速上升时，机械能保持不变
C．拦河大坝使水位升高，增加了水的重力势能
D．坠落的陨石在空中划过一道亮光时，内能转化为机械能
 AUTONUM  \* Arabic .把篮球抛向空中，忽略空气阻力，哪一图线能正确反映球离手后至落回地面前机械能（E）与篮球离地高度（h）的关系（　　）
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 AUTONUM  \* Arabic .小华用导线、一节干电池，设法使一只小灯泡发光．下列方法中会造成短路的是
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 AUTONUM  \* Arabic .小明同学骑车上学，因为赶时间经常忘记收起自行车支架便骑车或没有锁车就离开，因此在兴趣小组活动中，他请同学们一道设计提醒锁车的电路，要求：当车的支架支起（开关S1闭合）时，蜂鸣器响起，提醒锁车；当车上锁（开关S2断开）后，蜂鸣器停止发声．他们设计了如图所示的四个电路，其中符合要求的是（   ）
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 AUTONUM  \* Arabic .如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变．闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法正确的是（   ）                                 

A．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大
B．电流表A的示数变小，电[image: image2.png]Sk B M (ZXXK.COM)




压表V2的示数变大
C．电压Vl与电压表V2的示数之和保持不变
D．电压表V2与电流表A的示数之比保持不变
 AUTONUM  \* Arabic .如图所示，将两只额定电压相同的灯泡L1、L2串联在电路中，闭合开关S后，发现灯泡L1较亮，灯泡L2较暗，此现象说明（   ）[来源:学#科#网]
A．灯泡L1的阻值大于灯泡L2的阻值
B．灯泡L1的额定功率大于灯泡L2的额定功率
C．灯泡L1两端的电压小于灯泡L2两端的电压
D．通过灯泡L1的电流大于通过灯泡L2的电流
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 AUTONUM  \* Arabic .如图所示电路，电源电压为3V.当开关S闭合时，两只灯泡均不发光，且电压表示数为3V.由这一现象可以判断电路的故障是（   ）
A.灯Ll短路         B.灯L2短路          C.灯Ll断路          D.灯L2断路
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 AUTONUM  \* Arabic .关于电流、电压和电阻，下列说法正确的是：（   ）
A．只要将导体连入电路，电路中就有电流   B．导体中通过的电流越大，它的电阻越小
C．有电流通过的灯泡，其两端一定有电压   D．导体两端电压越大，它的电阻越大
 AUTONUM  \* Arabic .一支标有“220V 200W”的电烙铁，为使电烙铁正常工作时的电功率为200W，而在不工作时电烙铁的电功率为50W，使之不会完全冷却。某同学设计了如图的电路，其中，S为单刀双掷开关，L为一只额定电压为220V的灯泡。不考虑温度对电阻的影响，下列说法准确的是（   ）
A．电烙铁的电阻为11Ω

B．选用灯泡的规格应为“220V 100W”

C．当S拨向2时，电烙铁处于工作状态
D．在1s内，电烙铁在不工作状态下整个电路消耗的电能与正常工作状态相比，可节约100J电能
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 AUTONUM  \* Arabic .某同学想测量一个阻值约为500Ω的电阻Rx，可供选用的器材有：干电池两节、电压表（量程为0～3V、0～15V）、电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、滑[image: image3.png]Sk B M (ZXXK.COM)




动变阻器（10Ω  2A）和电阻箱R0（0～9999Ω  5A）各一个，开关、导线若干.下列四个设计方案中，能测出Rx阻值的最合理的方案是
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三、填空题:本题共8小题，每空1分，共24分.

 AUTONUM  ．手电筒的构造如图所示，电源为两节干电池，当旋紧电筒的后盖时弹簧的弹性势能  ▲  （变大/不变/变小）．小灯泡正常发光时，电能转化为  ▲  能和光能，此时电路处于  ▲  （断路/短路/通路）状态．
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 AUTONUM  ．如图是皮球落地后弹跳过程中，每隔相等时间曝光一次所拍摄的照片．A、B是同一高度的两点，则A点的重力势能  ▲  B点的重力势能（大于/小于/等于）；A点的机械能  ▲  B点的机械能（大于/小于/等于）；A点的速度  ▲  B点的速度（大于/小于/等于）。
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 AUTONUM  ．如图用酒精灯加热弯曲的钢棒，发现杯内水温升高，水的内能  ▲  ，这一实验表明用  ▲  的方法可以使物体的内能发生改变；火柴头在火柴盒上轻轻划过就能擦燃，从能量转化的角度讲，是将机械能转化为内能，这是通过  ▲  的方式实现的。
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 AUTONUM  ．如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是转动式变阻器，它的金属滑片P是杠杆的一端，则油量表应是  ▲  表（选填“电压”或“电流”）改装而成，油量减少时，R的阻值将  ▲  ，电表示数  ▲  （填“变大”、“变小”或“不变”）。[image: image4.png]


 

 AUTONUM  ．如图所示电路，电源电压不变，电灯L标有“6V 1.2W”字样。当开关S1、S2均闭合时，电灯L恰能正常发光，电流表示数为0.5A。则：⑴电动机两端电压为  ▲  V，通过电动机的电流为  ▲  A，⑵通电1min电路消耗电能  ▲  J。
 AUTONUM  ．如图所示电路，AB和CD均为镍铬合金线。闭合开关后，通过观察  ▲  ，可以比较出合金线电阻的大小，这种研究方法叫  ▲  （填“等效替代法”或“转换法”）。这个实验装置是研究电阻大小与导体  ▲  的关系。
 AUTONUM  ．有一种亮度可以调节的小台灯，其电路如图甲。电源电压为24Ⅴ，灯泡L的额定电压为24Ⅴ，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙。当灯泡正常发光时，灯丝的电阻为  ▲  Ω。调节滑动变阻器R，使灯泡的实际功率为3.6W时，灯泡两端的电压是  ▲  Ⅴ，此时滑动变阻器R连入电路的阻值是  ▲  Ω。
 AUTONUM  ．如图，当开关S从2转换到点1时，电流表和电压表对应的示数如图乙所示，[image: image5.png]Sk B M (ZXXK.COM)




由图甲和乙可知，电源电压是  ▲  V，电阻R2的阻值是  ▲  Ω，电阻R2的I-U的图像是丙中的  ▲  （填 “a”或“b”）。
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三、解答题:本题共7小题，共52分.解答22、23题时应有解题过程.[来源:学_科_网]
 AUTONUM  \* Arabic .(6分)按照题目要求作图：
（1）在如图所示电路的○里填上适当的电表符号，填上后使之成为正确的电路图，[image: image6.png]Sk B M (ZXXK.COM)




且闭合开关K，两灯均能发光．
（2）按要求将图所示的电路连接好。要求：开关闭合时，两灯都能发光且两灯并联，电流表测量干路中的电流(两灯的电阻均大于10Ω)。
（3）如图乙所示的场景发生在炎热的天气，在图中虚线[image: image7.png]ok A SR (ZXXK.COM)




框内画一个带箭头的线段，用来表示地面附近空气的流动方向；
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 AUTONUM  \* Arabic .（6分）用炉子烧水时，将10kg的水从20℃加热到100℃，燃烧了0.5kg的焦炭，水的比热容是4.2×103J/（kg•℃），焦炭的热值是3.0×107J/kg试求：
（1）水吸收的热量是多少？
（2）0.5kg焦炭完全燃烧放出的热量是多少？
（3）炉子烧水的效率是多少？
 AUTONUM  \* Arabic .（9分）如图甲所示是一种电热水龙头，图乙是它的电路简图．旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点，从而控制流出的水为冷水、温水或热水．已知R1、R2[image: image8.png]Sk B M (ZXXK.COM)




是电热丝，R2=55Ω，温水挡的电功率是2.2kW．试回答或求解下列问题：
（1）S旋到  ▲  位置时，水龙头流出温水；S旋到  ▲  位置时，水龙头流出热水．（选填“1”、“2”或“3”）
（2）电热丝R1的阻值是多大？
（3）S旋到热水挡时，电路中的总电流是多大？
[image: image60.png]
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 AUTONUM  \* Arabic .（6分）如图是探究“物体动能的大小与什么因素有关”的实验示意图。
（1）该实验是通过比较  ▲  [image: image10.png]Sk B M (ZXXK.COM)




来反映动能的大小。[image: image11.png]ok A SR (ZXXK.COM)




该动能是由  ▲  能转化而来的。
（2）实验可以得出的结论是：当  ▲  一定时，  ▲   越大，动能越大。
（3）若在实验中，由于木板较短，物体B碰后滑出木板，在不改变原有器材的情况下，如何保证碰后物体B能始终在木板上滑行？方法是  ▲  。
（4）实验后，同学们联想到在许多交通事故中，造成安全隐患的因素有汽车的“超载”与“超速”，用该图所示的实验可以探究  ▲  （超载/超速）安全隐患。
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 AUTONUM  \* Arabic .（7分）为比较不同燃料的热值，小明利用图示两套完全相同的装置做实验．他分别在燃烧皿中放入相同  ▲   (质量/体积)的不同燃料，同时点燃后对质量和初温相等的液体加热，直至燃料完全燃烧．
（1）小明通过  ▲  (加热时间/温度计上升的[image: image12.png]Sk B M (ZXXK.COM)




示数)来比较不同燃料完全燃烧产生热量的多少．
（2）小明设计的方案存在明显的缺陷，请你指出并改正．
答：                ▲                ．
（3）下表是小明设计记录实验数据的表格，请你在①处帮他补充完整．答：      ▲    ．
	温度
燃料
	加热前液体的温度/℃
	①

	燃料1
	
	

	燃料2
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（4）小明按正确方法进行实验，发现用燃料2作为燃料的水升高的温度
[image: image13.wmf]1

t

D

是用燃料1作为燃料的水升高的温度
[image: image14.wmf]2
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的2倍．由此，他能否得出“燃料2的热值是燃料1的2倍”的结论．
答：    ▲    (能/不能)；简要说明理由：                ▲                ．
 AUTONUM  \* Arabic .（8分）在“测定小灯泡的功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω．
（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整；
[image: image63.png]
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（2）连接电路时开关应  ▲  ；
（3）闭合开关前，变阻器的滑片P应位于  ▲  （A/B）端。
（4）小明闭合开关，移动滑片P到某点时，电压表示数如图乙所示为  ▲  V，则此时灯泡消耗的实际功率  ▲  （>/</=）额定功率。
（5）小明继续移动滑动变阻器的滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成I－U图像（图丙），根据图像，可计算出小灯泡的额定功率是  ▲  W。
[image: image65.png]


（6）进一步分析图像[image: image15.png]Sk B M (ZXXK.COM)




可知，随着灯泡两端电压的增大，灯丝电阻逐渐  ▲  （增大/减小/不变）．
 AUTONUM  \* Arabic .（10分）阅读短文，回答问题：
热电偶
把两种不同材料的导线(如铁线和铜线)组成如图所示的闭合回路，当AB两端存在温度差时，回路中就会有电流通过，这就是塞贝克效应，这种电路叫热电偶电路，实验表明：热电偶电路中电流的大小[image: image16.png]Sk B M (ZXXK.COM)




跟相互连接的两种金属丝的材料有关；跟接点A和B间的温度差有关，温度差越大，回路电流越大。
（1）其它条件不变，只将铁丝换成铜丝，电路电流  ▲ (选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”)。
（2）其它条件不变，只将A处杯中的冰水混合物换为沸水，电路电流  ▲  (选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”)。
（3）其它条件不变，移去酒精灯，将B放人另一杯冰水混合物中，稳定后，电路电流  ▲  (选填“变大”、“变小”、“不变”或“变为零”)。
（4）这样的热电偶实际上是一个电源，它的电能是由   ▲  能转化而来。
（5）热电偶电路可以把温度信号换成    ▲   信号，利用这种性质可以把热电偶做成  ▲   (写出一种应用)。
[image: image66.png]



物理答案
一、选择题：本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确
1.A  2.C  [image: image17.png]Sk B M (ZXXK.COM)




3.C  4.C  5.D  6.C  7.B  8.D  9.D  10. A  11.B  12.B

二、填空题：本题共8小题，每空1分，共24分．
13.速度  木块移动的距离  转换法
14. ③  ⑤  ②
15.做功  机械能  做功
16.导体  断路  [image: image18.png]Sk B M (ZXXK.COM)




电阻
17.0.2  0.8  1

18.4  2  一样
19.电流  电压  电流
20.会  不会  断开
三、解答题：本题7小题，共52分．解答22、23题时应有解题过程．
21．（6分）略
22.（6分）（1）1.68×106（2）40

23．（9分）（1）100   （2）4200   （3）2100

24．（6分）（1）小亮  （2）AB  （3）长度  材料和横截面积一定时，长度越长电阻越大  （4）材料  （[image: image19.png]Sk B M (ZXXK.COM)




5）C

25．（7分）（1）连接电路过程中开关未断开  （2）略  （3）小明 [image: image20.png]Sk B M (ZXXK.COM)




 若L[image: image21.png]


1的灯丝断了，L2应不亮  （4）用导线将L1短路，若L2变亮，则L1不坏（或适当增加电池节数，提高电源电压，看L2[image: image22.png]


是否亮，若亮，则未损坏或其他合理方法均可）
26．（8分）（1）2.20（2分）    （2）塑料块下移的距离（2分）（3）①两次实验次数太少（2分）②没有保持两次实验中钩码下落的高度相同（2分）
27．（10分）（1）负  （2）C  （3）内  电  （4）C （每空2分）
附件1：律师事务所反盗版维权声明[image: image23.png]Sk B M (ZXXK.COM)





[image: image24.jpg]R BRRHEI AR

ARRBZEZFHEBRAT (FRM: ww. 20k, com) BERRUMT
=N

— AMBEEOIAE, BAMSKRBEENR, RETRER, AR
FRBIBEIEER, AARREEER.

= AREBNRE RE R ZEENE, SEEARR,
AR EZHRREBNEIER.

= EANA RS (SREME) REHBEAR, KREARQ
AT, MEUERL 21T, £E B FEREUE &R TR
BERHEAARER AR MR RIER AR

M, —BRMRIEAFSEREERNITA, LT LR,

2IRAIE: 010-58425260.

BRATNEZRIUTABERDN, —EHIN, BRTFHRFSLH.

A BEBRASES BN EFRXREG, FEAT X
APMNERNER, ERBRRIERITA, KEERENENRE
TBFMESRE!

FLLFERR!

FERREESHEERAR




附件[image: image25.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




2：独家资源交换签约学校名录（放大查看）
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ClassID=3060 
               不用注册，免费下载！ 
命题人：陶卫华


审核人：曹树华
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