海淀区2015届九年级第一学期期中练习

     物  理        2014．11

学校_____________       班级_____________          姓名_____________ 

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共28分，每小题2分）

1．在国际单位制中，电压的单位是                                    
   A．伏特（V）      B．安培（A）      C．欧姆（Ω）      D．焦耳（J）
2．下列学习用品中，通常情况下属于导体的是                         
   A．塑料笔杆    B．不锈钢圆规      C．木质刻度尺      D．橡皮
3．在图1所示的电路中，正确的是                                     

[image: image30.png]



4．在四冲程汽油机的一个工作循环中，将内能转化为机械能的是            

A．吸气冲程        B．压缩冲程        C．做功冲程        D．排气冲程
5．图2所示，闭合开关后能测出小灯泡L1两端电压的是                
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6．图3中属于做功改变物体内能的是                                 
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7．如图4所示，电路元件及导线连接均完好，闭合开关S1、S2，则
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     A．L1不能发光，L2能发光

     B．L1能发光，L2不能发光

     C．L1、L2都不能发光

     D．L1、L2都能发光

8．如图5所示电路中，下面说法正确的是                     

[image: image16.emf]     A．只闭合S1，两个灯泡串联

     B．只闭合S2，两个灯泡串联
     C．只闭合S3，两个灯泡串联

     D．同时闭合S1、S3，两灯泡串联

9．下列过程中，属于动能转化为重力势能的是                     

   A．水从高处往下泻落       B．骑自行车下坡，不蹬脚踏板，车速越来越大

   C．小孩从滑梯上匀速滑下   D．跳高运动员从起跳到越杆的过程

10．图6所示为滑动变阻器的结构示意图，将滑动变阻器的两个接线柱接到电路中，要求滑片向左移动时，电路中的电流逐渐变小，连入电路中的接线柱可能是

[image: image17.bmp]     A．A和B     

     B．A和C
     C．C和D
     D．D和B
11．“回力”玩具车，玩耍时要先用手压住，往后退一点，松手后才能往前跑。“用手压住，往后退”是存贮了                                               

   A．弹性势能       B．重力势能      C．动能      D．惯性        
12．如图7所示，灯L1和L2是两只相同的灯泡，a、b是电流表或电压表。闭合开关S

[image: image18.bmp]后，两灯都能发光，则下列判断正确的是

   A．a、b均为电流表

   B．a、b均为电压表

   C．a为电流表，b为电压表

   D．a为电压表，b为电流表
[image: image19.bmp]13．如图8所示电路中，电源两端电压保持不变，闭合开关后，将滑动变阻器R的滑片P向左移动，在此过程中下列判断正确的是  

[image: image20.bmp]     A．电压表V1示数变小，电压表V2示数变小

     B．电流表A示数变小，电压表V1示数不变

     C．电压表V1示数不变，灯泡L亮度变亮

     D．电压表V1示数变小，电压表V2示数变大

[image: image21.emf] 
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14．如图9所示电路，电源两端电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从B点滑至C时，电压表V1的示数从U1变为U1(，电压表V2的示数从U2变为U2(，电流表A的示数从I变为I (，下列判断正确的是       
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二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）

15．小明同学使用手电筒时发现小灯泡不亮，在进行检修前，他对造成该现象的原因进行了以下几种猜测，其中可能的是 

     A．小灯泡灯丝断了                 B．通过小灯泡电流太小

     C．小灯泡接触不良                 D．开关处出现了短路

16．下列说法正确的是                                          

     A．当导体两端电压为零时，导体电阻也为零

     B．当电流通过金属导体时，电子定向移动方向与电流方向相反

     C．电阻的大小与电压成正比，与电流成反比

     D．在温度相同的情况下，长度相同的铜导线，较细的那根电阻一定大

17．关于温度、热量和内能，下列说法正确的是                 

     A．温度高的物体内能不一定多

     B．物体的温度越高所含的热量越多

     C．物体的温度不变，物体的内能就一定不变

     D．内能少的物体也可能将能量传给内能多的物体

18. 小明根据下表所提供的几种物质的比热容得出以下结论，其中正确的是

	几种物质的比热容c/[J﹒（kg﹒℃）-1]

	水    4.2×103
	冰    2.1×103

	酒精  2.4×103
	铝    0.88×103

	水银  0.14×103
	铜    0.39×103


A．质量相同的水和冰，降低相同的温度，水放出的热量较多

B．液体的比热容一定大于固体比热容

C．质量相等的水和酒精，吸收相等的热量后（均未沸腾），酒精的温度变化较大

D．质量相等的铝块和铜块吸收相等的热量后，铝块升高的温度一定较高

三、填空题（共12分，每小题2分）

19．劣质的板材、涂料、胶粘剂等材料含有较多的甲醛、苯、二甲苯等有毒有机物，用来装修房屋，会造成室内环境污染，这种现象在夏天特别严重。这是因为房屋内温度越高，有毒有机物的分子运动越剧烈，使得         现象更明显。

20．完全燃烧2kg的酒精所放出的热量           J。（酒精的热值为3.0×107J/kg）

21．验电器带电后，两个金属箔片张开一个角度。关于这个现象，是因为金属箔片上带的同

种电荷相互           ，而使两个金属箔片张开一个角度。
22． 2014年8月19日11时15分，我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射高分二号遥感卫星，卫星顺利进入预定轨道，高分二号卫星的空间分辨率优于1m，同时还具有高辐射精度、高定位精度和快速姿态机动能力等特点，标志着中国遥感卫星进入亚米级“高分时代”。这颗卫星在加速升空过程中机械能           。（选填“增大”、“不变”或“减小”） 

[image: image22.png]


[image: image23.jpg]


 23．如图10所示，电源两端电压保持不变，Rt为一热敏电阻，其阻值随温度的升高而减小。闭合开关，电流表示数为I；当Rt温度降低时，电流表示数        I。（选填“大于”、“等于”或“小于”）

 24．如图11所示，电源两端电压U=3V保持不变。当

开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器滑片P在AB中点时，

电压表示数为U1，电流表示数为I1；当滑动变阻器滑片P

移至B端时，电压表示数为U2，电流表示数为I2；当开关

S1、S2都闭合，滑动变阻器滑片P移至A端时，电流表示

数为I3。已知R2=1Ω，U1∶U2=3∶4，I2∶I3=1∶6。则当

开关S1闭合、S2断开，滑动变阻器滑片P在中点时，电流

表示数I1为______A。
四、实验与探究题（共35分，25~30题各2分，31~36题各3分，37题5分）

25．图12所示的电阻箱的示数为        Ω。  

[image: image24.bmp]26．如图13甲所示电路，当开关S闭合后，电流表的指针偏转如图13乙所示，由图可知通过灯泡L1电流是         A。
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27．如图14甲所示，电源电压恒定，当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数如图14乙所示，则灯L1两端电压为          V。
28．请根据图15所示的实物连接图，在虚线框内画出对应的电路图。

[image: image27.jpg]
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29．如图16所示，将小球放在相同的斜面上自由滚下，撞击静止在水平面上的木块。图所示实验能说明物体的动能与物体的速度大小有关的是         和         。（选填“甲”、“乙”或“丙”）

[image: image29.jpg]


30．改变内能有不同的方式。如图17所示，是一个配有活塞的厚壁玻璃筒里放一小块蓬松的硝化棉，当迅速压下活塞时，可看见筒内硝化棉燃烧起来。这是通过        方式使玻璃筒内的空气内能增加，温度升高，达到硝化棉的燃点，使硝化棉燃烧。

 31．为了比较水和食用油的比热容，小明用两个相同的装置做了如图18所示的实验。实验数据记录如下表。

	物质
	质量m/g
	初温t1/℃
	加热时间t/min
	末温t2/℃

	水
	100
	25
	5
	45

	食用油
	100
	25
	5
	65



（1）从表中数据可知，加热结束时，食用油升高的温度比水升高的温度       （选填“高”或“低”）；

（2）在此实验中，如果要使水和食用油升高相同的温度，就要给水加热更长时间，此时，水吸收的热量        （选填“大于”、“小于”或“等于”）食用油吸收的热量。

（3）实验表明，         （选填“水”或“食用油”）比热容更大。

32．如图19所示，用装有细沙的容器、桌面粘有橡皮泥的三条腿小桌和质量不同的木块做“探究重力势能大小与哪些因素有关”的实验。

（1）该实验是通过观察比较                  来间接判断物体重力势能大小的。

（2）实验中采用质量不同的木块，是为了探究物体重力势能大小与物体             的关系，操作时应该让木块从         （选填“相同”或“不同”）的高度自由下落。

（3）若要探究物体重力势能大小与物体高度的关系，让            的木块从          
自由下落砸到小桌表面上，观察小桌腿陷入细沙中的深度。

33．小明和小红在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时，他们做了如下的猜想：
猜想1：导体的电阻可能跟导体的横截面积有关；

猜想2：导体的电阻可能跟导体的长度有关；

猜想3：导体的电阻可能跟导体的材料有关。

（1）小明为了验证猜想1，利用图20做了如下设计：①先将导线夹M、N分别接到一根镍铬合金丝两端，闭合开关，记下电流表示数；②然后将镍铬合金丝从中间对折，再将导线夹M、N分别接到对折后的镍铬合金丝两端，闭合开关，记下电流表示数；比较两次实验记下的电流表示数大小，即可验证猜想1是否正确。你认为该同学的设计能否验证猜想1并给出解释理由：                                  。

小红选择了如图21所示的器材。演示板上固定了四根金属丝，a，b，c三条长度均为0.8m，d的长度为0.5m，a、b的横截面积相同，材料不同；a、c的材料相同，但c的横截面积大于a；a、d的材料和横截面积都相同。小红记录实验数据如下表。

	实验步骤
	1
	2
	3
	4

	MN两端连接的金属丝
	a
	b
	c
	d

	电流表示数/A
	0.46
	0.6
	0.92
	0.94


(2)比较实验步骤________，可得出结论：当材料和横截面积相同时，导体长度越长，电阻越大。

(3)比较步骤1和3，可得出结论：当长度和________相同时，导体的横截面积越小，电阻越大。 

34．下表是小文“探究电流与电阻的关系”时记录的实验数据，请根据表格中的数据归纳出电流I与电阻R的关系式为：在电阻两端电压不变情况下，I=              。

	R/Ω
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	I/A
	1.2
	0.6
	0.4
	0.3
	0.24
	0.2


35．小明利用阻值为R0的定值电阻和一块电流表测量未知电阻Rx的阻值。他选择了满足这个实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图22所示。
（1）为了测出电阻Rx的阻值，请添加一根导线完成图22所示的实验电路的连接。

（2）请把小明的实验步骤补充完整：

①只闭合开关S2时，记录电流表的示数为I1；

②_________________时，记录电流表的示数为I2。

③请用I1、I2和R0表示Rx。Rx=        。

 36．如图23所示，在封闭盒子上表面有两个小灯泡和一个开关，它们的连线电路在盒子内，无法看到。已知闭合开关时两灯均亮，断开开关时，两灯均熄灭，这两个小灯泡是串联还是并联，请写出你的判断方

法：                                                
                                                   。

37．实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源（电源两端的电压一定）、阻值已知的定值电阻和开关各1个，电阻箱（电路图符号      ）一个，电流表一块，导线若干。

请选用上述实验器材，设计一个实验证明：两个电阻R1与R2并联时，如果R1的阻值保

持不变，则电路中总电流I与通过支路电阻R2的电流I2的关系为：I = I2 + b（b为常量）。请画出实验电路图，写出实验步骤，画出实验数据记录表。     
五、计算题（共13分，38题6分，39题7分）
38． 如图24所示，电源两端电压U=3V保持不变。闭合开关S，电流表A1的示数I1为0.3A，电流表A2的示数I2为0.5A。求：

（1）通过R2的电流；

（2）定值电阻R1的阻值；

（3）电路总电阻。

 39．冬季，养鸡场为了提高产蛋量，夜间需要在鸡舍里用电热器加热并用灯泡照明；白天只需要在鸡舍里用电热器加热，不需要用灯泡照明。小阳根据上述要求设计了一种加热照明装置，这个装置的电路图如图25所示，电阻R1和R2是两个用来加热且阻值不变的电阻丝，灯L的是阻值为242Ω的照明灯泡（不考虑灯丝电阻随温度的变化），开关S1、S2的通断只有两种状态，一种是同时断开，另一种是同时闭合。该装置从早晨7:00至17:00处于白天工作状态，连续正常工作10h，这段时间内电流表的示数为5.5A；该装置从17:00至第二天早晨7:00处于夜间工作状态，连续正常工作14h。已知：电源两端的电压U恒为220V，
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。求：

（1）画出白天和黑夜工作的等效电路图；

（2）电阻R2的阻值；

（3）该装置处于夜间工作状态时，电流表的示数。

海淀区九年级第一学期期中练习

物理试卷答案及评分参考  2014.11

一、单项选择题（共28分，每小题2分）

	题 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	答 案
	A
	B
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	B


二、多项选择题 （共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）

	题 号
	15
	16
	17
	18

	答 案
	ABC
	BD
	AD
	AC


三、填空题（共12分，每小题2分）

	题号
	答案
	题号
	答案

	19
	扩散
	20
	6×107J

	21
	排斥
	22
	增大

	23
	小于
	24
	1.5


四、实验与探究题（共35分，25~30题各2分，31~36题各3分，37题5分）

25．2014   26．0.3    27．2.5   28．如图所示

29．甲，丙  30. 做功  31. （1）高，（2）大于，（3）水

32. （1）小桌腿陷入细沙中的深度

（2）质量，相同

（3）质量相同，不同高度

33. （1）不能，因为电阻丝长度发生了变化。

（2）1、4

（3）材料
34.  I=6AΩ/R
35. （1）答案如图所示

（2）同时闭合开关S1和S2，
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36．闭合开关，两小灯泡都发光，断开开关，将其中一个小灯泡取下，再闭合开关，观察另一个小灯泡是否发光，若发光，两个小灯泡是并联；若不发光，两个小灯泡是串联。

37．实验电路图如图所示。………………（1分）

实验步骤： 

（1）调节电流表的零点，按电路图连接电路。

（2）断开开关S，调节电阻箱R2的阻值为适当的阻值。闭合开关S，用电流表A测出通过电阻箱R2的电流I2；断开开关S，将电流表接在干路上，闭合开关S，用电流表A测量通过干路的电流I，将I、I2的测量数据记录在实验数据记录表中。……………（1分）
（3）断开开关S，调节电阻箱R2接入电路中的电阻值，将电流表接在R2支路。闭合开关S，用电流表A测量通过电阻箱R2的电流I2'；断开开关S，将电流表接在干路上，闭合开关S，用电流表A测量通过干路的电流I '，将I '、I2'的测量数据记录在实验数据记录表中。……（1分）  

（4）仿照步骤（3），再做4次实验，并分别将各次的I 、I2测量数据记录在实验数据记录表中。………………（1分）

实验数据记录表： ……………（1分）


五、计算题（共13分，38题6分，39题7分）

38．（1）通过R2的电流:

I= I2- I1=0.5A-0.3A=0.2A…………（2分）

   （2）R1的阻值：

R1=
[image: image10.wmf]A

3

.

0

V

3

1

1

=

I

U

=10Ω…………（2分）
（3）电路总电阻：

     R总=
[image: image11.wmf]0.5A

V

3

=

I

U

=6Ω…………（2分）
39．（1）白天工作的等效电路……（1分）  黑夜工作的等效电路……（1分）


（2）设白天电路的工作电流为I，则

     IR1+IR2=U

     R1+R2=
[image: image12.wmf]5.5A

220V

=

I

U

=40Ω

     又因为：
[image: image13.wmf]3

1

2

1

=

R

R


   解得：R1=10Ω,R2=30Ω………………（3分）

（3）设该装置处于夜间工作状态时，电流表的示数为IA
    IA=IL+I1

        =
[image: image14.wmf]1

L

R

U

R

U

+

 =
[image: image15.wmf]W

+

W

10

220V

242

V

220

=22.91A…………（2分）
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