黄冈市英才学校2014-2015学年上学期第三次月考
九年级物理试卷
亲爱的同学：沉着应试，认真书写，祝你取得满意成绩！
一、单项选择题（每题3分，共27分。答案填在答题卡中）
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1、电位器和滑动变阻器都是变阻器，右图是某电位器的结构示意图，电阻片R的两端分别与接线端A、C相连，滑动片P的一段通过转轴O与接线端B相连，另一端与电阻片R接触良好，并能绕转轴O在电阻片R上滑动。已知电阻片R的总电阻为10(，将电位器A、B两个接线柱分别接在电压为2.4V的电源两端。当滑动片P位于图中所示的位置时，接线端B、C间的电阻为6(。则下列说法中正确的是

A.接线端B、C间的电压为2.4V

B.电位器消耗的电功率为1.44W

C.通过A、B间电阻的电流为0.4A

D.滑动片P逆时针向C端滑动的过程中，接入电路中的电阻变小
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2、下列数据中，接近实际情况的是
A．对人体安全的电压为220 V

B．一个初中生所受到的重力约是500 N

C．小红上学时步行的速度大约是是20 m／s

D．家用台灯正常工作时，功率大约为400 W
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3、李明同学为了探究“电功率与电阻的关系”，他找来额定电压均为6V的L1、L2两只灯泡。将两灯串联起来，按照右上图所示的电路开始了实验探究，闭合开关后，看见灯L2微微发光，灯L1几乎不发光，则关于两灯的电阻R1和R2、两灯的额定功率P1和P2的大小关系成立的是（不考虑灯丝电阻值随温度的变化）

A．R1＞R2，P1＞P2    B．R1＜R2，P1＜P2    

C．R1＞R2，P1＜P2    D．R1＜R2，P1＞P2    
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4、用同种材料制成两段长度相等、横截面积不同的圆柱形导体，甲比乙的横截面积大，如右图所示。将它们串联在电路中，通电一段时间后，比较甲、乙升高的温度．正确的是
A.甲导体的温度升高得多        B.乙导体的温度升高得多

C.甲、乙两导体升高的温度相同  D.条件不足，无法判断
5、如右图所示电路，电源电压不变。闭合开关S，当滑片P置于变阻器的中点时，电压表的示数为4V；当滑片P置于变阻器的b端时，电压表的示数变化了2V，在15s内定值电阻R1产生的热量为60J。则下列结果正确的是
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A.电源电压为10V

B. R1的阻值为18Ω
C.滑动变阻器R的最大阻值为9Ω

D. R1先后两次消耗的电功率之比为4﹕3

6、如右上图所示，将滑动变阻器滑片P从某一位置移动到另一位置，则电压表的示数由8V变为6V，电流表示数相应由0.4A变为0.6A，那么定值电阻R0的电功率改变量为（不计温度对电阻的影响，电源电压保持不变）
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